
<p>　<strong>　400斤重的钢丝死死缠住男子双手 消防官兵耗费6小时终救出</strong></p>

<p>　　法制网记者 王春 通讯员 赵金锋</p>

<p>　　1月11日上午，浙江安吉县递铺街道义士塔村某五金厂的李师傅在整理钢丝时，重达400斤的钢丝突然“乱了套”，死死缠住他的双手，消防官兵及工厂想尽办法，使用了“十八般”救援工具，耗费了6小时，才将李师傅的双手解脱出来。</p>

<p>　　当天上午9点左右，安吉县消防大队接到警情后，立即组织消防官兵赶赴该厂。只见李师傅端坐在地上，双手从手掌至手肘部位被密密麻麻的钢丝缠住。经询问了解得知，李师傅当时正在整理钢丝，不料这些钢丝突然乱了，就把他的双手给缠住，他使劲儿往回缩就是无法摆脱，老板和工友们尝试将钢丝拉开，但毫无作用。据了解，这些钢丝具有很强的弹性，细如铅笔芯，原本就是用来做弹簧的。</p>

<p>　　消防官兵头一遇到这样的事，实施救援前，综合考虑救援时既不能伤害到李师傅的双手，又不能让钢丝缠紧导致其双手血液流动不畅。因此，救援人员首先使用人工钳剪断钢丝，然后用老虎钳将钢丝掰开，但是一根根剪速度太慢，后来换成液压剪，剪了一部分钢丝后又发现这边剪断，那边李师傅的手还是被牢牢套住。随后又采用氧焊，但使用氧焊时产生高温及火星，这会给李师傅造成二次伤害，遂又放弃。</p>

<p>　　随后，救援人员尝试使用液压扩张，希望将钢丝扩张开以便李师傅把手拿出来，结果这些钢丝就像着了魔似的，这边被扩张开来，那边钢丝又收紧，李师傅的手受不了。</p>

<p>　　最后经商量决定使用切割机，慢慢将所有钢丝切开，这样救援速度会快点，也不会伤害到李师傅。随后救援人员给李师傅戴上防护眼罩，工友用纸板为他防护，防止切割产生的火星烫伤他。由于钢丝硬度较强，切割机前后用掉了20多块切割片，才把上千根缠住李师傅双手的钢丝剪断。随后现场多名救援人员和工人合力拉开钢丝，才将李师傅的双手解救出来。</p>

<p>　　此时已是下午3点左右，现场所有人员都饥肠辘辘。经医生现场检查，李师傅的双手还能活动，随后被送往县中医院做进一步检查治疗。  

      
      