帮助文档

##### 板翻样 > 板操作步骤

一、计算思路：
1、【方形板】是指楼层板底筋，拾取四边8条直线确定支座与净跨的尺寸，根据设置确定伸入支座长度，板筋长度=净跨+伸入支座长度，根数=(净跨-2布筋起点)/间距+1
2、【L形板】与方形板计算方法基本上相同，但需要量取X和Y向短的跨度
3、【梯形板】用[通长筋]功能计算，量取长边、短边及布筋范围，然后计算出缩尺和根数
4、【板负筋】a量取：拾取配筋、量取负筋线长度和布筋范围（优点是简单不用管是什么样的支座线，缺点是负筋长度画的不准确数据就不准确）；b栏选：一次栏选支座线、负筋线、尺寸标注、配筋标注右键后量取布筋范围（优点是操作步骤简单，可以解决负筋长度画不准确的问题，缺点是对于支座是墙（多段线未分解）、非正交、弧线不能计算
5、【分布筋】X向拾取4点，Y向拾取4点，用负筋长度计算分布筋根数，中间空档+2搭接做为分布筋长度
6、【温度筋】X向拾取2点，Y向拾取2点，即负筋中间空档+2搭接做为温度筋长度
7、【通长筋】用于计算非正交或梯形板筋，选定两点确定长度(减去两端扣减就是钢筋长度)，布筋范围确定根数，选项10计算梯形板
8、【分段通长筋】用于计算需要配置接头的板筋，用栏选或点选确定支座和净跨的位置，然后根据设置画出有分段数据的多段线，量取布筋范围计算根数，并将数据写入到料表
9、【异形板布筋】计算复杂的异形板，根据配筋画布筋线、修剪，然后将数据拾取到料表，这功能可用于异形承台和筏板计算

二、操作步骤：
根据图纸和现场的需求先进行设置，如果用栏选的方式做方形板和分段通长筋，要先拾取支座线图层，不要拾取轴线等与板支座无关的线，支座线只能识别直线（非正交、弧线、多段线无法识别、多段线墙分解成直线可以识别），用栏选就不要勾选[量尺寸]；量取尺寸顺序与CAD轴线标注规则相同：从左到右，从下到上

1、【方形板】a栏选：①根据提示输入选项（右键为矩形，输入2 回车为L形），②栏选配筋（如果Y向配筋没有旋转标注就先选X向后选Y向）和钢筋线，无配筋直接点击右键就按默认配筋，③栏选支座线，变成虚线的表示被选中，一个方向至少选中4条直线，不能为奇数，右键完成；a量尺寸：①根据提示输入选项，②点选X向配筋、Y向配筋，③量取尺寸，可以在设置中勾选4点，这样每侧选4点之后就不要点击右键。【L形板】前3步骤与矩形相同，④量取X向短的跨度，⑤量取Y向短的跨度，⑥选定标注位置
2、【板负筋】a量取：①拾取配筋，②量取负筋线长度，③量取布筋范围，④选定标注位置（如果勾选“负筋拾取板厚”要拾取两端板厚标注）；b栏选：①栏选支座线、负筋线（只识别多段线，直线无法识别）、尺寸标注、配筋标注右键，②量取布筋范围就完成
3、【分布筋】①X向拾取4点（板左边线、负筋1末端、负筋2末端、板右边线），②Y向拾取4点；配筋按设置，如果一个方向是通长负筋不需要分布筋，就选2点+右键（板两边线），另一方向照常拾取
4、【温度筋】①X向拾取2点（负筋1末端、负筋2末端），②Y向拾取2点；配筋按设置
5、【通长筋】先设置底筋或面筋、两端弯折、两端扣减，①拾取配筋，②选择钢筋起点和终点，③量取布筋范围，④选定标注位置；无梁板先用选项7确定起始点，然后用选项9；梯形板用选项10：①拾取配筋，②选择长边钢筋起点和终点，③选择短边钢筋起点和终点，④量取布筋范围，⑤选定标注位置；（底筋4，要量取4点，依照方形板的计算方式确定伸入支座长度）
6、【分段通长筋】①点击[分段通长筋]，根据要求在对话框中调整设置选项，栏选或量取尺寸是在板设置选项中选择，②点击[拾取尺寸布筋]，栏选单向支座线右键，选定各画线起点，③选中钢筋线检查接头位置，如果不合适就把钢筋线删除，修改对话框中的配筋方案，点击[按方案布筋]，直到符合要求为止，④完成全部画线，点击[标注尺寸]，选中所有钢筋线右键即完成尺寸、接头与配筋标注，⑤点击[拾取分段筋数据]，逐一拾取相同配筋的净跨右键结束、栏选钢筋线（1跨内所有的钢筋线）右键、选定位置标注编号，数据就直接拾取到料表中；[拾取无梁板数据]比拾取常规分段筋数据多了一次拾取起始点，标注有第几根至第几根；[拾取单根分段筋] 用来拾取用多段线画的数据（洞口加筋、型钢柱结构的梁纵筋），(1)拾取配筋，(2)栏选钢筋线，数据就直接拾取到料表中
7、【异形板计算】先设置底筋或面筋、两端弯折、两端扣减，点击[异形板布筋]，①拾取配筋，②量取布筋范围，③选择画线的起点和终点，④用CAD修剪工具，剪去多余的长度；点击[拾取多线段数据] ①拾取配筋，②输入起始编号（右键默认1#开始），③栏选修剪好的多线段，数据就直接拾取到料表中；如果计算非正交的异形板，用CAD阵列画线然后修剪拾取

三、常见问题：
1、图纸比例不是1：1
2、参照块未分解
3、钢筋符号不是常规标注（%%130、%%131、%%132、%%133），且未替换
4、对支座线类型不了解，不明白设置中拾取支座线图层的用途
5、栏选目标不区分，选中不该选的对象
6、方形板没有栏选配筋右键，就直接栏选支座线