帮助文档

##### 主页 > 常见问题

一、CAD连接出错
解决方法：1.检查是否已安装与软件匹配的CAD版本 ( 需完整版)；2.系统设置中设置对应的版本；3.不要“以管理员身份运行”CAD

二、拾取梁的时候只能拾取到梁号和尺寸，配筋拾取不上
解决方法：选中一个配筋标注点击右键查看特性，软件只能识别“%%130、%%131、%%132、%%133”这种方式标注的钢筋符号，如果不是这种方式标注，先看“替换钢筋符号”视频，然后将配筋标注替换后再拾取

三、生成料表报错
1.“指定的参数已超出有效值的范围”，主页面当前页不是明细表，要先切换到明细表然后点击生成料表；2.“不能向没有列的 DataGridView 控件添加行。必须首先添加列”，主页面明细表没有打开，先打开或创建明细表

四、板支座线无法选中
因为操作方法与老版本有所不同，先看《板计算操作步骤》

五、框架柱柱筋拾取不正确
解决方法：柱号、截面、箍筋可以栏选，柱筋留最后按照角筋、B侧、H侧的顺序选取

六、暗柱内箍和拉勾拾取不正确
操作方法：1.内箍 逐一量取长度相同的内箍宽度完成后右键，拾取长度尺寸（1个）右键；2.拉勾 逐一选取长度相同的拉勾完成后右键，拾取长度尺寸（1个）右键

七、料表文件无法打开
操作方法：不能用双击料表文件的打开方式，只要运行E筋软件就可以看到所有项目的料表，然后点击哪个就看哪个；如果要查看不在E筋目录下钢筋表文件夹的料表，导入文件就可以查看