帮助文档

##### 梁翻样 > 屋面折梁操作步骤

一、计算思路：
根据支座、净跨以及标高数据，绘制出梁的立面轮廓，然后布筋（布置简图）、简图调整到位后计算箍筋数据，最后把数据拾取到料表，有料表和排布图方便下料和安装

二、操作步骤：
1、【尺寸与标高】与常规的梁一样量取尺寸（右键结束），看提示拾取标高点和标高文字，每个转折点都要拾取（右键结束），在空白的地方点击就绘制出立面轮廓图（以下简称立面图）
2、复制配筋：把梁配筋图的标注复制到立面图下
3、画立面图：根据图纸的截面数据，用偏移、延伸、修剪的方法，绘制出梁立面图
4、点击主页面【钢筋图形】按钮，在钢筋大样库工具栏点击[导出CAD]，在下方点击需要的每个图形，选择完成点击[确认] （就是√）按钮就会切换到CAD页面，在要绘制的位置点击就绘制到CAD
5、根据图纸配筋把上一步绘制的简图移动到立面图中，根据排布规则和现场施工要求把所有的简图调整到位；把调整好的简图复制一份到立面图的上方或下方，用移动功能把简图分开排列，然后【标注钢筋尺寸】
6、【箍筋计算】先进行箍筋与拉勾各项设置，如果是斜边箍要输入屋面坡度；点击[拾取尺寸与数据]，在CAD页面标注出计算好的箍筋数据
7、点击主页面【常用文字】按钮，勾选标注到CAD，双击需要的文字，然后导出标注到CAD页面，复制并修改作为料表的备注文字
8、【拾取主筋数据】a、从简图库调出的简图，拾取钢筋线右键，点选构件名称→配筋→备注然后右键（要按照顺序，没有构件名称和备注可不选，但配筋是必需有）。b、自己绘制的简图，拾取钢筋线和尺寸数据右键，点选构件名称→配筋→备注然后右键，（标注的尺寸随线条角度是从钢筋大样库调出的简图，这样的简图在料表一般不用调整，数据与文字位置安排比较合适）
9、【拾取箍筋数据】按各跨的顺序逐一拾取，箍筋→拉勾→吊筋

三、检查料表数据，有不美观的简图点击右键调整，计算步骤完成