帮助文档

##### 柱翻样 > 柱平面图-楼层属性

一、楼层属性
每个楼层有5个属性设置项：
(1)柱筋长度
它是指当前楼层上面要连接的柱子钢筋的长度，有如下输入值：
“3000” 表示上面连接3000长的直形钢筋
“3000 4500” 表示上面连接两种的直形钢筋，一种长3000，一种长4500
“2800+200” 表示上面连接2800长的带弯钩的钢筋，其弯钩长度为200
“1900+200 2800+200” 表示上面连接两种带弯钩的钢筋，一种长1900，一种长2800
(2)插筋长度
它是指当前楼层下面要新插的柱子钢筋的长度（基础层使用它，楼层插筋不在这里设置），有如下输入值：
“2250” 表示插入2250长的直形钢筋
“2250 3000” 表示插入两种直形的钢筋，一种长2250，一种长3000
“150+2100” 表示插入2100长的带弯钩的钢筋，其弯钩长度为150
“150+2100 150+2850” 表示插入两种带弯钩的钢筋，一种长2100，一种长2850
(3)平均梁高
在框架柱箍筋间距为两种时我们计算箍筋数量就与上面的梁高有关，因为我们没有导入梁的信息，因此在这里需要给出梁的平均高度，它表示一层中大多数被柱支撑的梁的高度。
(4)上下加密区
在框架柱箍筋间距为两种时我们计算箍筋数量就与上下加密区有关，在这里Hn表示楼层净高也就是层高减平均梁高，后面的除值根据图集要求输入。