帮助文档

##### 主页 > 模板与砼量

一、计算规则：
模板量是按模板与混凝土的接触面计算，砼是实际体积计算，计算公式的尺寸单位是米

二、计算顺序：
层高板厚→柱→墙→梁→板→楼梯→洞口
→砼量调整→零星计算→导出Excel

1、输入层高和板厚，在计算过程中也可以调整
2、【矩形柱】统计数量，拾取柱标注和截面尺寸（拾取柱号右键、B侧尺寸右键、H侧尺寸右键）；【异型柱】用多段线顺柱外围画，然后拾取（在大样图上的要先拾取或设置比例，点击[比例]可以拾取大样比例）
3、【墙】用多段线顺墙外围画，画完所有墙然后拾取，拾取方法：拾取编号右键，拾取自己画的墙多段线右键（没有编号的要先编号）
4、【梁】统计数量，拾取梁集中标注，量取各跨尺寸，如果有板厚和设置不同的可以输入尺寸，两侧板厚不一样按平均数，边梁扣两边板厚，因为在算板会加回去；框架梁公式后段减去的部分是柱开口面积；次梁减去的部分是框架梁开口面积；井字梁勾选不限跨，每小段量取
5、【板】先用多段线沿着外围画一圈然后拾取；终点必须闭合，可以有折线和圆弧；计算式减去的部分是柱平面和梁底的面积（须先算完柱、墙、梁）
6、【楼梯】只计算踏步斜板的数据，休息平台梁板可以按照楼层计算方法
7、【洞口】用多段线画出所有洞口然后拾取；有4个选项，分为板洞口、墙洞口、CAD拾取和输入数据，板墙洞口和墙洞口差别是板只扣一个平面面积
8、【砼量调整】是调整板厚不同的混凝土方量，用多段线画出与设置板厚不同的板然后拾取，输入相差的厚度可以正数或负数 9、【量取长度】针对零星的构件计算，输入宽和高可以计算面积与体积，如果只输入宽就只计算面积

三、最后就是核对数据：
可以修改或增加计算式；数据正确就导出Excel打印