帮助文档

##### 柱翻样 > 柱数据表操作步骤

一、计算思路：
1、根据构件分类确定计算方法
2、根据层高、指定长度或上下层的桩长确定柱筋长度
3、根据构件分类、层高、柱净长、柱边长以及间距计算箍筋个数
4、根据上下层的截面、柱筋根数、柱筋直径计算出变化的数据
5、柱筋编号：左上角为1#，顺时针转

二、操作步骤：
第一种方式：单层计算，不做变化处理
1、进入设置页面根据要求调整设置，并修改“初始数据”
2、数量统计
3、拾取大样图数据
4、设置构件分类
5、如果根据层高计算的柱筋长度不合适，可以输入定尺长度
6、生成料表
第二种方式：多层计算，自动处理变化数据
1、用【CAD工具】[柱编号]功能把底层柱编号
2、用快速选择+带基点复制的功能，将底层柱编号复制到各层
3、去除无柱的编号，用递增编号功能，对新增的柱编号
4、进入设置页面根据要求调整设置并修改“初始数据”，用【拾取编号】功能拾取柱号和编号，然后【拾取数据】，要勾选对应编号和导入设置值，拾取完成设置构件分类
5、重复第4步操作直至顶层
6、调整柱筋长度：点击【柱筋长度】，勾选按编号排列，选中要调整的柱插筋所在行，点击导入数据，调整接头位置（规范允许的范围）得到下料优化的数据，调整完成点击[确认]，查看数据正确点击[写入单柱]或[写入全表]，写入单柱要进行每一个柱调整，全表就是所有的柱同一设置
7、点击【变化处理】，然后点击[检查变截面]--[检查是否顶层]--[自动分析数据]；如果变截面超过1/6的需要输入有轴线尺寸的截面数据，格式：100/500*500/100，乘号前面是B侧尺寸（左/右），后面是H侧尺寸（下/上）
8、如果变截面超过1/6的需绘制柱大样到CAD图中，进行检查并调整数据，将调整正确的拾取到柱数据表中
9、根据需要选择生成的方式，如果是施工翻样并且是用套筒或焊接，顶层的数据先不生成料表，现场量取桩长，在【查看数据】表中的本层桩长栏输入数据，然后写入柱表

三、数据格式：
1、框架柱截面：600*600或100/500*500/100

2、圆柱截面：D600或D600*600
3、暗柱箍筋与拉勾：外箍200*600+1、内箍200*250-1、U形箍200*600=1、拉勾200-1（“+”表示外 箍，“-”表示内箍或拉勾，“=” 表示U形箍），用箍筋2就在数据前头输入#号，如：#200*600+1；每组数据用英文的逗号分隔

4、固定箍数量：如5或3+2，5内外箍都是5道，3+2表示3道在基础内没有内箍加2道有内外箍的
5、定尺长度：4500或300/4500