<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><module fritzingVersion="0.7.2b" moduleId="SparkFun-DigitalIC-XMEGA-100-SMD">
<!-- generated from Sparkfun Eagle Library 'SparkFun-DigitalIC' XMEGA-100 SMD -->
<version>4</version>
<date>2013-02-13</date>
<label>U</label>
<author>www.fritzing.org</author>
<description>Atmel XMega uC</description>
<title>XMEGA-100</title>
<tags>
<tag>TQFP-100-14X14MM</tag>
<tag>XMEGA-100</tag>
<tag>SMD</tag>
</tags>
<properties>
<property name="package">tqfp-100-14x14mm</property>
<property name="family">sparkfun AVR UC</property>
<property name="chip">XMega</property>
<property name="variant">smd</property>
</properties>
<views>
<breadboardView>
<layers image="breadboard/sparkfun-digitalic_tqfp-100-14x14mm_breadboard.svg">
<layer layerId="breadboard"/>
</layers>
</breadboardView>
<schematicView>
<layers image="schematic/sparkfun-digitalic_xmega_schematic.svg">
<layer layerId="schematic"/>
</layers>
</schematicView>
<pcbView>
<layers image="pcb/sparkfun-digitalic_tqfp-100-14x14mm_pcb.svg">
<layer layerId="copper1"/>
<layer layerId="silkscreen"/>
</layers>
</pcbView>
<iconView>
<layers image="breadboard/sparkfun-digitalic_tqfp-100-14x14mm_breadboard.svg">
<layer layerId="icon"/>
</layers>
</iconView>
</views>
<connectors>
<connector id="connector3" name="AVCC" type="male">
<description>AVCC</description>
<views>
<breadboardView>
<p layer="breadboard" svgId="connector3pin"/>
</breadboardView>
<schematicView>
<p layer="schematic" svgId="connector3pin" terminalId="connector3terminal"/>
</schematicView>
<pcbView>
<p layer="copper1" svgId="connector3pad"/>
</pcbView>
</views>
</connector>
<connector id="connector93" name="AVCC" type="male">
<description>AVCC</description>
<views>
<breadboardView>
<p layer="breadboard" svgId="connector93pin"/>
</breadboardView>
<schematicView>
<p layer="schematic" svgId="connector93pin" terminalId="connector93terminal"/>
</schematicView>
<pcbView>
<p layer="copper1" svgId="connector93pad"/>
</pcbView>
</views>
</connector>
<connector id="connector12" name="GND" type="male">
<description>GND</description>
<views>
<breadboardView>
<p layer="breadboard" svgId="connector12pin"/>
</breadboardView>
<schematicView>
<p layer="schematic" svgId="connector12pin" terminalId="connector12terminal"/>
</schematicView>
<pcbView>
<p layer="copper1" svgId="connector12pad"/>
</pcbView>
</views>
</connector>
<connector id="connector22" name="GND" type="male">
<description>GND</description>
<views>
<breadboardView>
<p layer="breadboard" svgId="connector22pin"/>
</breadboardView>
<schematicView>
<p layer="schematic" svgId="connector22pin" terminalId="connector22terminal"/>
</schematicView>
<pcbView>
<p layer="copper1" svgId="connector22pad"/>
</pcbView>
</views>
</connector>
<connector id="connector2" name="GND" type="male">
<description>GND</description>
<views>
<breadboardView>
<p layer="breadboard" svgId="connector2pin"/>
</breadboardView>
<schematicView>
<p layer="schematic" svgId="connector2pin" terminalId="connector2terminal"/>
</schematicView>
<pcbView>
<p layer="copper1" svgId="connector2pad"/>
</pcbView>
</views>
</connector>
<connector id="connector32" name="GND" type="male">
<description>GND</description>
<views>
<breadboardView>
<p layer="breadboard" svgId="connector32pin"/>
</breadboardView>
<schematicView>
<p layer="schematic" svgId="connector32pin" terminalId="connector32terminal"/>
</schematicView>
<pcbView>
<p layer="copper1" svgId="connector32pad"/>
</pcbView>
</views>
</connector>
<connector id="connector42" name="GND" type="male">
<description>GND</description>
<views>
<breadboardView>
<p layer="breadboard" svgId="connector42pin"/>
</breadboardView>
<schematicView>
<p layer="schematic" svgId="connector42pin" terminalId="connector42terminal"/>
</schematicView>
<pcbView>
<p layer="copper1" svgId="connector42pad"/>
</pcbView>
</views>
</connector>
<connector id="connector52" name="GND" type="male">
<description>GND</description>
<views>
<breadboardView>
<p layer="breadboard" svgId="connector52pin"/>
</breadboardView>
<schematicView>
<p layer="schematic" svgId="connector52pin" terminalId="connector52terminal"/>
</schematicView>
<pcbView>
<p layer="copper1" svgId="connector52pad"/>
</pcbView>
</views>
</connector>
<connector id="connector62" name="GND" type="male">
<description>GND</description>
<views>
<breadboardView>
<p layer="breadboard" svgId="connector62pin"/>
</breadboardView>
<schematicView>
<p layer="schematic" svgId="connector62pin" terminalId="connector62terminal"/>
</schematicView>
<pcbView>
<p layer="copper1" svgId="connector62pad"/>
</pcbView>
</views>
</connector>
<connector id="connector72" name="GND" type="male">
<description>GND</description>
<views>
<breadboardView>
<p layer="breadboard" svgId="connector72pin"/>
</breadboardView>
<schematicView>
<p layer="schematic" svgId="connector72pin" terminalId="connector72terminal"/>
</schematicView>
<pcbView>
<p layer="copper1" svgId="connector72pad"/>
</pcbView>
</views>
</connector>
<connector id="connector83" name="GND" type="male">
<description>GND</description>
<views>
<breadboardView>
<p layer="breadboard" svgId="connector83pin"/>
</breadboardView>
<schematicView>
<p layer="schematic" svgId="connector83pin" terminalId="connector83terminal"/>
</schematicView>
<pcbView>
<p layer="copper1" svgId="connector83pad"/>
</pcbView>
</views>
</connector>
<connector id="connector92" name="GND" type="male">
<description>GND</description>
<views>
<breadboardView>
<p layer="breadboard" svgId="connector92pin"/>
</breadboardView>
<schematicView>
<p layer="schematic" svgId="connector92pin" terminalId="connector92terminal"/>
</schematicView>
<pcbView>
<p layer="copper1" svgId="connector92pad"/>
</pcbView>
</views>
</connector>
<connector id="connector94" name="PA0" type="male">
<description>PA0</description>
<views>
<breadboardView>
<p layer="breadboard" svgId="connector94pin"/>
</breadboardView>
<schematicView>
<p layer="schematic" svgId="connector94pin" terminalId="connector94terminal"/>
</schematicView>
<pcbView>
<p layer="copper1" svgId="connector94pad"/>
</pcbView>
</views>
</connector>
<connector id="connector95" name="PA1" type="male">
<description>PA1</description>
<views>
<breadboardView>
<p layer="breadboard" svgId="connector95pin"/>
</breadboardView>
<schematicView>
<p layer="schematic" svgId="connector95pin" terminalId="connector95terminal"/>
</schematicView>
<pcbView>
<p layer="copper1" svgId="connector95pad"/>
</pcbView>
</views>
</connector>
<connector id="connector96" name="PA2" type="male">
<description>PA2</description>
<views>
<breadboardView>
<p layer="breadboard" svgId="connector96pin"/>
</breadboardView>
<schematicView>
<p layer="schematic" svgId="connector96pin" terminalId="connector96terminal"/>
</schematicView>
<pcbView>
<p layer="copper1" svgId="connector96pad"/>
</pcbView>
</views>
</connector>
<connector id="connector97" name="PA3" type="male">
<description>PA3</description>
<views>
<breadboardView>
<p layer="breadboard" svgId="connector97pin"/>
</breadboardView>
<schematicView>
<p layer="schematic" svgId="connector97pin" terminalId="connector97terminal"/>
</schematicView>
<pcbView>
<p layer="copper1" svgId="connector97pad"/>
</pcbView>
</views>
</connector>
<connector id="connector98" name="PA4" type="male">
<description>PA4</description>
<views>
<breadboardView>
<p layer="breadboard" svgId="connector98pin"/>
</breadboardView>
<schematicView>
<p layer="schematic" svgId="connector98pin" terminalId="connector98terminal"/>
</schematicView>
<pcbView>
<p layer="copper1" svgId="connector98pad"/>
</pcbView>
</views>
</connector>
<connector id="connector99" name="PA5" type="male">
<description>PA5</description>
<views>
<breadboardView>
<p layer="breadboard" svgId="connector99pin"/>
</breadboardView>
<schematicView>
<p layer="schematic" svgId="connector99pin" terminalId="connector99terminal"/>
</schematicView>
<pcbView>
<p layer="copper1" svgId="connector99pad"/>
</pcbView>
</views>
</connector>
<connector id="connector0" name="PA6" type="male">
<description>PA6</description>
<views>
<breadboardView>
<p layer="breadboard" svgId="connector0pin"/>
</breadboardView>
<schematicView>
<p layer="schematic" svgId="connector0pin" terminalId="connector0terminal"/>
</schematicView>
<pcbView>
<p layer="copper1" svgId="connector0pad"/>
</pcbView>
</views>
</connector>
<connector id="connector1" name="PA7" type="male">
<description>PA7</description>
<views>
<breadboardView>
<p layer="breadboard" svgId="connector1pin"/>
</breadboardView>
<schematicView>
<p layer="schematic" svgId="connector1pin" terminalId="connector1terminal"/>
</schematicView>
<pcbView>
<p layer="copper1" svgId="connector1pad"/>
</pcbView>
</views>
</connector>
<connector id="connector4" name="PB0" type="male">
<description>PB0</description>
<views>
<breadboardView>
<p layer="breadboard" svgId="connector4pin"/>
</breadboardView>
<schematicView>
<p layer="schematic" svgId="connector4pin" terminalId="connector4terminal"/>
</schematicView>
<pcbView>
<p layer="copper1" svgId="connector4pad"/>
</pcbView>
</views>
</connector>
<connector id="connector5" name="PB1" type="male">
<description>PB1</description>
<views>
<breadboardView>
<p layer="breadboard" svgId="connector5pin"/>
</breadboardView>
<schematicView>
<p layer="schematic" svgId="connector5pin" terminalId="connector5terminal"/>
</schematicView>
<pcbView>
<p layer="copper1" svgId="connector5pad"/>
</pcbView>
</views>
</connector>
<connector id="connector6" name="PB2" type="male">
<description>PB2</description>
<views>
<breadboardView>
<p layer="breadboard" svgId="connector6pin"/>
</breadboardView>
<schematicView>
<p layer="schematic" svgId="connector6pin" terminalId="connector6terminal"/>
</schematicView>
<pcbView>
<p layer="copper1" svgId="connector6pad"/>
</pcbView>
</views>
</connector>
<connector id="connector7" name="PB3" type="male">
<description>PB3</description>
<views>
<breadboardView>
<p layer="breadboard" svgId="connector7pin"/>
</breadboardView>
<schematicView>
<p layer="schematic" svgId="connector7pin" terminalId="connector7terminal"/>
</schematicView>
<pcbView>
<p layer="copper1" svgId="connector7pad"/>
</pcbView>
</views>
</connector>
<connector id="connector8" name="PB4" type="male">
<description>PB4</description>
<views>
<breadboardView>
<p layer="breadboard" svgId="connector8pin"/>
</breadboardView>
<schematicView>
<p layer="schematic" svgId="connector8pin" terminalId="connector8terminal"/>
</schematicView>
<pcbView>
<p layer="copper1" svgId="connector8pad"/>
</pcbView>
</views>
</connector>
<connector id="connector9" name="PB5" type="male">
<description>PB5</description>
<views>
<breadboardView>
<p layer="breadboard" svgId="connector9pin"/>
</breadboardView>
<schematicView>
<p layer="schematic" svgId="connector9pin" terminalId="connector9terminal"/>
</schematicView>
<pcbView>
<p layer="copper1" svgId="connector9pad"/>
</pcbView>
</views>
</connector>
<connector id="connector10" name="PB6" type="male">
<description>PB6</description>
<views>
<breadboardView>
<p layer="breadboard" svgId="connector10pin"/>
</breadboardView>
<schematicView>
<p layer="schematic" svgId="connector10pin" terminalId="connector10terminal"/>
</schematicView>
<pcbView>
<p layer="copper1" svgId="connector10pad"/>
</pcbView>
</views>
</connector>
<connector id="connector11" name="PB7" type="male">
<description>PB7</description>
<views>
<breadboardView>
<p layer="breadboard" svgId="connector11pin"/>
</breadboardView>
<schematicView>
<p layer="schematic" svgId="connector11pin" terminalId="connector11terminal"/>
</schematicView>
<pcbView>
<p layer="copper1" svgId="connector11pad"/>
</pcbView>
</views>
</connector>
<connector id="connector14" name="PC0" type="male">
<description>PC0</description>
<views>
<breadboardView>
<p layer="breadboard" svgId="connector14pin"/>
</breadboardView>
<schematicView>
<p layer="schematic" svgId="connector14pin" terminalId="connector14terminal"/>
</schematicView>
<pcbView>
<p layer="copper1" svgId="connector14pad"/>
</pcbView>
</views>
</connector>
<connector id="connector15" name="PC1" type="male">
<description>PC1</description>
<views>
<breadboardView>
<p layer="breadboard" svgId="connector15pin"/>
</breadboardView>
<schematicView>
<p layer="schematic" svgId="connector15pin" terminalId="connector15terminal"/>
</schematicView>
<pcbView>
<p layer="copper1" svgId="connector15pad"/>
</pcbView>
</views>
</connector>
<connector id="connector16" name="PC2" type="male">
<description>PC2</description>
<views>
<breadboardView>
<p layer="breadboard" svgId="connector16pin"/>
</breadboardView>
<schematicView>
<p layer="schematic" svgId="connector16pin" terminalId="connector16terminal"/>
</schematicView>
<pcbView>
<p layer="copper1" svgId="connector16pad"/>
</pcbView>
</views>
</connector>
<connector id="connector17" name="PC3" type="male">
<description>PC3</description>
<views>
<breadboardView>
<p layer="breadboard" svgId="connector17pin"/>
</breadboardView>
<schematicView>
<p layer="schematic" svgId="connector17pin" terminalId="connector17terminal"/>
</schematicView>
<pcbView>
<p layer="copper1" svgId="connector17pad"/>
</pcbView>
</views>
</connector>
<connector id="connector18" name="PC4" type="male">
<description>PC4</description>
<views>
<breadboardView>
<p layer="breadboard" svgId="connector18pin"/>
</breadboardView>
<schematicView>
<p layer="schematic" svgId="connector18pin" terminalId="connector18terminal"/>
</schematicView>
<pcbView>
<p layer="copper1" svgId="connector18pad"/>
</pcbView>
</views>
</connector>
<connector id="connector19" name="PC5" type="male">
<description>PC5</description>
<views>
<breadboardView>
<p layer="breadboard" svgId="connector19pin"/>
</breadboardView>
<schematicView>
<p layer="schematic" svgId="connector19pin" terminalId="connector19terminal"/>
</schematicView>
<pcbView>
<p layer="copper1" svgId="connector19pad"/>
</pcbView>
</views>
</connector>
<connector id="connector20" name="PC6" type="male">
<description>PC6</description>
<views>
<breadboardView>
<p layer="breadboard" svgId="connector20pin"/>
</breadboardView>
<schematicView>
<p layer="schematic" svgId="connector20pin" terminalId="connector20terminal"/>
</schematicView>
<pcbView>
<p layer="copper1" svgId="connector20pad"/>
</pcbView>
</views>
</connector>
<connector id="connector21" name="PC7" type="male">
<description>PC7</description>
<views>
<breadboardView>
<p layer="breadboard" svgId="connector21pin"/>
</breadboardView>
<schematicView>
<p layer="schematic" svgId="connector21pin" terminalId="connector21terminal"/>
</schematicView>
<pcbView>
<p layer="copper1" svgId="connector21pad"/>
</pcbView>
</views>
</connector>
<connector id="connector24" name="PD0" type="male">
<description>PD0</description>
<views>
<breadboardView>
<p layer="breadboard" svgId="connector24pin"/>
</breadboardView>
<schematicView>
<p layer="schematic" svgId="connector24pin" terminalId="connector24terminal"/>
</schematicView>
<pcbView>
<p layer="copper1" svgId="connector24pad"/>
</pcbView>
</views>
</connector>
<connector id="connector25" name="PD1" type="male">
<description>PD1</description>
<views>
<breadboardView>
<p layer="breadboard" svgId="connector25pin"/>
</breadboardView>
<schematicView>
<p layer="schematic" svgId="connector25pin" terminalId="connector25terminal"/>
</schematicView>
<pcbView>
<p layer="copper1" svgId="connector25pad"/>
</pcbView>
</views>
</connector>
<connector id="connector26" name="PD2" type="male">
<description>PD2</description>
<views>
<breadboardView>
<p layer="breadboard" svgId="connector26pin"/>
</breadboardView>
<schematicView>
<p layer="schematic" svgId="connector26pin" terminalId="connector26terminal"/>
</schematicView>
<pcbView>
<p layer="copper1" svgId="connector26pad"/>
</pcbView>
</views>
</connector>
<connector id="connector27" name="PD3" type="male">
<description>PD3</description>
<views>
<breadboardView>
<p layer="breadboard" svgId="connector27pin"/>
</breadboardView>
<schematicView>
<p layer="schematic" svgId="connector27pin" terminalId="connector27terminal"/>
</schematicView>
<pcbView>
<p layer="copper1" svgId="connector27pad"/>
</pcbView>
</views>
</connector>
<connector id="connector28" name="PD4" type="male">
<description>PD4</description>
<views>
<breadboardView>
<p layer="breadboard" svgId="connector28pin"/>
</breadboardView>
<schematicView>
<p layer="schematic" svgId="connector28pin" terminalId="connector28terminal"/>
</schematicView>
<pcbView>
<p layer="copper1" svgId="connector28pad"/>
</pcbView>
</views>
</connector>
<connector id="connector29" name="PD5" type="male">
<description>PD5</description>
<views>
<breadboardView>
<p layer="breadboard" svgId="connector29pin"/>
</breadboardView>
<schematicView>
<p layer="schematic" svgId="connector29pin" terminalId="connector29terminal"/>
</schematicView>
<pcbView>
<p layer="copper1" svgId="connector29pad"/>
</pcbView>
</views>
</connector>
<connector id="connector30" name="PD6" type="male">
<description>PD6</description>
<views>
<breadboardView>
<p layer="breadboard" svgId="connector30pin"/>
</breadboardView>
<schematicView>
<p layer="schematic" svgId="connector30pin" terminalId="connector30terminal"/>
</schematicView>
<pcbView>
<p layer="copper1" svgId="connector30pad"/>
</pcbView>
</views>
</connector>
<connector id="connector31" name="PD7" type="male">
<description>PD7</description>
<views>
<breadboardView>
<p layer="breadboard" svgId="connector31pin"/>
</breadboardView>
<schematicView>
<p layer="schematic" svgId="connector31pin" terminalId="connector31terminal"/>
</schematicView>
<pcbView>
<p layer="copper1" svgId="connector31pad"/>
</pcbView>
</views>
</connector>
<connector id="connector88" name="PDI_PDI_DATA" type="male">
<description>PDI_PDI_DATA</description>
<views>
<breadboardView>
<p layer="breadboard" svgId="connector88pin"/>
</breadboardView>
<schematicView>
<p layer="schematic" svgId="connector88pin" terminalId="connector88terminal"/>
</schematicView>
<pcbView>
<p layer="copper1" svgId="connector88pad"/>
</pcbView>
</views>
</connector>
<connector id="connector34" name="PE0" type="male">
<description>PE0</description>
<views>
<breadboardView>
<p layer="breadboard" svgId="connector34pin"/>
</breadboardView>
<schematicView>
<p layer="schematic" svgId="connector34pin" terminalId="connector34terminal"/>
</schematicView>
<pcbView>
<p layer="copper1" svgId="connector34pad"/>
</pcbView>
</views>
</connector>
<connector id="connector35" name="PE1" type="male">
<description>PE1</description>
<views>
<breadboardView>
<p layer="breadboard" svgId="connector35pin"/>
</breadboardView>
<schematicView>
<p layer="schematic" svgId="connector35pin" terminalId="connector35terminal"/>
</schematicView>
<pcbView>
<p layer="copper1" svgId="connector35pad"/>
</pcbView>
</views>
</connector>
<connector id="connector36" name="PE2" type="male">
<description>PE2</description>
<views>
<breadboardView>
<p layer="breadboard" svgId="connector36pin"/>
</breadboardView>
<schematicView>
<p layer="schematic" svgId="connector36pin" terminalId="connector36terminal"/>
</schematicView>
<pcbView>
<p layer="copper1" svgId="connector36pad"/>
</pcbView>
</views>
</connector>
<connector id="connector37" name="PE3" type="male">
<description>PE3</description>
<views>
<breadboardView>
<p layer="breadboard" svgId="connector37pin"/>
</breadboardView>
<schematicView>
<p layer="schematic" svgId="connector37pin" terminalId="connector37terminal"/>
</schematicView>
<pcbView>
<p layer="copper1" svgId="connector37pad"/>
</pcbView>
</views>
</connector>
<connector id="connector38" name="PE4" type="male">
<description>PE4</description>
<views>
<breadboardView>
<p layer="breadboard" svgId="connector38pin"/>
</breadboardView>
<schematicView>
<p layer="schematic" svgId="connector38pin" terminalId="connector38terminal"/>
</schematicView>
<pcbView>
<p layer="copper1" svgId="connector38pad"/>
</pcbView>
</views>
</connector>
<connector id="connector39" name="PE5" type="male">
<description>PE5</description>
<views>
<breadboardView>
<p layer="breadboard" svgId="connector39pin"/>
</breadboardView>
<schematicView>
<p layer="schematic" svgId="connector39pin" terminalId="connector39terminal"/>
</schematicView>
<pcbView>
<p layer="copper1" svgId="connector39pad"/>
</pcbView>
</views>
</connector>
<connector id="connector40" name="PE6" type="male">
<description>PE6</description>
<views>
<breadboardView>
<p layer="breadboard" svgId="connector40pin"/>
</breadboardView>
<schematicView>
<p layer="schematic" svgId="connector40pin" terminalId="connector40terminal"/>
</schematicView>
<pcbView>
<p layer="copper1" svgId="connector40pad"/>
</pcbView>
</views>
</connector>
<connector id="connector41" name="PE7" type="male">
<description>PE7</description>
<views>
<breadboardView>
<p layer="breadboard" svgId="connector41pin"/>
</breadboardView>
<schematicView>
<p layer="schematic" svgId="connector41pin" terminalId="connector41terminal"/>
</schematicView>
<pcbView>
<p layer="copper1" svgId="connector41pad"/>
</pcbView>
</views>
</connector>
<connector id="connector44" name="PF0" type="male">
<description>PF0</description>
<views>
<breadboardView>
<p layer="breadboard" svgId="connector44pin"/>
</breadboardView>
<schematicView>
<p layer="schematic" svgId="connector44pin" terminalId="connector44terminal"/>
</schematicView>
<pcbView>
<p layer="copper1" svgId="connector44pad"/>
</pcbView>
</views>
</connector>
<connector id="connector45" name="PF1" type="male">
<description>PF1</description>
<views>
<breadboardView>
<p layer="breadboard" svgId="connector45pin"/>
</breadboardView>
<schematicView>
<p layer="schematic" svgId="connector45pin" terminalId="connector45terminal"/>
</schematicView>
<pcbView>
<p layer="copper1" svgId="connector45pad"/>
</pcbView>
</views>
</connector>
<connector id="connector46" name="PF2" type="male">
<description>PF2</description>
<views>
<breadboardView>
<p layer="breadboard" svgId="connector46pin"/>
</breadboardView>
<schematicView>
<p layer="schematic" svgId="connector46pin" terminalId="connector46terminal"/>
</schematicView>
<pcbView>
<p layer="copper1" svgId="connector46pad"/>
</pcbView>
</views>
</connector>
<connector id="connector47" name="PF3" type="male">
<description>PF3</description>
<views>
<breadboardView>
<p layer="breadboard" svgId="connector47pin"/>
</breadboardView>
<schematicView>
<p layer="schematic" svgId="connector47pin" terminalId="connector47terminal"/>
</schematicView>
<pcbView>
<p layer="copper1" svgId="connector47pad"/>
</pcbView>
</views>
</connector>
<connector id="connector48" name="PF4" type="male">
<description>PF4</description>
<views>
<breadboardView>
<p layer="breadboard" svgId="connector48pin"/>
</breadboardView>
<schematicView>
<p layer="schematic" svgId="connector48pin" terminalId="connector48terminal"/>
</schematicView>
<pcbView>
<p layer="copper1" svgId="connector48pad"/>
</pcbView>
</views>
</connector>
<connector id="connector49" name="PF5" type="male">
<description>PF5</description>
<views>
<breadboardView>
<p layer="breadboard" svgId="connector49pin"/>
</breadboardView>
<schematicView>
<p layer="schematic" svgId="connector49pin" terminalId="connector49terminal"/>
</schematicView>
<pcbView>
<p layer="copper1" svgId="connector49pad"/>
</pcbView>
</views>
</connector>
<connector id="connector50" name="PF6" type="male">
<description>PF6</description>
<views>
<breadboardView>
<p layer="breadboard" svgId="connector50pin"/>
</breadboardView>
<schematicView>
<p layer="schematic" svgId="connector50pin" terminalId="connector50terminal"/>
</schematicView>
<pcbView>
<p layer="copper1" svgId="connector50pad"/>
</pcbView>
</views>
</connector>
<connector id="connector51" name="PF7" type="male">
<description>PF7</description>
<views>
<breadboardView>
<p layer="breadboard" svgId="connector51pin"/>
</breadboardView>
<schematicView>
<p layer="schematic" svgId="connector51pin" terminalId="connector51terminal"/>
</schematicView>
<pcbView>
<p layer="copper1" svgId="connector51pad"/>
</pcbView>
</views>
</connector>
<connector id="connector54" name="PH0" type="male">
<description>PH0</description>
<views>
<breadboardView>
<p layer="breadboard" svgId="connector54pin"/>
</breadboardView>
<schematicView>
<p layer="schematic" svgId="connector54pin" terminalId="connector54terminal"/>
</schematicView>
<pcbView>
<p layer="copper1" svgId="connector54pad"/>
</pcbView>
</views>
</connector>
<connector id="connector55" name="PH1" type="male">
<description>PH1</description>
<views>
<breadboardView>
<p layer="breadboard" svgId="connector55pin"/>
</breadboardView>
<schematicView>
<p layer="schematic" svgId="connector55pin" terminalId="connector55terminal"/>
</schematicView>
<pcbView>
<p layer="copper1" svgId="connector55pad"/>
</pcbView>
</views>
</connector>
<connector id="connector56" name="PH2" type="male">
<description>PH2</description>
<views>
<breadboardView>
<p layer="breadboard" svgId="connector56pin"/>
</breadboardView>
<schematicView>
<p layer="schematic" svgId="connector56pin" terminalId="connector56terminal"/>
</schematicView>
<pcbView>
<p layer="copper1" svgId="connector56pad"/>
</pcbView>
</views>
</connector>
<connector id="connector57" name="PH3" type="male">
<description>PH3</description>
<views>
<breadboardView>
<p layer="breadboard" svgId="connector57pin"/>
</breadboardView>
<schematicView>
<p layer="schematic" svgId="connector57pin" terminalId="connector57terminal"/>
</schematicView>
<pcbView>
<p layer="copper1" svgId="connector57pad"/>
</pcbView>
</views>
</connector>
<connector id="connector58" name="PH4" type="male">
<description>PH4</description>
<views>
<breadboardView>
<p layer="breadboard" svgId="connector58pin"/>
</breadboardView>
<schematicView>
<p layer="schematic" svgId="connector58pin" terminalId="connector58terminal"/>
</schematicView>
<pcbView>
<p layer="copper1" svgId="connector58pad"/>
</pcbView>
</views>
</connector>
<connector id="connector59" name="PH5" type="male">
<description>PH5</description>
<views>
<breadboardView>
<p layer="breadboard" svgId="connector59pin"/>
</breadboardView>
<schematicView>
<p layer="schematic" svgId="connector59pin" terminalId="connector59terminal"/>
</schematicView>
<pcbView>
<p layer="copper1" svgId="connector59pad"/>
</pcbView>
</views>
</connector>
<connector id="connector60" name="PH6" type="male">
<description>PH6</description>
<views>
<breadboardView>
<p layer="breadboard" svgId="connector60pin"/>
</breadboardView>
<schematicView>
<p layer="schematic" svgId="connector60pin" terminalId="connector60terminal"/>
</schematicView>
<pcbView>
<p layer="copper1" svgId="connector60pad"/>
</pcbView>
</views>
</connector>
<connector id="connector61" name="PH7" type="male">
<description>PH7</description>
<views>
<breadboardView>
<p layer="breadboard" svgId="connector61pin"/>
</breadboardView>
<schematicView>
<p layer="schematic" svgId="connector61pin" terminalId="connector61terminal"/>
</schematicView>
<pcbView>
<p layer="copper1" svgId="connector61pad"/>
</pcbView>
</views>
</connector>
<connector id="connector64" name="PJ0" type="male">
<description>PJ0</description>
<views>
<breadboardView>
<p layer="breadboard" svgId="connector64pin"/>
</breadboardView>
<schematicView>
<p layer="schematic" svgId="connector64pin" terminalId="connector64terminal"/>
</schematicView>
<pcbView>
<p layer="copper1" svgId="connector64pad"/>
</pcbView>
</views>
</connector>
<connector id="connector65" name="PJ1" type="male">
<description>PJ1</description>
<views>
<breadboardView>
<p layer="breadboard" svgId="connector65pin"/>
</breadboardView>
<schematicView>
<p layer="schematic" svgId="connector65pin" terminalId="connector65terminal"/>
</schematicView>
<pcbView>
<p layer="copper1" svgId="connector65pad"/>
</pcbView>
</views>
</connector>
<connector id="connector66" name="PJ2" type="male">
<description>PJ2</description>
<views>
<breadboardView>
<p layer="breadboard" svgId="connector66pin"/>
</breadboardView>
<schematicView>
<p layer="schematic" svgId="connector66pin" terminalId="connector66terminal"/>
</schematicView>
<pcbView>
<p layer="copper1" svgId="connector66pad"/>
</pcbView>
</views>
</connector>
<connector id="connector67" name="PJ3" type="male">
<description>PJ3</description>
<views>
<breadboardView>
<p layer="breadboard" svgId="connector67pin"/>
</breadboardView>
<schematicView>
<p layer="schematic" svgId="connector67pin" terminalId="connector67terminal"/>
</schematicView>
<pcbView>
<p layer="copper1" svgId="connector67pad"/>
</pcbView>
</views>
</connector>
<connector id="connector68" name="PJ4" type="male">
<description>PJ4</description>
<views>
<breadboardView>
<p layer="breadboard" svgId="connector68pin"/>
</breadboardView>
<schematicView>
<p layer="schematic" svgId="connector68pin" terminalId="connector68terminal"/>
</schematicView>
<pcbView>
<p layer="copper1" svgId="connector68pad"/>
</pcbView>
</views>
</connector>
<connector id="connector69" name="PJ5" type="male">
<description>PJ5</description>
<views>
<breadboardView>
<p layer="breadboard" svgId="connector69pin"/>
</breadboardView>
<schematicView>
<p layer="schematic" svgId="connector69pin" terminalId="connector69terminal"/>
</schematicView>
<pcbView>
<p layer="copper1" svgId="connector69pad"/>
</pcbView>
</views>
</connector>
<connector id="connector70" name="PJ6" type="male">
<description>PJ6</description>
<views>
<breadboardView>
<p layer="breadboard" svgId="connector70pin"/>
</breadboardView>
<schematicView>
<p layer="schematic" svgId="connector70pin" terminalId="connector70terminal"/>
</schematicView>
<pcbView>
<p layer="copper1" svgId="connector70pad"/>
</pcbView>
</views>
</connector>
<connector id="connector71" name="PJ7" type="male">
<description>PJ7</description>
<views>
<breadboardView>
<p layer="breadboard" svgId="connector71pin"/>
</breadboardView>
<schematicView>
<p layer="schematic" svgId="connector71pin" terminalId="connector71terminal"/>
</schematicView>
<pcbView>
<p layer="copper1" svgId="connector71pad"/>
</pcbView>
</views>
</connector>
<connector id="connector74" name="PK0" type="male">
<description>PK0</description>
<views>
<breadboardView>
<p layer="breadboard" svgId="connector74pin"/>
</breadboardView>
<schematicView>
<p layer="schematic" svgId="connector74pin" terminalId="connector74terminal"/>
</schematicView>
<pcbView>
<p layer="copper1" svgId="connector74pad"/>
</pcbView>
</views>
</connector>
<connector id="connector75" name="PK1" type="male">
<description>PK1</description>
<views>
<breadboardView>
<p layer="breadboard" svgId="connector75pin"/>
</breadboardView>
<schematicView>
<p layer="schematic" svgId="connector75pin" terminalId="connector75terminal"/>
</schematicView>
<pcbView>
<p layer="copper1" svgId="connector75pad"/>
</pcbView>
</views>
</connector>
<connector id="connector76" name="PK2" type="male">
<description>PK2</description>
<views>
<breadboardView>
<p layer="breadboard" svgId="connector76pin"/>
</breadboardView>
<schematicView>
<p layer="schematic" svgId="connector76pin" terminalId="connector76terminal"/>
</schematicView>
<pcbView>
<p layer="copper1" svgId="connector76pad"/>
</pcbView>
</views>
</connector>
<connector id="connector77" name="PK3" type="male">
<description>PK3</description>
<views>
<breadboardView>
<p layer="breadboard" svgId="connector77pin"/>
</breadboardView>
<schematicView>
<p layer="schematic" svgId="connector77pin" terminalId="connector77terminal"/>
</schematicView>
<pcbView>
<p layer="copper1" svgId="connector77pad"/>
</pcbView>
</views>
</connector>
<connector id="connector78" name="PK4" type="male">
<description>PK4</description>
<views>
<breadboardView>
<p layer="breadboard" svgId="connector78pin"/>
</breadboardView>
<schematicView>
<p layer="schematic" svgId="connector78pin" terminalId="connector78terminal"/>
</schematicView>
<pcbView>
<p layer="copper1" svgId="connector78pad"/>
</pcbView>
</views>
</connector>
<connector id="connector79" name="PK5" type="male">
<description>PK5</description>
<views>
<breadboardView>
<p layer="breadboard" svgId="connector79pin"/>
</breadboardView>
<schematicView>
<p layer="schematic" svgId="connector79pin" terminalId="connector79terminal"/>
</schematicView>
<pcbView>
<p layer="copper1" svgId="connector79pad"/>
</pcbView>
</views>
</connector>
<connector id="connector80" name="PK6" type="male">
<description>PK6</description>
<views>
<breadboardView>
<p layer="breadboard" svgId="connector80pin"/>
</breadboardView>
<schematicView>
<p layer="schematic" svgId="connector80pin" terminalId="connector80terminal"/>
</schematicView>
<pcbView>
<p layer="copper1" svgId="connector80pad"/>
</pcbView>
</views>
</connector>
<connector id="connector81" name="PK7" type="male">
<description>PK7</description>
<views>
<breadboardView>
<p layer="breadboard" svgId="connector81pin"/>
</breadboardView>
<schematicView>
<p layer="schematic" svgId="connector81pin" terminalId="connector81terminal"/>
</schematicView>
<pcbView>
<p layer="copper1" svgId="connector81pad"/>
</pcbView>
</views>
</connector>
<connector id="connector84" name="PQ0" type="male">
<description>PQ0</description>
<views>
<breadboardView>
<p layer="breadboard" svgId="connector84pin"/>
</breadboardView>
<schematicView>
<p layer="schematic" svgId="connector84pin" terminalId="connector84terminal"/>
</schematicView>
<pcbView>
<p layer="copper1" svgId="connector84pad"/>
</pcbView>
</views>
</connector>
<connector id="connector85" name="PQ1" type="male">
<description>PQ1</description>
<views>
<breadboardView>
<p layer="breadboard" svgId="connector85pin"/>
</breadboardView>
<schematicView>
<p layer="schematic" svgId="connector85pin" terminalId="connector85terminal"/>
</schematicView>
<pcbView>
<p layer="copper1" svgId="connector85pad"/>
</pcbView>
</views>
</connector>
<connector id="connector86" name="PQ2" type="male">
<description>PQ2</description>
<views>
<breadboardView>
<p layer="breadboard" svgId="connector86pin"/>
</breadboardView>
<schematicView>
<p layer="schematic" svgId="connector86pin" terminalId="connector86terminal"/>
</schematicView>
<pcbView>
<p layer="copper1" svgId="connector86pad"/>
</pcbView>
</views>
</connector>
<connector id="connector87" name="PQ3" type="male">
<description>PQ3</description>
<views>
<breadboardView>
<p layer="breadboard" svgId="connector87pin"/>
</breadboardView>
<schematicView>
<p layer="schematic" svgId="connector87pin" terminalId="connector87terminal"/>
</schematicView>
<pcbView>
<p layer="copper1" svgId="connector87pad"/>
</pcbView>
</views>
</connector>
<connector id="connector90" name="PR0" type="male">
<description>PR0</description>
<views>
<breadboardView>
<p layer="breadboard" svgId="connector90pin"/>
</breadboardView>
<schematicView>
<p layer="schematic" svgId="connector90pin" terminalId="connector90terminal"/>
</schematicView>
<pcbView>
<p layer="copper1" svgId="connector90pad"/>
</pcbView>
</views>
</connector>
<connector id="connector91" name="PR1" type="male">
<description>PR1</description>
<views>
<breadboardView>
<p layer="breadboard" svgId="connector91pin"/>
</breadboardView>
<schematicView>
<p layer="schematic" svgId="connector91pin" terminalId="connector91terminal"/>
</schematicView>
<pcbView>
<p layer="copper1" svgId="connector91pad"/>
</pcbView>
</views>
</connector>
<connector id="connector89" name="RESET_PDI_CLOCK" type="male">
<description>RESET_PDI_CLOCK</description>
<views>
<breadboardView>
<p layer="breadboard" svgId="connector89pin"/>
</breadboardView>
<schematicView>
<p layer="schematic" svgId="connector89pin" terminalId="connector89terminal"/>
</schematicView>
<pcbView>
<p layer="copper1" svgId="connector89pad"/>
</pcbView>
</views>
</connector>
<connector id="connector13" name="VCC" type="male">
<description>VCC</description>
<views>
<breadboardView>
<p layer="breadboard" svgId="connector13pin"/>
</breadboardView>
<schematicView>
<p layer="schematic" svgId="connector13pin" terminalId="connector13terminal"/>
</schematicView>
<pcbView>
<p layer="copper1" svgId="connector13pad"/>
</pcbView>
</views>
</connector>
<connector id="connector23" name="VCC" type="male">
<description>VCC</description>
<views>
<breadboardView>
<p layer="breadboard" svgId="connector23pin"/>
</breadboardView>
<schematicView>
<p layer="schematic" svgId="connector23pin" terminalId="connector23terminal"/>
</schematicView>
<pcbView>
<p layer="copper1" svgId="connector23pad"/>
</pcbView>
</views>
</connector>
<connector id="connector33" name="VCC" type="male">
<description>VCC</description>
<views>
<breadboardView>
<p layer="breadboard" svgId="connector33pin"/>
</breadboardView>
<schematicView>
<p layer="schematic" svgId="connector33pin" terminalId="connector33terminal"/>
</schematicView>
<pcbView>
<p layer="copper1" svgId="connector33pad"/>
</pcbView>
</views>
</connector>
<connector id="connector43" name="VCC" type="male">
<description>VCC</description>
<views>
<breadboardView>
<p layer="breadboard" svgId="connector43pin"/>
</breadboardView>
<schematicView>
<p layer="schematic" svgId="connector43pin" terminalId="connector43terminal"/>
</schematicView>
<pcbView>
<p layer="copper1" svgId="connector43pad"/>
</pcbView>
</views>
</connector>
<connector id="connector53" name="VCC" type="male">
<description>VCC</description>
<views>
<breadboardView>
<p layer="breadboard" svgId="connector53pin"/>
</breadboardView>
<schematicView>
<p layer="schematic" svgId="connector53pin" terminalId="connector53terminal"/>
</schematicView>
<pcbView>
<p layer="copper1" svgId="connector53pad"/>
</pcbView>
</views>
</connector>
<connector id="connector63" name="VCC" type="male">
<description>VCC</description>
<views>
<breadboardView>
<p layer="breadboard" svgId="connector63pin"/>
</breadboardView>
<schematicView>
<p layer="schematic" svgId="connector63pin" terminalId="connector63terminal"/>
</schematicView>
<pcbView>
<p layer="copper1" svgId="connector63pad"/>
</pcbView>
</views>
</connector>
<connector id="connector73" name="VCC" type="male">
<description>VCC</description>
<views>
<breadboardView>
<p layer="breadboard" svgId="connector73pin"/>
</breadboardView>
<schematicView>
<p layer="schematic" svgId="connector73pin" terminalId="connector73terminal"/>
</schematicView>
<pcbView>
<p layer="copper1" svgId="connector73pad"/>
</pcbView>
</views>
</connector>
<connector id="connector82" name="VCC" type="male">
<description>VCC</description>
<views>
<breadboardView>
<p layer="breadboard" svgId="connector82pin"/>
</breadboardView>
<schematicView>
<p layer="schematic" svgId="connector82pin" terminalId="connector82terminal"/>
</schematicView>
<pcbView>
<p layer="copper1" svgId="connector82pad"/>
</pcbView>
</views>
</connector>
</connectors>
<buses>
<bus id="AVCC">
<nodeMember connectorId="connector93"/>
<nodeMember connectorId="connector3"/>
</bus>
<bus id="VCC">
<nodeMember connectorId="connector82"/>
<nodeMember connectorId="connector73"/>
<nodeMember connectorId="connector63"/>
<nodeMember connectorId="connector53"/>
<nodeMember connectorId="connector43"/>
<nodeMember connectorId="connector33"/>
<nodeMember connectorId="connector23"/>
<nodeMember connectorId="connector13"/>
</bus>
<bus id="GND">
<nodeMember connectorId="connector92"/>
<nodeMember connectorId="connector83"/>
<nodeMember connectorId="connector72"/>
<nodeMember connectorId="connector62"/>
<nodeMember connectorId="connector52"/>
<nodeMember connectorId="connector42"/>
<nodeMember connectorId="connector32"/>
<nodeMember connectorId="connector2"/>
<nodeMember connectorId="connector22"/>
<nodeMember connectorId="connector12"/>
</bus>
</buses>
</module>