<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<module fritzingVersion="0.6.4b.12.16.5683" moduleId="7aec10906c1263ad50fe5abf7afe245d" >
    <version replacedby="Opt-TLP621">4</version>
    <author>Dirk van Oosterbosch</author>
    <title>TLP621</title>
    <label>U</label>
    <date>2008-11-12</date>
    <tags>
        <tag>IC</tag>
        <tag>optocoupler</tag>
        <tag>isolator</tag>
    </tags>
    <properties>
        <property name="package">THT</property>
        <property name="family">//obsolete//Optocoupler</property>
        <property name="part">TLP621</property>
    </properties>
    <description>TLP621
Optocoupler - keeps you from frying your stuff!</description>
    <views>
        <iconView>
            <layers image="icon/Optocoupler_TLP621_icon.svg">
                <layer layerId="icon"/>
            </layers>
        </iconView>
        <breadboardView>
            <layers image="breadboard/Optocoupler_TLP621_breadboard.svg">
                <layer layerId="breadboard"/>
            </layers>
        </breadboardView>
        <schematicView>
            <layers image="schematic/Optocoupler_TLP621_schematic.svg">
                <layer layerId="schematic"/>
            </layers>
        </schematicView>
        <pcbView>
            <layers image="pcb/Optocoupler_TLP621_pcb.svg">
                <layer layerId="copper0"/>
                <layer layerId="silkscreen"/>
                <layer layerId="copper1"/>
            </layers>
        </pcbView>
    </views>
    <connectors>
        <connector id="connector3" type="male" name="Pin 4">
            <description>Emitter</description>
            <views>
                <breadboardView>
                    <p layer="breadboard" svgId="connector3pin" terminalId="connector3terminal"/>
                </breadboardView>
                <schematicView>
                    <p layer="schematic" svgId="connector3pin" terminalId="connector3terminal"/>
                </schematicView>
                <pcbView>
                    <p layer="copper0" svgId="connector3pin"/>
                    <p layer="copper1" svgId="connector3pin"/>
                </pcbView>
            </views>
        </connector>
        <connector id="connector5" type="male" name="Pin 3">
            <description>description non disponible</description>
            <views>
                <breadboardView>
                    <p layer="breadboard" svgId="connector5pin"/>
                </breadboardView>
                <schematicView>
                    <p layer="schematic" svgId="connector5pin" terminalId="connector5terminal"/>
                </schematicView>
                <pcbView>
                    <p layer="copper0" svgId="connector5pin"/>                    
		<p layer="copper1" svgId="connector5pin"/>
                </pcbView>
            </views>
        </connector>
        <connector id="connector0" type="male" name="Pin 1">
            <description>Anode</description>
            <views>
                <breadboardView>
                    <p layer="breadboard" svgId="connector0pin" terminalId="connector0terminal"/>
                </breadboardView>
                <schematicView>
                    <p layer="schematic" svgId="connector0pin" terminalId="connector0terminal"/>
                </schematicView>
                <pcbView>
                    <p layer="copper0" svgId="connector0pin"/>
                    <p layer="copper1" svgId="connector0pin"/>
                </pcbView>
            </views>
        </connector>
        <connector id="connector1" type="male" name="Pin 2">
            <description>Cathode</description>
            <views>
                <breadboardView>
                    <p layer="breadboard" svgId="connector1pin" terminalId="connector1terminal"/>
                </breadboardView>
                <schematicView>
                    <p layer="schematic" svgId="connector1pin" terminalId="connector1terminal"/>
                </schematicView>
                <pcbView>
                    <p layer="copper0" svgId="connector1pin"/>
                    <p layer="copper1" svgId="connector1pin"/>
                </pcbView>
            </views>
        </connector>
    </connectors>
</module>
