<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><module fritzingVersion="0.7.2b" moduleId="SparkFun-DigitalIC-SC16IS750-">
<!-- generated from Sparkfun Eagle Library 'SparkFun-DigitalIC' SC16IS750  -->
<version>4</version>
<date>2013-02-13</date>
<label>IC</label>
<author>www.fritzing.org</author>
<description>SPI/I2C/IrDA to UART</description>
<title>SC16IS750</title>
<tags>
<tag>QFN-24</tag>
<tag>SC16IS750</tag>
</tags>
<properties>
<property name="package">qfn-24</property>
<property name="family">sparkfun UART IC</property>
</properties>
<views>
<breadboardView>
<layers image="breadboard/QFN-24_breadboard.svg">
<layer layerId="breadboard"/>
</layers>
</breadboardView>
<schematicView>
<layers image="schematic/sparkfun-digitalic_sc16is750_schematic.svg">
<layer layerId="schematic"/>
</layers>
</schematicView>
<pcbView>
<layers image="pcb/sparkfun-digitalic_qfn-24_pcb.svg">
<layer layerId="copper1"/>
<layer layerId="silkscreen"/>
</layers>
</pcbView>
<iconView>
<layers image="breadboard/QFN-24_breadboard.svg">
<layer layerId="icon"/>
</layers>
</iconView>
</views>
<connectors>
<connector id="connector21" name="_CTS" type="male">
<description>_CTS</description>
<views>
<breadboardView>
<p layer="breadboard" svgId="connector21pin"/>
</breadboardView>
<schematicView>
<p layer="schematic" svgId="connector21pin" terminalId="connector21terminal"/>
</schematicView>
<pcbView>
<p layer="copper1" svgId="connector21pad"/>
</pcbView>
</views>
</connector>
<connector id="connector10" name="_IRQ" type="male">
<description>_IRQ</description>
<views>
<breadboardView>
<p layer="breadboard" svgId="connector10pin"/>
</breadboardView>
<schematicView>
<p layer="schematic" svgId="connector10pin" terminalId="connector10terminal"/>
</schematicView>
<pcbView>
<p layer="copper1" svgId="connector10pad"/>
</pcbView>
</views>
</connector>
<connector id="connector20" name="_RTS" type="male">
<description>_RTS</description>
<views>
<breadboardView>
<p layer="breadboard" svgId="connector20pin"/>
</breadboardView>
<schematicView>
<p layer="schematic" svgId="connector20pin" terminalId="connector20terminal"/>
</schematicView>
<pcbView>
<p layer="copper1" svgId="connector20pad"/>
</pcbView>
</views>
</connector>
<connector id="connector5" name="A0-_CS" type="male">
<description>A0-_CS</description>
<views>
<breadboardView>
<p layer="breadboard" svgId="connector5pin"/>
</breadboardView>
<schematicView>
<p layer="schematic" svgId="connector5pin" terminalId="connector5terminal"/>
</schematicView>
<pcbView>
<p layer="copper1" svgId="connector5pad"/>
</pcbView>
</views>
</connector>
<connector id="connector6" name="A1-SI" type="male">
<description>A1-SI</description>
<views>
<breadboardView>
<p layer="breadboard" svgId="connector6pin"/>
</breadboardView>
<schematicView>
<p layer="schematic" svgId="connector6pin" terminalId="connector6terminal"/>
</schematicView>
<pcbView>
<p layer="copper1" svgId="connector6pad"/>
</pcbView>
</views>
</connector>
<connector id="connector11" name="GPIO0" type="male">
<description>GPIO0</description>
<views>
<breadboardView>
<p layer="breadboard" svgId="connector11pin"/>
</breadboardView>
<schematicView>
<p layer="schematic" svgId="connector11pin" terminalId="connector11terminal"/>
</schematicView>
<pcbView>
<p layer="copper1" svgId="connector11pad"/>
</pcbView>
</views>
</connector>
<connector id="connector12" name="GPIO1" type="male">
<description>GPIO1</description>
<views>
<breadboardView>
<p layer="breadboard" svgId="connector12pin"/>
</breadboardView>
<schematicView>
<p layer="schematic" svgId="connector12pin" terminalId="connector12terminal"/>
</schematicView>
<pcbView>
<p layer="copper1" svgId="connector12pad"/>
</pcbView>
</views>
</connector>
<connector id="connector13" name="GPIO2" type="male">
<description>GPIO2</description>
<views>
<breadboardView>
<p layer="breadboard" svgId="connector13pin"/>
</breadboardView>
<schematicView>
<p layer="schematic" svgId="connector13pin" terminalId="connector13terminal"/>
</schematicView>
<pcbView>
<p layer="copper1" svgId="connector13pad"/>
</pcbView>
</views>
</connector>
<connector id="connector14" name="GPIO3" type="male">
<description>GPIO3</description>
<views>
<breadboardView>
<p layer="breadboard" svgId="connector14pin"/>
</breadboardView>
<schematicView>
<p layer="schematic" svgId="connector14pin" terminalId="connector14terminal"/>
</schematicView>
<pcbView>
<p layer="copper1" svgId="connector14pad"/>
</pcbView>
</views>
</connector>
<connector id="connector16" name="GPIO4-_DSR" type="male">
<description>GPIO4-_DSR</description>
<views>
<breadboardView>
<p layer="breadboard" svgId="connector16pin"/>
</breadboardView>
<schematicView>
<p layer="schematic" svgId="connector16pin" terminalId="connector16terminal"/>
</schematicView>
<pcbView>
<p layer="copper1" svgId="connector16pad"/>
</pcbView>
</views>
</connector>
<connector id="connector17" name="GPIO5-_DTR" type="male">
<description>GPIO5-_DTR</description>
<views>
<breadboardView>
<p layer="breadboard" svgId="connector17pin"/>
</breadboardView>
<schematicView>
<p layer="schematic" svgId="connector17pin" terminalId="connector17terminal"/>
</schematicView>
<pcbView>
<p layer="copper1" svgId="connector17pad"/>
</pcbView>
</views>
</connector>
<connector id="connector18" name="GPIO6-_CD" type="male">
<description>GPIO6-_CD</description>
<views>
<breadboardView>
<p layer="breadboard" svgId="connector18pin"/>
</breadboardView>
<schematicView>
<p layer="schematic" svgId="connector18pin" terminalId="connector18terminal"/>
</schematicView>
<pcbView>
<p layer="copper1" svgId="connector18pad"/>
</pcbView>
</views>
</connector>
<connector id="connector19" name="GPIO7-_RI" type="male">
<description>GPIO7-_RI</description>
<views>
<breadboardView>
<p layer="breadboard" svgId="connector19pin"/>
</breadboardView>
<schematicView>
<p layer="schematic" svgId="connector19pin" terminalId="connector19terminal"/>
</schematicView>
<pcbView>
<p layer="copper1" svgId="connector19pad"/>
</pcbView>
</views>
</connector>
<connector id="connector4" name="I2C-_SPI" type="male">
<description>I2C-_SPI</description>
<views>
<breadboardView>
<p layer="breadboard" svgId="connector4pin"/>
</breadboardView>
<schematicView>
<p layer="schematic" svgId="connector4pin" terminalId="connector4terminal"/>
</schematicView>
<pcbView>
<p layer="copper1" svgId="connector4pad"/>
</pcbView>
</views>
</connector>
<connector id="connector7" name="NC-SO" type="male">
<description>NC-SO</description>
<views>
<breadboardView>
<p layer="breadboard" svgId="connector7pin"/>
</breadboardView>
<schematicView>
<p layer="schematic" svgId="connector7pin" terminalId="connector7terminal"/>
</schematicView>
<pcbView>
<p layer="copper1" svgId="connector7pad"/>
</pcbView>
</views>
</connector>
<connector id="connector0" name="RESET" type="male">
<description>RESET</description>
<views>
<breadboardView>
<p layer="breadboard" svgId="connector0pin"/>
</breadboardView>
<schematicView>
<p layer="schematic" svgId="connector0pin" terminalId="connector0terminal"/>
</schematicView>
<pcbView>
<p layer="copper1" svgId="connector0pad"/>
</pcbView>
</views>
</connector>
<connector id="connector23" name="RX" type="male">
<description>RX</description>
<views>
<breadboardView>
<p layer="breadboard" svgId="connector23pin"/>
</breadboardView>
<schematicView>
<p layer="schematic" svgId="connector23pin" terminalId="connector23terminal"/>
</schematicView>
<pcbView>
<p layer="copper1" svgId="connector23pad"/>
</pcbView>
</views>
</connector>
<connector id="connector8" name="SCL-SCLK" type="male">
<description>SCL-SCLK</description>
<views>
<breadboardView>
<p layer="breadboard" svgId="connector8pin"/>
</breadboardView>
<schematicView>
<p layer="schematic" svgId="connector8pin" terminalId="connector8terminal"/>
</schematicView>
<pcbView>
<p layer="copper1" svgId="connector8pad"/>
</pcbView>
</views>
</connector>
<connector id="connector9" name="SDA-VSS" type="male">
<description>SDA-VSS</description>
<views>
<breadboardView>
<p layer="breadboard" svgId="connector9pin"/>
</breadboardView>
<schematicView>
<p layer="schematic" svgId="connector9pin" terminalId="connector9terminal"/>
</schematicView>
<pcbView>
<p layer="copper1" svgId="connector9pad"/>
</pcbView>
</views>
</connector>
<connector id="connector22" name="TX" type="male">
<description>TX</description>
<views>
<breadboardView>
<p layer="breadboard" svgId="connector22pin"/>
</breadboardView>
<schematicView>
<p layer="schematic" svgId="connector22pin" terminalId="connector22terminal"/>
</schematicView>
<pcbView>
<p layer="copper1" svgId="connector22pad"/>
</pcbView>
</views>
</connector>
<connector id="connector3" name="VDD" type="male">
<description>VDD</description>
<views>
<breadboardView>
<p layer="breadboard" svgId="connector3pin"/>
</breadboardView>
<schematicView>
<p layer="schematic" svgId="connector3pin" terminalId="connector3terminal"/>
</schematicView>
<pcbView>
<p layer="copper1" svgId="connector3pad"/>
</pcbView>
</views>
</connector>
<connector id="connector15" name="VSS" type="male">
<description>VSS</description>
<views>
<breadboardView>
<p layer="breadboard" svgId="connector15pin"/>
</breadboardView>
<schematicView>
<p layer="schematic" svgId="connector15pin" terminalId="connector15terminal"/>
</schematicView>
<pcbView>
<p layer="copper1" svgId="connector15pad"/>
</pcbView>
</views>
</connector>
<connector id="connector1" name="XTAL1" type="male">
<description>XTAL1</description>
<views>
<breadboardView>
<p layer="breadboard" svgId="connector1pin"/>
</breadboardView>
<schematicView>
<p layer="schematic" svgId="connector1pin" terminalId="connector1terminal"/>
</schematicView>
<pcbView>
<p layer="copper1" svgId="connector1pad"/>
</pcbView>
</views>
</connector>
<connector id="connector2" name="XTAL2" type="male">
<description>XTAL2</description>
<views>
<breadboardView>
<p layer="breadboard" svgId="connector2pin"/>
</breadboardView>
<schematicView>
<p layer="schematic" svgId="connector2pin" terminalId="connector2terminal"/>
</schematicView>
<pcbView>
<p layer="copper1" svgId="connector2pad"/>
</pcbView>
</views>
</connector>
</connectors>
<buses>
</buses>
</module>