<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<module fritzingVersion="0.3.13b.12.11.3858" moduleId="2f57d05254229664aaef3aa9f7ac693d">
<version replacedby="Arduino_MEGA_2560-Rev3">4</version>
    <author>Brendan Howell and Lionel Michel</author>
    <title>Arduino Mega</title>
    <label>U</label>
    <date>2009-12-10</date>
    <tags>
        <tag>arduino</tag>
        <tag>mega</tag>
        <tag>controller</tag>
    </tags>
    <properties>
        <property name="family">/obsolete/Microcontroller Board (Arduino)</property>
        <property name="processor">ATmega</property>
        <property name="variant">Arduino Mega</property>
    </properties>
    <description>The biggest, baddest Arduino board yet.</description>
    <views>
	
        <iconView>
            <layers image="icon/controller_arduino_mega.svg">
                <layer layerId="icon" />
            </layers>
        </iconView>
        <pcbView>
            <layers image="pcb/pcb-arduino-mega-fp.svg">
                <layer layerId="copper0" />
            <layer layerId="copper1" /></layers>
        </pcbView>
        <schematicView>
            <layers image="schematic/controller_arduino_mega.svg">
                <layer layerId="schematic" />
            </layers>
        </schematicView>
        <breadboardView>
            <layers image="breadboard/controller_arduino_mega.svg">
                <layer layerId="breadboardbreadboard" />
            </layers>
        </breadboardView>
    </views>
    <connectors>
        <connector id="connector71" name="A7" type="female">
            <description>Analog Input Pin 7</description>
            <views>
                <breadboardView>
                    <p layer="breadboardbreadboard" svgId="connector71pin" />
                </breadboardView>
                <schematicView>
                    <p layer="schematic" svgId="connector71pin" terminalId="connector71terminal" />
                </schematicView>
                <pcbView>
                    <p layer="copper0" svgId="connector71pin" />
                <p layer="copper1" svgId="connector71pin" /></pcbView>
            </views>
        </connector>
        <connector id="connector72" name="A8" type="female">
            <description>Analog Input Pin 8</description>
            <views>
                <breadboardView>
                    <p layer="breadboardbreadboard" svgId="connector72pin" />
                </breadboardView>
                <schematicView>
                    <p layer="schematic" svgId="connector72pin" terminalId="connector72terminal" />
                </schematicView>
                <pcbView>
                    <p layer="copper0" svgId="connector72pin" />
                <p layer="copper1" svgId="connector72pin" /></pcbView>
            </views>
        </connector>
        <connector id="connector73" name="A9" type="female">
            <description>Analog Input Pin 9</description>
            <views>
                <breadboardView>
                    <p layer="breadboardbreadboard" svgId="connector73pin" />
                </breadboardView>
                <schematicView>
                    <p layer="schematic" svgId="connector73pin" terminalId="connector73terminal" />
                </schematicView>
                <pcbView>
                    <p layer="copper0" svgId="connector73pin" />
                <p layer="copper1" svgId="connector73pin" /></pcbView>
            </views>
        </connector>
        <connector id="connector74" name="A10" type="female">
            <description>Analog Input 10</description>
            <views>
                <breadboardView>
                    <p layer="breadboardbreadboard" svgId="connector74pin" />
                </breadboardView>
                <schematicView>
                    <p layer="schematic" svgId="connector74pin" terminalId="connector74terminal" />
                </schematicView>
                <pcbView>
                    <p layer="copper0" svgId="connector74pin" />
                <p layer="copper1" svgId="connector74pin" /></pcbView>
            </views>
        </connector>
        <connector id="connector75" name="A11" type="female">
            <description>Analog Input 11</description>
            <views>
                <breadboardView>
                    <p layer="breadboardbreadboard" svgId="connector75pin" />
                </breadboardView>
                <schematicView>
                    <p layer="schematic" svgId="connector75pin" terminalId="connector75terminal" />
                </schematicView>
                <pcbView>
                    <p layer="copper0" svgId="connector75pin" />
                <p layer="copper1" svgId="connector75pin" /></pcbView>
            </views>
        </connector>
        <connector id="connector76" name="A12" type="female">
            <description>Analog Input 12</description>
            <views>
                <breadboardView>
                    <p layer="breadboardbreadboard" svgId="connector76pin" />
                </breadboardView>
                <schematicView>
                    <p layer="schematic" svgId="connector76pin" terminalId="connector76terminal" />
                </schematicView>
                <pcbView>
                    <p layer="copper0" svgId="connector76pin" />
                <p layer="copper1" svgId="connector76pin" /></pcbView>
            </views>
        </connector>
        <connector id="connector77" name="A13" type="female">
            <description>Analog Input 13</description>
            <views>
                <breadboardView>
                    <p layer="breadboardbreadboard" svgId="connector77pin" />
                </breadboardView>
                <schematicView>
                    <p layer="schematic" svgId="connector77pin" terminalId="connector77terminal" />
                </schematicView>
                <pcbView>
                    <p layer="copper0" svgId="connector77pin" />
                <p layer="copper1" svgId="connector77pin" /></pcbView>
            </views>
        </connector>
        <connector id="connector78" name="A14" type="female">
            <description>Analog Input 14</description>
            <views>
                <breadboardView>
                    <p layer="breadboardbreadboard" svgId="connector78pin" />
                </breadboardView>
                <schematicView>
                    <p layer="schematic" svgId="connector78pin" terminalId="connector78terminal" />
                </schematicView>
                <pcbView>
                    <p layer="copper0" svgId="connector78pin" />
                <p layer="copper1" svgId="connector78pin" /></pcbView>
            </views>
        </connector>
        <connector id="connector79" name="A15" type="female">
            <description>Analog Input 15</description>
            <views>
                <breadboardView>
                    <p layer="breadboardbreadboard" svgId="connector79pin" />
                </breadboardView>
                <schematicView>
                    <p layer="schematic" svgId="connector79pin" terminalId="connector79terminal" />
                </schematicView>
                <pcbView>
                    <p layer="copper0" svgId="connector79pin" />
                <p layer="copper1" svgId="connector79pin" /></pcbView>
            </views>
        </connector>
        <connector id="connector0" name="AREF" type="female">
            <description>Analog Reference Voltage</description>
            <views>
                <breadboardView>
                    <p layer="breadboardbreadboard" svgId="connector0pin" />
                </breadboardView>
                <schematicView>
                    <p layer="schematic" svgId="connector0pin" terminalId="connector0terminal" />
                </schematicView>
                <pcbView>
                    <p layer="copper0" svgId="connector0pin" />
                <p layer="copper1" svgId="connector0pin" /></pcbView>
            </views>
        </connector>
        <connector id="connector1" name="GND" replacedby="connector237" type="female">
            <description>Ground</description>
            <views>
                <breadboardView>
                    <p layer="breadboardbreadboard" svgId="connector1pin" />
                </breadboardView>
                <schematicView>
                    <p layer="schematic" svgId="connector1pin" terminalId="connector1terminal" />
                </schematicView>
                <pcbView>
                    <p layer="copper0" svgId="connector1pin" />
                <p layer="copper1" svgId="connector1pin" /></pcbView>
            </views>
        </connector>
        <connector id="connector2" name="D13" replacedby="D13 PWM" type="female">
            <description>Digital I/O pin 13</description>
            <views>
                <breadboardView>
                    <p layer="breadboardbreadboard" svgId="connector2pin" />
                </breadboardView>
                <schematicView>
                    <p layer="schematic" svgId="connector2pin" terminalId="connector2terminal" />
                </schematicView>
                <pcbView>
                    <p layer="copper0" svgId="connector2pin" />
                <p layer="copper1" svgId="connector2pin" /></pcbView>
            </views>
        </connector>
        <connector id="connector3" name="D12" replacedby="D12 PWM" type="female">
            <description>Digital I/O Pin 12 (PWM)</description>
            <views>
                <breadboardView>
                    <p layer="breadboardbreadboard" svgId="connector3pin" />
                </breadboardView>
                <schematicView>
                    <p layer="schematic" svgId="connector3pin" terminalId="connector3terminal" />
                </schematicView>
                <pcbView>
                    <p layer="copper0" svgId="connector3pin" />
                <p layer="copper1" svgId="connector3pin" /></pcbView>
            </views>
        </connector>
        <connector id="connector4" name="D11" replacedby="D11 PWM" type="female">
            <description>Digital I/O Pin 11 (PWM)</description>
            <views>
                <breadboardView>
                    <p layer="breadboardbreadboard" svgId="connector4pin" />
                </breadboardView>
                <schematicView>
                    <p layer="schematic" svgId="connector4pin" terminalId="connector4terminal" />
                </schematicView>
                <pcbView>
                    <p layer="copper0" svgId="connector4pin" />
                <p layer="copper1" svgId="connector4pin" /></pcbView>
            </views>
        </connector>
        <connector id="connector5" name="D10" replacedby="D10 PWM" type="female">
            <description>Digital I/O Pin 10 (PWM)</description>
            <views>
                <breadboardView>
                    <p layer="breadboardbreadboard" svgId="connector5pin" />
                </breadboardView>
                <schematicView>
                    <p layer="schematic" svgId="connector5pin" terminalId="connector5terminal" />
                </schematicView>
                <pcbView>
                    <p layer="copper0" svgId="connector5pin" />
                <p layer="copper1" svgId="connector5pin" /></pcbView>
            </views>
        </connector>
        <connector id="connector80" name="+5V" replacedby="connector343" type="female">
            <description>Regulated 5V Output</description>
            <views>
                <breadboardView>
                    <p layer="breadboardbreadboard" svgId="connector80pin" />
                </breadboardView>
                <schematicView>
                    <p layer="schematic" svgId="connector80pin" terminalId="connector80terminal" />
                </schematicView>
                <pcbView>
                    <p layer="copper0" svgId="connector80pin" />
                <p layer="copper1" svgId="connector80pin" /></pcbView>
            </views>
        </connector>
        <connector id="connector6" name="D9" replacedby="D9 PWM" type="female">
            <description>Digital I/O Pin 9 (PWM)</description>
            <views>
                <breadboardView>
                    <p layer="breadboardbreadboard" svgId="connector6pin" />
                </breadboardView>
                <schematicView>
                    <p layer="schematic" svgId="connector6pin" terminalId="connector6terminal" />
                </schematicView>
                <pcbView>
                    <p layer="copper0" svgId="connector6pin" />
                <p layer="copper1" svgId="connector6pin" /></pcbView>
            </views>
        </connector>
        <connector id="connector81" name="+5V" replacedby="connector344" type="female">
            <description>Regulated 5V Output</description>
            <views>
                <breadboardView>
                    <p layer="breadboardbreadboard" svgId="connector81pin" />
                </breadboardView>
                <schematicView>
                    <p layer="schematic" svgId="connector81pin" terminalId="connector81terminal" />
                </schematicView>
                <pcbView>
                    <p layer="copper0" svgId="connector81pin" />
                <p layer="copper1" svgId="connector81pin" /></pcbView>
            </views>
        </connector>
        <connector id="connector7" name="D8" replacedby="D8 PWM" type="female">
            <description>Digital I/O Pin 8 (PWM)</description>
            <views>
                <breadboardView>
                    <p layer="breadboardbreadboard" svgId="connector7pin" />
                </breadboardView>
                <schematicView>
                    <p layer="schematic" svgId="connector7pin" terminalId="connector7terminal" />
                </schematicView>
                <pcbView>
                    <p layer="copper0" svgId="connector7pin" />
                <p layer="copper1" svgId="connector7pin" /></pcbView>
            </views>
        </connector>
        <connector id="connector8" name="D7" replacedby="D7 PWM" type="female">
            <description>Digital I/O Pin 7 (PWM)</description>
            <views>
                <breadboardView>
                    <p layer="breadboardbreadboard" svgId="connector8pin" />
                </breadboardView>
                <schematicView>
                    <p layer="schematic" svgId="connector8pin" terminalId="connector8terminal" />
                </schematicView>
                <pcbView>
                    <p layer="copper0" svgId="connector8pin" />
                <p layer="copper1" svgId="connector8pin" /></pcbView>
            </views>
        </connector>
        <connector id="connector9" name="D6" replacedby="D6 PWM" type="female">
            <description>Digital I/O Pin 6</description>
            <views>
                <breadboardView>
                    <p layer="breadboardbreadboard" svgId="connector9pin" />
                </breadboardView>
                <schematicView>
                    <p layer="schematic" svgId="connector9pin" terminalId="connector9terminal" />
                </schematicView>
                <pcbView>
                    <p layer="copper0" svgId="connector9pin" />
                <p layer="copper1" svgId="connector9pin" /></pcbView>
            </views>
        </connector>
        <connector id="connector10" name="D5" replacedby="D5 PWM" type="female">
            <description>Digital I/O pin 5 (PWM)</description>
            <views>
                <breadboardView>
                    <p layer="breadboardbreadboard" svgId="connector10pin" />
                </breadboardView>
                <schematicView>
                    <p layer="schematic" svgId="connector10pin" terminalId="connector10terminal" />
                </schematicView>
                <pcbView>
                    <p layer="copper0" svgId="connector10pin" />
                <p layer="copper1" svgId="connector10pin" /></pcbView>
            </views>
        </connector>
        <connector id="connector11" name="D4" replacedby="D4 PWM" type="female">
            <description>Digital I/O pin 4 (PWM)</description>
            <views>
                <breadboardView>
                    <p layer="breadboardbreadboard" svgId="connector11pin" />
                </breadboardView>
                <schematicView>
                    <p layer="schematic" svgId="connector11pin" terminalId="connector11terminal" />
                </schematicView>
                <pcbView>
                    <p layer="copper0" svgId="connector11pin" />
                <p layer="copper1" svgId="connector11pin" /></pcbView>
            </views>
        </connector>
        <connector id="connector12" name="D3" replacedby="D3 PWM" type="female">
            <description>Digital I/O pin 3 (PWM)</description>
            <views>
                <breadboardView>
                    <p layer="breadboardbreadboard" svgId="connector12pin" />
                </breadboardView>
                <schematicView>
                    <p layer="schematic" svgId="connector12pin" terminalId="connector12terminal" />
                </schematicView>
                <pcbView>
                    <p layer="copper0" svgId="connector12pin" />
                <p layer="copper1" svgId="connector12pin" /></pcbView>
            </views>
        </connector>
        <connector id="connector13" name="D2" replacedby="connector264" type="female">
            <description>Digital I/O pin 2 (PWM)</description>
            <views>
                <breadboardView>
                    <p layer="breadboardbreadboard" svgId="connector13pin" />
                </breadboardView>
                <schematicView>
                    <p layer="schematic" svgId="connector13pin" terminalId="connector13terminal" />
                </schematicView>
                <pcbView>
                    <p layer="copper0" svgId="connector13pin" />
                <p layer="copper1" svgId="connector13pin" /></pcbView>
            </views>
        </connector>
        <connector id="connector14" name="D1TX" replacedby="D1 TX0" type="female">
            <description>Digital I/O Pin 1 (TX)</description>
            <views>
                <breadboardView>
                    <p layer="breadboardbreadboard" svgId="connector14pin" />
                </breadboardView>
                <schematicView>
                    <p layer="schematic" svgId="connector14pin" />
                </schematicView>
                <pcbView>
                    <p layer="copper0" svgId="connector14pin" />
                <p layer="copper1" svgId="connector14pin" /></pcbView>
            </views>
        </connector>
        <connector id="connector15" name="D0RX" replacedby="D0 RX0" type="female">
            <description>Digital I/O Pin 0 (RX)</description>
            <views>
                <breadboardView>
                    <p layer="breadboardbreadboard" svgId="connector15pin" />
                </breadboardView>
                <schematicView>
                    <p layer="schematic" svgId="connector15pin" />
                </schematicView>
                <pcbView>
                    <p layer="copper0" svgId="connector15pin" />
                <p layer="copper1" svgId="connector15pin" /></pcbView>
            </views>
        </connector>
        <connector id="connector16" name="RST" replacedby="RESET" type="female">
            <description>Reset Pin</description>
            <views>
                <breadboardView>
                    <p layer="breadboardbreadboard" svgId="connector16pin" />
                </breadboardView>
                <schematicView>
                    <p layer="schematic" svgId="connector16pin" terminalId="connector16terminal" />
                </schematicView>
                <pcbView>
                    <p layer="copper0" svgId="connector16pin" />
                <p layer="copper1" svgId="connector16pin" /></pcbView>
            </views>
        </connector>
        <connector id="connector17" name="3V3" type="female">
            <description>Regulated 3.3 Volt Output</description>
            <views>
                <breadboardView>
                    <p layer="breadboardbreadboard" svgId="connector17pin" />
                </breadboardView>
                <schematicView>
                    <p layer="schematic" svgId="connector17pin" terminalId="connector17terminal" />
                </schematicView>
                <pcbView>
                    <p layer="copper0" svgId="connector17pin" />
                <p layer="copper1" svgId="connector17pin" /></pcbView>
            </views>
        </connector>
        <connector id="connector18" name="+5V" replacedby="connector258" type="female">
            <description>Regulated 5 Volt Output</description>
            <views>
                <breadboardView>
                    <p layer="breadboardbreadboard" svgId="connector18pin" />
                </breadboardView>
                <schematicView>
                    <p layer="schematic" svgId="connector18pin" terminalId="connector18terminal" />
                </schematicView>
                <pcbView>
                    <p layer="copper0" svgId="connector18pin" />
                <p layer="copper1" svgId="connector18pin" /></pcbView>
            </views>
        </connector>
        <connector id="connector19" name="GND" type="female" replacedby="connector259">
            <description>Ground</description>
            <views>
                <breadboardView>
                    <p layer="breadboardbreadboard" svgId="connector19pin" />
                </breadboardView>
                <schematicView>
                    <p layer="schematic" svgId="connector19pin" terminalId="connector19terminal" />
                </schematicView>
                <pcbView>
                    <p layer="copper0" svgId="connector19pin" />
                <p layer="copper1" svgId="connector19pin" /></pcbView>
            </views>
        </connector>
        <connector id="connector20" name="GND" type="female" replacedby="connector260">
            <description>Ground</description>
            <views>
                <breadboardView>
                    <p layer="breadboardbreadboard" svgId="connector20pin" />
                </breadboardView>
                <schematicView>
                    <p layer="schematic" svgId="connector20pin" terminalId="connector20terminal" />
                </schematicView>
                <pcbView>
                    <p layer="copper0" svgId="connector20pin" />
                <p layer="copper1" svgId="connector20pin" /></pcbView>
            </views>
        </connector>
        <connector id="connector21" name="VIN" type="female">
            <description>Supply Voltage (5-17 V)</description>
            <views>
                <breadboardView>
                    <p layer="breadboardbreadboard" svgId="connector21pin" />
                </breadboardView>
                <schematicView>
                    <p layer="schematic" svgId="connector21pin" terminalId="connector21terminal" />
                </schematicView>
                <pcbView>
                    <p layer="copper0" svgId="connector21pin" />
                <p layer="copper1" svgId="connector21pin" /></pcbView>
            </views>
        </connector>
        <connector id="connector22" name="A0" type="female">
            <description>Analog Input pin 0</description>
            <views>
                <breadboardView>
                    <p layer="breadboardbreadboard" svgId="connector22pin" />
                </breadboardView>
                <schematicView>
                    <p layer="schematic" svgId="connector22pin" terminalId="connector22terminal" />
                </schematicView>
                <pcbView>
                    <p layer="copper0" svgId="connector22pin" />
                <p layer="copper1" svgId="connector22pin" /></pcbView>
            </views>
        </connector>
        <connector id="connector23" name="A1" type="female">
            <description>Analog Input Pin 1</description>
            <views>
                <breadboardView>
                    <p layer="breadboardbreadboard" svgId="connector23pin" />
                </breadboardView>
                <schematicView>
                    <p layer="schematic" svgId="connector23pin" terminalId="connector23terminal" />
                </schematicView>
                <pcbView>
                    <p layer="copper0" svgId="connector23pin" />
                <p layer="copper1" svgId="connector23pin" /></pcbView>
            </views>
        </connector>
        <connector id="connector24" name="A2" type="female">
            <description>Analog Input Pin 2</description>
            <views>
                <breadboardView>
                    <p layer="breadboardbreadboard" svgId="connector24pin" />
                </breadboardView>
                <schematicView>
                    <p layer="schematic" svgId="connector24pin" terminalId="connector24terminal" />
                </schematicView>
                <pcbView>
                    <p layer="copper0" svgId="connector24pin" />
                <p layer="copper1" svgId="connector24pin" /></pcbView>
            </views>
        </connector>
        <connector id="connector25" name="A3" type="female">
            <description>Analog Input Pin 3</description>
            <views>
                <breadboardView>
                    <p layer="breadboardbreadboard" svgId="connector25pin" />
                </breadboardView>
                <schematicView>
                    <p layer="schematic" svgId="connector25pin" terminalId="connector25terminal" />
                </schematicView>
                <pcbView>
                    <p layer="copper0" svgId="connector25pin" />
                <p layer="copper1" svgId="connector25pin" /></pcbView>
            </views>
        </connector>
        <connector id="connector26" name="A4" type="female">
            <description>Analog Input Pin 4</description>
            <views>
                <breadboardView>
                    <p layer="breadboardbreadboard" svgId="connector26pin" />
                </breadboardView>
                <schematicView>
                    <p layer="schematic" svgId="connector26pin" terminalId="connector26terminal" />
                </schematicView>
                <pcbView>
                    <p layer="copper0" svgId="connector26pin" />
                <p layer="copper1" svgId="connector26pin" /></pcbView>
            </views>
        </connector>
        <connector id="connector27" name="A5" type="female">
            <description>Analog Input Pin 5</description>
            <views>
                <breadboardView>
                    <p layer="breadboardbreadboard" svgId="connector27pin" />
                </breadboardView>
                <schematicView>
                    <p layer="schematic" svgId="connector27pin" terminalId="connector27terminal" />
                </schematicView>
                <pcbView>
                    <p layer="copper0" svgId="connector27pin" />
                <p layer="copper1" svgId="connector27pin" /></pcbView>
            </views>
        </connector>
        <connector id="connector28" name="D14" replacedby="D14/TX3" type="female">
            <description>Digital I/O Pin 14 (TX3)</description>
            <views>
                <breadboardView>
                    <p layer="breadboardbreadboard" svgId="connector28pin" />
                </breadboardView>
                <schematicView>
                    <p layer="schematic" svgId="connector28pin" terminalId="connector28terminal" />
                </schematicView>
                <pcbView>
                    <p layer="copper0" svgId="connector28pin" />
                <p layer="copper1" svgId="connector28pin" /></pcbView>
            </views>
        </connector>
        <connector id="connector29" name="D15" replacedby="D15/RX3" type="female">
            <description>Digital I/O Pin 15 (RX3)</description>
            <views>
                <breadboardView>
                    <p layer="breadboardbreadboard" svgId="connector29pin" />
                </breadboardView>
                <schematicView>
                    <p layer="schematic" svgId="connector29pin" terminalId="connector29terminal" />
                </schematicView>
                <pcbView>
                    <p layer="copper0" svgId="connector29pin" />
                <p layer="copper1" svgId="connector29pin" /></pcbView>
            </views>
        </connector>
        <connector id="connector30" name="D16" replacedby="D16 PWM/TX2" type="female">
            <description>Digital I/O Pin 16 (TX2)</description>
            <views>
                <breadboardView>
                    <p layer="breadboardbreadboard" svgId="connector30pin" />
                </breadboardView>
                <schematicView>
                    <p layer="schematic" svgId="connector30pin" terminalId="connector30terminal" />
                </schematicView>
                <pcbView>
                    <p layer="copper0" svgId="connector30pin" />
                <p layer="copper1" svgId="connector30pin" /></pcbView>
            </views>
        </connector>
        <connector id="connector31" name="D17" replacedby="D17 PWM/RX2" type="female">
            <description>Digital I/O Pin 17 (RX2)</description>
            <views>
                <breadboardView>
                    <p layer="breadboardbreadboard" svgId="connector31pin" />
                </breadboardView>
                <schematicView>
                    <p layer="schematic" svgId="connector31pin" terminalId="connector31terminal" />
                </schematicView>
                <pcbView>
                    <p layer="copper0" svgId="connector31pin" />
                <p layer="copper1" svgId="connector31pin" /></pcbView>
            </views>
        </connector>
        <connector id="connector32" name="D18" replacedby="D18/TX1" type="female">
            <description>Digital I/O Pin 18 (TX1)</description>
            <views>
                <breadboardView>
                    <p layer="breadboardbreadboard" svgId="connector32pin" />
                </breadboardView>
                <schematicView>
                    <p layer="schematic" svgId="connector32pin" terminalId="connector32terminal" />
                </schematicView>
                <pcbView>
                    <p layer="copper0" svgId="connector32pin" />
                <p layer="copper1" svgId="connector32pin" /></pcbView>
            </views>
        </connector>
        <connector id="connector33" name="D19" replacedby="D19/RX1" type="female">
            <description>Digital I/O Pin 19 (RX1)</description>
            <views>
                <breadboardView>
                    <p layer="breadboardbreadboard" svgId="connector33pin" />
                </breadboardView>
                <schematicView>
                    <p layer="schematic" svgId="connector33pin" terminalId="connector33terminal" />
                </schematicView>
                <pcbView>
                    <p layer="copper0" svgId="connector33pin" />
                <p layer="copper1" svgId="connector33pin" /></pcbView>
            </views>
        </connector>
        <connector id="connector34" name="D20" replacedby="D20/SDA" type="female">
            <description>Digital I/O Pin 20 (SDA)</description>
            <views>
                <breadboardView>
                    <p layer="breadboardbreadboard" svgId="connector34pin" />
                </breadboardView>
                <schematicView>
                    <p layer="schematic" svgId="connector34pin" terminalId="connector34terminal" />
                </schematicView>
                <pcbView>
                    <p layer="copper0" svgId="connector34pin" />
                <p layer="copper1" svgId="connector34pin" /></pcbView>
            </views>
        </connector>
        <connector id="connector35" name="D21" replacedby="connector46" type="female">
            <description>Digital I/O Pin 21 (SCL)</description>
            <views>
                <breadboardView>
                    <p layer="breadboardbreadboard" svgId="connector35pin" />
                </breadboardView>
                <schematicView>
                    <p layer="schematic" svgId="connector35pin" terminalId="connector35terminal" />
                </schematicView>
                <pcbView>
                    <p layer="copper0" svgId="connector35pin" />
                <p layer="copper1" svgId="connector35pin" /></pcbView>
            </views>
        </connector>
        <connector id="connector36" name="D22" type="female">
            <description>Digital I/O Pin 22</description>
            <views>
                <breadboardView>
                    <p layer="breadboardbreadboard" svgId="connector36pin" />
                </breadboardView>
                <schematicView>
                    <p layer="schematic" svgId="connector36pin" terminalId="connector36terminal" />
                </schematicView>
                <pcbView>
                    <p layer="copper0" svgId="connector36pin" />
                <p layer="copper1" svgId="connector36pin" /></pcbView>
            </views>
        </connector>
        <connector id="connector37" name="D23" type="female">
            <description>Digital I/O Pin 23</description>
            <views>
                <breadboardView>
                    <p layer="breadboardbreadboard" svgId="connector37pin" />
                </breadboardView>
                <schematicView>
                    <p layer="schematic" svgId="connector37pin" terminalId="connector37terminal" />
                </schematicView>
                <pcbView>
                    <p layer="copper0" svgId="connector37pin" />
                <p layer="copper1" svgId="connector37pin" /></pcbView>
            </views>
        </connector>
        <connector id="connector38" name="D24" type="female">
            <description>Digital I/O Pin 24</description>
            <views>
                <breadboardView>
                    <p layer="breadboardbreadboard" svgId="connector38pin" />
                </breadboardView>
                <schematicView>
                    <p layer="schematic" svgId="connector38pin" terminalId="connector38terminal" />
                </schematicView>
                <pcbView>
                    <p layer="copper0" svgId="connector38pin" />
                <p layer="copper1" svgId="connector38pin" /></pcbView>
            </views>
        </connector>
        <connector id="connector39" name="D25" type="female">
            <description>Digital I/O Pin 25</description>
            <views>
                <breadboardView>
                    <p layer="breadboardbreadboard" svgId="connector39pin" />
                </breadboardView>
                <schematicView>
                    <p layer="schematic" svgId="connector39pin" terminalId="connector39terminal" />
                </schematicView>
                <pcbView>
                    <p layer="copper0" svgId="connector39pin" />
                <p layer="copper1" svgId="connector39pin" /></pcbView>
            </views>
        </connector>
        <connector id="connector40" name="D26" type="female">
            <description>Digital I/O Pin 26</description>
            <views>
                <breadboardView>
                    <p layer="breadboardbreadboard" svgId="connector40pin" />
                </breadboardView>
                <schematicView>
                    <p layer="schematic" svgId="connector40pin" terminalId="connector40terminal" />
                </schematicView>
                <pcbView>
                    <p layer="copper0" svgId="connector40pin" />
                <p layer="copper1" svgId="connector40pin" /></pcbView>
            </views>
        </connector>
        <connector id="connector41" name="D27" type="female">
            <description>Digital I/O Pin 27</description>
            <views>
                <breadboardView>
                    <p layer="breadboardbreadboard" svgId="connector41pin" />
                </breadboardView>
                <schematicView>
                    <p layer="schematic" svgId="connector41pin" terminalId="connector41terminal" />
                </schematicView>
                <pcbView>
                    <p layer="copper0" svgId="connector41pin" />
                <p layer="copper1" svgId="connector41pin" /></pcbView>
            </views>
        </connector>
        <connector id="connector42" name="D28" type="female">
            <description>Digital I/O Pin 28</description>
            <views>
                <breadboardView>
                    <p layer="breadboardbreadboard" svgId="connector42pin" />
                </breadboardView>
                <schematicView>
                    <p layer="schematic" svgId="connector42pin" terminalId="connector42terminal" />
                </schematicView>
                <pcbView>
                    <p layer="copper0" svgId="connector42pin" />
                <p layer="copper1" svgId="connector42pin" /></pcbView>
            </views>
        </connector>
        <connector id="connector43" name="D29" type="female">
            <description>Digital I/O Pin 29</description>
            <views>
                <breadboardView>
                    <p layer="breadboardbreadboard" svgId="connector43pin" />
                </breadboardView>
                <schematicView>
                    <p layer="schematic" svgId="connector43pin" terminalId="connector43terminal" />
                </schematicView>
                <pcbView>
                    <p layer="copper0" svgId="connector43pin" />
                <p layer="copper1" svgId="connector43pin" /></pcbView>
            </views>
        </connector>
        <connector id="connector44" name="D30" type="female">
            <description>Digital I/O Pin 30</description>
            <views>
                <breadboardView>
                    <p layer="breadboardbreadboard" svgId="connector44pin" />
                </breadboardView>
                <schematicView>
                    <p layer="schematic" svgId="connector44pin" terminalId="connector44terminal" />
                </schematicView>
                <pcbView>
                    <p layer="copper0" svgId="connector44pin" />
                <p layer="copper1" svgId="connector44pin" /></pcbView>
            </views>
        </connector>
        <connector id="connector45" name="D31" type="female">
            <description>Digital I/O Pin 31</description>
            <views>
                <breadboardView>
                    <p layer="breadboardbreadboard" svgId="connector45pin" />
                </breadboardView>
                <schematicView>
                    <p layer="schematic" svgId="connector45pin" terminalId="connector45terminal" />
                </schematicView>
                <pcbView>
                    <p layer="copper0" svgId="connector45pin" />
                <p layer="copper1" svgId="connector45pin" /></pcbView>
            </views>
        </connector>
        <connector id="connector46" name="D32" type="female">
            <description>Digital I/O Pin 32</description>
            <views>
                <breadboardView>
                    <p layer="breadboardbreadboard" svgId="connector46pin" />
                </breadboardView>
                <schematicView>
                    <p layer="schematic" svgId="connector46pin" terminalId="connector46terminal" />
                </schematicView>
                <pcbView>
                    <p layer="copper0" svgId="connector46pin" />
                <p layer="copper1" svgId="connector46pin" /></pcbView>
            </views>
        </connector>
        <connector id="connector47" name="D33" type="female">
            <description>Digital I/O Pin 33</description>
            <views>
                <breadboardView>
                    <p layer="breadboardbreadboard" svgId="connector47pin" />
                </breadboardView>
                <schematicView>
                    <p layer="schematic" svgId="connector47pin" terminalId="connector47terminal" />
                </schematicView>
                <pcbView>
                    <p layer="copper0" svgId="connector47pin" />
                <p layer="copper1" svgId="connector47pin" /></pcbView>
            </views>
        </connector>
        <connector id="connector48" name="D34" type="female">
            <description>Digital I/O Pin 34</description>
            <views>
                <breadboardView>
                    <p layer="breadboardbreadboard" svgId="connector48pin" />
                </breadboardView>
                <schematicView>
                    <p layer="schematic" svgId="connector48pin" terminalId="connector48terminal" />
                </schematicView>
                <pcbView>
                    <p layer="copper0" svgId="connector48pin" />
                <p layer="copper1" svgId="connector48pin" /></pcbView>
            </views>
        </connector>
        <connector id="connector49" name="D35" type="female">
            <description>Digital I/O Pin 35</description>
            <views>
                <breadboardView>
                    <p layer="breadboardbreadboard" svgId="connector49pin" />
                </breadboardView>
                <schematicView>
                    <p layer="schematic" svgId="connector49pin" terminalId="connector49terminal" />
                </schematicView>
                <pcbView>
                    <p layer="copper0" svgId="connector49pin" />
                <p layer="copper1" svgId="connector49pin" /></pcbView>
            </views>
        </connector>
        <connector id="connector50" name="D36" type="female">
            <description>Digital I/O Pin 36</description>
            <views>
                <breadboardView>
                    <p layer="breadboardbreadboard" svgId="connector50pin" />
                </breadboardView>
                <schematicView>
                    <p layer="schematic" svgId="connector50pin" terminalId="connector50terminal" />
                </schematicView>
                <pcbView>
                    <p layer="copper0" svgId="connector50pin" />
                <p layer="copper1" svgId="connector50pin" /></pcbView>
            </views>
        </connector>
        <connector id="connector51" name="D37" type="female">
            <description>Digital I/O Pin 37</description>
            <views>
                <breadboardView>
                    <p layer="breadboardbreadboard" svgId="connector51pin" />
                </breadboardView>
                <schematicView>
                    <p layer="schematic" svgId="connector51pin" terminalId="connector51terminal" />
                </schematicView>
                <pcbView>
                    <p layer="copper0" svgId="connector51pin" />
                <p layer="copper1" svgId="connector51pin" /></pcbView>
            </views>
        </connector>
        <connector id="connector52" name="D38" type="female">
            <description>Digital I/O Pin 38</description>
            <views>
                <breadboardView>
                    <p layer="breadboardbreadboard" svgId="connector52pin" />
                </breadboardView>
                <schematicView>
                    <p layer="schematic" svgId="connector52pin" terminalId="connector52terminal" />
                </schematicView>
                <pcbView>
                    <p layer="copper0" svgId="connector52pin" />
                <p layer="copper1" svgId="connector52pin" /></pcbView>
            </views>
        </connector>
        <connector id="connector53" name="D39" type="female">
            <description>Digital I/O Pin 39</description>
            <views>
                <breadboardView>
                    <p layer="breadboardbreadboard" svgId="connector53pin" />
                </breadboardView>
                <schematicView>
                    <p layer="schematic" svgId="connector53pin" terminalId="connector53terminal" />
                </schematicView>
                <pcbView>
                    <p layer="copper0" svgId="connector53pin" />
                <p layer="copper1" svgId="connector53pin" /></pcbView>
            </views>
        </connector>
        <connector id="connector54" name="D40" type="female">
            <description>Digital I/O Pin 40</description>
            <views>
                <breadboardView>
                    <p layer="breadboardbreadboard" svgId="connector54pin" />
                </breadboardView>
                <schematicView>
                    <p layer="schematic" svgId="connector54pin" terminalId="connector54terminal" />
                </schematicView>
                <pcbView>
                    <p layer="copper0" svgId="connector54pin" />
                <p layer="copper1" svgId="connector54pin" /></pcbView>
            </views>
        </connector>
        <connector id="connector55" name="D41" type="female">
            <description>Digital I/O Pin 41</description>
            <views>
                <breadboardView>
                    <p layer="breadboardbreadboard" svgId="connector55pin" />
                </breadboardView>
                <schematicView>
                    <p layer="schematic" svgId="connector55pin" terminalId="connector55terminal" />
                </schematicView>
                <pcbView>
                    <p layer="copper0" svgId="connector55pin" />
                <p layer="copper1" svgId="connector55pin" /></pcbView>
            </views>
        </connector>
        <connector id="connector56" name="D42" type="female">
            <description>Digital I/O Pin 42</description>
            <views>
                <breadboardView>
                    <p layer="breadboardbreadboard" svgId="connector56pin" />
                </breadboardView>
                <schematicView>
                    <p layer="schematic" svgId="connector56pin" terminalId="connector56terminal" />
                </schematicView>
                <pcbView>
                    <p layer="copper0" svgId="connector56pin" />
                <p layer="copper1" svgId="connector56pin" /></pcbView>
            </views>
        </connector>
        <connector id="connector57" name="D43" type="female">
            <description>Digital I/O Pin 43</description>
            <views>
                <breadboardView>
                    <p layer="breadboardbreadboard" svgId="connector57pin" />
                </breadboardView>
                <schematicView>
                    <p layer="schematic" svgId="connector57pin" terminalId="connector57terminal" />
                </schematicView>
                <pcbView>
                    <p layer="copper0" svgId="connector57pin" />
                <p layer="copper1" svgId="connector57pin" /></pcbView>
            </views>
        </connector>
        <connector id="connector58" name="D44" type="female">
            <description>Digital I/O Pin 44</description>
            <views>
                <breadboardView>
                    <p layer="breadboardbreadboard" svgId="connector58pin" />
                </breadboardView>
                <schematicView>
                    <p layer="schematic" svgId="connector58pin" terminalId="connector58terminal" />
                </schematicView>
                <pcbView>
                    <p layer="copper0" svgId="connector58pin" />
                <p layer="copper1" svgId="connector58pin" /></pcbView>
            </views>
        </connector>
        <connector id="connector59" name="D45" type="female">
            <description>Digital I/O Pin 45</description>
            <views>
                <breadboardView>
                    <p layer="breadboardbreadboard" svgId="connector59pin" />
                </breadboardView>
                <schematicView>
                    <p layer="schematic" svgId="connector59pin" terminalId="connector59terminal" />
                </schematicView>
                <pcbView>
                    <p layer="copper0" svgId="connector59pin" />
                <p layer="copper1" svgId="connector59pin" /></pcbView>
            </views>
        </connector>
        <connector id="connector60" name="D46" type="female">
            <description>Digital I/O Pin 46</description>
            <views>
                <breadboardView>
                    <p layer="breadboardbreadboard" svgId="connector60pin" />
                </breadboardView>
                <schematicView>
                    <p layer="schematic" svgId="connector60pin" terminalId="connector60terminal" />
                </schematicView>
                <pcbView>
                    <p layer="copper0" svgId="connector60pin" />
                <p layer="copper1" svgId="connector60pin" /></pcbView>
            </views>
        </connector>
        <connector id="connector61" name="D47" type="female">
            <description>Digital I/O Pin 47</description>
            <views>
                <breadboardView>
                    <p layer="breadboardbreadboard" svgId="connector61pin" />
                </breadboardView>
                <schematicView>
                    <p layer="schematic" svgId="connector61pin" terminalId="connector61terminal" />
                </schematicView>
                <pcbView>
                    <p layer="copper0" svgId="connector61pin" />
                <p layer="copper1" svgId="connector61pin" /></pcbView>
            </views>
        </connector>
        <connector id="connector62" name="D48" type="female">
            <description>Digital I/O Pin 48</description>
            <views>
                <breadboardView>
                    <p layer="breadboardbreadboard" svgId="connector62pin" />
                </breadboardView>
                <schematicView>
                    <p layer="schematic" svgId="connector62pin" terminalId="connector62terminal" />
                </schematicView>
                <pcbView>
                    <p layer="copper0" svgId="connector62pin" />
                <p layer="copper1" svgId="connector62pin" /></pcbView>
            </views>
        </connector>
        <connector id="connector63" name="D49" type="female">
            <description>Digital I/O Pin 49</description>
            <views>
                <breadboardView>
                    <p layer="breadboardbreadboard" svgId="connector63pin" />
                </breadboardView>
                <schematicView>
                    <p layer="schematic" svgId="connector63pin" terminalId="connector63terminal" />
                </schematicView>
                <pcbView>
                    <p layer="copper0" svgId="connector63pin" />
                <p layer="copper1" svgId="connector63pin" /></pcbView>
            </views>
        </connector>
        <connector id="connector64" name="D50" type="female">
            <description>Digital I/O Pin 50</description>
            <views>
                <breadboardView>
                    <p layer="breadboardbreadboard" svgId="connector64pin" />
                </breadboardView>
                <schematicView>
                    <p layer="schematic" svgId="connector64pin" terminalId="connector64terminal" />
                </schematicView>
                <pcbView>
                    <p layer="copper0" svgId="connector64pin" />
                <p layer="copper1" svgId="connector64pin" /></pcbView>
            </views>
        </connector>
        <connector id="connector65" name="D51" type="female">
            <description>Digital I/O Pin 51</description>
            <views>
                <breadboardView>
                    <p layer="breadboardbreadboard" svgId="connector65pin" />
                </breadboardView>
                <schematicView>
                    <p layer="schematic" svgId="connector65pin" terminalId="connector65terminal" />
                </schematicView>
                <pcbView>
                    <p layer="copper0" svgId="connector65pin" />
                <p layer="copper1" svgId="connector65pin" /></pcbView>
            </views>
        </connector>
        <connector id="connector66" name="D52" type="female">
            <description>Digital I/O Pin 52</description>
            <views>
                <breadboardView>
                    <p layer="breadboardbreadboard" svgId="connector66pin" />
                </breadboardView>
                <schematicView>
                    <p layer="schematic" svgId="connector66pin" terminalId="connector66terminal" />
                </schematicView>
                <pcbView>
                    <p layer="copper0" svgId="connector66pin" />
                <p layer="copper1" svgId="connector66pin" /></pcbView>
            </views>
        </connector>
        <connector id="connector67" name="D53" type="female">
            <description>Digital I/O Pin 53</description>
            <views>
                <breadboardView>
                    <p layer="breadboardbreadboard" svgId="connector67pin" />
                </breadboardView>
                <schematicView>
                    <p layer="schematic" svgId="connector67pin" terminalId="connector67terminal" />
                </schematicView>
                <pcbView>
                    <p layer="copper0" svgId="connector67pin" />
                <p layer="copper1" svgId="connector67pin" /></pcbView>
            </views>
        </connector>
        <connector id="connector68" name="GND" type="female" replacedby="connector377">
            <description>Ground</description>
            <views>
                <breadboardView>
                    <p layer="breadboardbreadboard" svgId="connector68pin" />
                </breadboardView>
                <schematicView>
                    <p layer="schematic" svgId="connector68pin" terminalId="connector68terminal" />
                </schematicView>
                <pcbView>
                    <p layer="copper0" svgId="connector68pin" />
                <p layer="copper1" svgId="connector68pin" /></pcbView>
            </views>
        </connector>
        <connector id="connector69" name="GND" type="female" replacedby="connector378">
            <description>Ground</description>
            <views>
                <breadboardView>
                    <p layer="breadboardbreadboard" svgId="connector69pin" />
                </breadboardView>
                <schematicView>
                    <p layer="schematic" svgId="connector69pin" terminalId="connector69terminal" />
                </schematicView>
                <pcbView>
                    <p layer="copper0" svgId="connector69pin" />
                <p layer="copper1" svgId="connector69pin" /></pcbView>
            </views>
        </connector>
        <connector id="connector70" name="A6" type="female">
            <description>Analog Input Pin 6</description>
            <views>
                <breadboardView>
                    <p layer="breadboardbreadboard" svgId="connector70pin" />
                </breadboardView>
                <schematicView>
                    <p layer="schematic" svgId="connector70pin" terminalId="connector70terminal" />
                </schematicView>
                <pcbView>
                    <p layer="copper0" svgId="connector70pin" />
                <p layer="copper1" svgId="connector70pin" /></pcbView>
            </views>
        </connector>
    </connectors>
     <buses>
    <bus id="ground">
      <nodeMember connectorId="connector1" />
      <nodeMember connectorId="connector19" />
      <nodeMember connectorId="connector20" />
      <nodeMember connectorId="connector68" />
      <nodeMember connectorId="connector69" />
    </bus>
  </buses>
</module>