<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><module fritzingVersion="0.7.2b" moduleId="SparkFun-RF-GR-10-SMD">
<!-- generated from Sparkfun Eagle Library 'SparkFun-RF' GR-10 SMD -->
<version>4</version>
<date>2013-02-13</date>
<label>U</label>
<author>www.fritzing.org</author>
<description>&lt;b&gt;GR-10 GPS Receiver Module&lt;/b&gt;
Proto layout and schematic for GR-10 GPS receiver. Spark Fun Electronics SKU : GPS-08291</description>
<title>GR-10 GPS Receiver Module</title>
<tags>
<tag>SMD</tag>
<tag>GR-10</tag>
</tags>
<properties>
<property name="package">gr-10</property>
<property name="family">sparkfun GPS module</property>
<property name="chip">GR-10</property>
<property name="variant">smd</property>
</properties>
<views>
<breadboardView>
<layers image="breadboard/sparkfun-rf_gr-10_breadboard.svg">
<layer layerId="breadboard"/>
</layers>
</breadboardView>
<schematicView>
<layers image="schematic/sparkfun-rf_gr-10_schematic.svg">
<layer layerId="schematic"/>
</layers>
</schematicView>
<pcbView>
<layers image="pcb/sparkfun-rf_gr-10_pcb.svg">
<layer layerId="copper1"/>
<layer layerId="silkscreen"/>
</layers>
</pcbView>
<iconView>
<layers image="icon/GR-10.svg">
<layer layerId="icon"/>
</layers>
</iconView>
</views>
<connectors>
<connector id="connector9" name="1.8V" type="male">
<description>1.8V</description>
<views>
<breadboardView>
<p layer="breadboard" svgId="connector9pin"/>
</breadboardView>
<schematicView>
<p layer="schematic" svgId="connector9pin" terminalId="connector9terminal"/>
</schematicView>
<pcbView>
<p layer="copper1" svgId="connector9pad"/>
</pcbView>
</views>
</connector>
<connector id="connector20" name="1.8V" type="male">
<description>1.8V</description>
<views>
<breadboardView>
<p layer="breadboard" svgId="connector20pin"/>
</breadboardView>
<schematicView>
<p layer="schematic" svgId="connector20pin" terminalId="connector20terminal"/>
</schematicView>
<pcbView>
<p layer="copper1" svgId="connector20pad"/>
</pcbView>
</views>
</connector>
<connector id="connector2" name="1.8V" type="male">
<description>1.8V</description>
<views>
<breadboardView>
<p layer="breadboard" svgId="connector2pin"/>
</breadboardView>
<schematicView>
<p layer="schematic" svgId="connector2pin" terminalId="connector2terminal"/>
</schematicView>
<pcbView>
<p layer="copper1" svgId="connector2pad"/>
</pcbView>
</views>
</connector>
<connector id="connector25" name="1.8VIF" type="male">
<description>1.8VIF</description>
<views>
<breadboardView>
<p layer="breadboard" svgId="connector25pin"/>
</breadboardView>
<schematicView>
<p layer="schematic" svgId="connector25pin" terminalId="connector25terminal"/>
</schematicView>
<pcbView>
<p layer="copper1" svgId="connector25pad"/>
</pcbView>
</views>
</connector>
<connector id="connector27" name="1.8VLNA" type="male">
<description>1.8VLNA</description>
<views>
<breadboardView>
<p layer="breadboard" svgId="connector27pin"/>
</breadboardView>
<schematicView>
<p layer="schematic" svgId="connector27pin" terminalId="connector27terminal"/>
</schematicView>
<pcbView>
<p layer="copper1" svgId="connector27pad"/>
</pcbView>
</views>
</connector>
<connector id="connector33" name="1.8VRF" type="male">
<description>1.8VRF</description>
<views>
<breadboardView>
<p layer="breadboard" svgId="connector33pin"/>
</breadboardView>
<schematicView>
<p layer="schematic" svgId="connector33pin" terminalId="connector33terminal"/>
</schematicView>
<pcbView>
<p layer="copper1" svgId="connector33pad"/>
</pcbView>
</views>
</connector>
<connector id="connector24" name="1.8VVCO" type="male">
<description>1.8VVCO</description>
<views>
<breadboardView>
<p layer="breadboard" svgId="connector24pin"/>
</breadboardView>
<schematicView>
<p layer="schematic" svgId="connector24pin" terminalId="connector24terminal"/>
</schematicView>
<pcbView>
<p layer="copper1" svgId="connector24pad"/>
</pcbView>
</views>
</connector>
<connector id="connector8" name="1PPS" type="male">
<description>1PPS</description>
<views>
<breadboardView>
<p layer="breadboard" svgId="connector8pin"/>
</breadboardView>
<schematicView>
<p layer="schematic" svgId="connector8pin" terminalId="connector8terminal"/>
</schematicView>
<pcbView>
<p layer="copper1" svgId="connector8pad"/>
</pcbView>
</views>
</connector>
<connector id="connector32" name="3V" type="male">
<description>3V</description>
<views>
<breadboardView>
<p layer="breadboard" svgId="connector32pin"/>
</breadboardView>
<schematicView>
<p layer="schematic" svgId="connector32pin" terminalId="connector32terminal"/>
</schematicView>
<pcbView>
<p layer="copper1" svgId="connector32pad"/>
</pcbView>
</views>
</connector>
<connector id="connector29" name="ANT" type="male">
<description>ANT</description>
<views>
<breadboardView>
<p layer="breadboard" svgId="connector29pin"/>
</breadboardView>
<schematicView>
<p layer="schematic" svgId="connector29pin" terminalId="connector29terminal"/>
</schematicView>
<pcbView>
<p layer="copper1" svgId="connector29pad"/>
</pcbView>
</views>
</connector>
<connector id="connector15" name="APIO_A4" type="male">
<description>APIO_A4</description>
<views>
<breadboardView>
<p layer="breadboard" svgId="connector15pin"/>
</breadboardView>
<schematicView>
<p layer="schematic" svgId="connector15pin" terminalId="connector15terminal"/>
</schematicView>
<pcbView>
<p layer="copper1" svgId="connector15pad"/>
</pcbView>
</views>
</connector>
<connector id="connector0" name="FREF" type="male">
<description>FREF</description>
<views>
<breadboardView>
<p layer="breadboard" svgId="connector0pin"/>
</breadboardView>
<schematicView>
<p layer="schematic" svgId="connector0pin" terminalId="connector0terminal"/>
</schematicView>
<pcbView>
<p layer="copper1" svgId="connector0pad"/>
</pcbView>
</views>
</connector>
<connector id="connector10" name="GND" type="male">
<description>GND</description>
<views>
<breadboardView>
<p layer="breadboard" svgId="connector10pin"/>
</breadboardView>
<schematicView>
<p layer="schematic" svgId="connector10pin" terminalId="connector10terminal"/>
</schematicView>
<pcbView>
<p layer="copper1" svgId="connector10pad"/>
</pcbView>
</views>
</connector>
<connector id="connector1" name="GND" type="male">
<description>GND</description>
<views>
<breadboardView>
<p layer="breadboard" svgId="connector1pin"/>
</breadboardView>
<schematicView>
<p layer="schematic" svgId="connector1pin" terminalId="connector1terminal"/>
</schematicView>
<pcbView>
<p layer="copper1" svgId="connector1pad"/>
</pcbView>
</views>
</connector>
<connector id="connector23" name="GND" type="male">
<description>GND</description>
<views>
<breadboardView>
<p layer="breadboard" svgId="connector23pin"/>
</breadboardView>
<schematicView>
<p layer="schematic" svgId="connector23pin" terminalId="connector23terminal"/>
</schematicView>
<pcbView>
<p layer="copper1" svgId="connector23pad"/>
</pcbView>
</views>
</connector>
<connector id="connector26" name="GND" type="male">
<description>GND</description>
<views>
<breadboardView>
<p layer="breadboard" svgId="connector26pin"/>
</breadboardView>
<schematicView>
<p layer="schematic" svgId="connector26pin" terminalId="connector26terminal"/>
</schematicView>
<pcbView>
<p layer="copper1" svgId="connector26pad"/>
</pcbView>
</views>
</connector>
<connector id="connector28" name="GND" type="male">
<description>GND</description>
<views>
<breadboardView>
<p layer="breadboard" svgId="connector28pin"/>
</breadboardView>
<schematicView>
<p layer="schematic" svgId="connector28pin" terminalId="connector28terminal"/>
</schematicView>
<pcbView>
<p layer="copper1" svgId="connector28pad"/>
</pcbView>
</views>
</connector>
<connector id="connector30" name="GND" type="male">
<description>GND</description>
<views>
<breadboardView>
<p layer="breadboard" svgId="connector30pin"/>
</breadboardView>
<schematicView>
<p layer="schematic" svgId="connector30pin" terminalId="connector30terminal"/>
</schematicView>
<pcbView>
<p layer="copper1" svgId="connector30pad"/>
</pcbView>
</views>
</connector>
<connector id="connector11" name="GPIO_A11" type="male">
<description>GPIO_A11</description>
<views>
<breadboardView>
<p layer="breadboard" svgId="connector11pin"/>
</breadboardView>
<schematicView>
<p layer="schematic" svgId="connector11pin" terminalId="connector11terminal"/>
</schematicView>
<pcbView>
<p layer="copper1" svgId="connector11pad"/>
</pcbView>
</views>
</connector>
<connector id="connector12" name="GPIO_A5" type="male">
<description>GPIO_A5</description>
<views>
<breadboardView>
<p layer="breadboard" svgId="connector12pin"/>
</breadboardView>
<schematicView>
<p layer="schematic" svgId="connector12pin" terminalId="connector12terminal"/>
</schematicView>
<pcbView>
<p layer="copper1" svgId="connector12pad"/>
</pcbView>
</views>
</connector>
<connector id="connector13" name="GPIO_A6" type="male">
<description>GPIO_A6</description>
<views>
<breadboardView>
<p layer="breadboard" svgId="connector13pin"/>
</breadboardView>
<schematicView>
<p layer="schematic" svgId="connector13pin" terminalId="connector13terminal"/>
</schematicView>
<pcbView>
<p layer="copper1" svgId="connector13pad"/>
</pcbView>
</views>
</connector>
<connector id="connector14" name="GPIO_A9" type="male">
<description>GPIO_A9</description>
<views>
<breadboardView>
<p layer="breadboard" svgId="connector14pin"/>
</breadboardView>
<schematicView>
<p layer="schematic" svgId="connector14pin" terminalId="connector14terminal"/>
</schematicView>
<pcbView>
<p layer="copper1" svgId="connector14pad"/>
</pcbView>
</views>
</connector>
<connector id="connector21" name="GPIO_B16" type="male">
<description>GPIO_B16</description>
<views>
<breadboardView>
<p layer="breadboard" svgId="connector21pin"/>
</breadboardView>
<schematicView>
<p layer="schematic" svgId="connector21pin" terminalId="connector21terminal"/>
</schematicView>
<pcbView>
<p layer="copper1" svgId="connector21pad"/>
</pcbView>
</views>
</connector>
<connector id="connector18" name="GPIO_B19" type="male">
<description>GPIO_B19</description>
<views>
<breadboardView>
<p layer="breadboard" svgId="connector18pin"/>
</breadboardView>
<schematicView>
<p layer="schematic" svgId="connector18pin" terminalId="connector18terminal"/>
</schematicView>
<pcbView>
<p layer="copper1" svgId="connector18pad"/>
</pcbView>
</views>
</connector>
<connector id="connector22" name="RESET" type="male">
<description>RESET</description>
<views>
<breadboardView>
<p layer="breadboard" svgId="connector22pin"/>
</breadboardView>
<schematicView>
<p layer="schematic" svgId="connector22pin" terminalId="connector22terminal"/>
</schematicView>
<pcbView>
<p layer="copper1" svgId="connector22pad"/>
</pcbView>
</views>
</connector>
<connector id="connector31" name="RFEN" type="male">
<description>RFEN</description>
<views>
<breadboardView>
<p layer="breadboard" svgId="connector31pin"/>
</breadboardView>
<schematicView>
<p layer="schematic" svgId="connector31pin" terminalId="connector31terminal"/>
</schematicView>
<pcbView>
<p layer="copper1" svgId="connector31pad"/>
</pcbView>
</views>
</connector>
<connector id="connector16" name="RTC_XIN" type="male">
<description>RTC_XIN</description>
<views>
<breadboardView>
<p layer="breadboard" svgId="connector16pin"/>
</breadboardView>
<schematicView>
<p layer="schematic" svgId="connector16pin" terminalId="connector16terminal"/>
</schematicView>
<pcbView>
<p layer="copper1" svgId="connector16pad"/>
</pcbView>
</views>
</connector>
<connector id="connector17" name="RTC_XOUT" type="male">
<description>RTC_XOUT</description>
<views>
<breadboardView>
<p layer="breadboard" svgId="connector17pin"/>
</breadboardView>
<schematicView>
<p layer="schematic" svgId="connector17pin" terminalId="connector17terminal"/>
</schematicView>
<pcbView>
<p layer="copper1" svgId="connector17pad"/>
</pcbView>
</views>
</connector>
<connector id="connector6" name="RX0" type="male">
<description>RX0</description>
<views>
<breadboardView>
<p layer="breadboard" svgId="connector6pin"/>
</breadboardView>
<schematicView>
<p layer="schematic" svgId="connector6pin" terminalId="connector6terminal"/>
</schematicView>
<pcbView>
<p layer="copper1" svgId="connector6pad"/>
</pcbView>
</views>
</connector>
<connector id="connector4" name="RX1" type="male">
<description>RX1</description>
<views>
<breadboardView>
<p layer="breadboard" svgId="connector4pin"/>
</breadboardView>
<schematicView>
<p layer="schematic" svgId="connector4pin" terminalId="connector4terminal"/>
</schematicView>
<pcbView>
<p layer="copper1" svgId="connector4pad"/>
</pcbView>
</views>
</connector>
<connector id="connector3" name="SB" type="male">
<description>SB</description>
<views>
<breadboardView>
<p layer="breadboard" svgId="connector3pin"/>
</breadboardView>
<schematicView>
<p layer="schematic" svgId="connector3pin" terminalId="connector3terminal"/>
</schematicView>
<pcbView>
<p layer="copper1" svgId="connector3pad"/>
</pcbView>
</views>
</connector>
<connector id="connector34" name="TPI" type="male">
<description>TPI</description>
<views>
<breadboardView>
<p layer="breadboard" svgId="connector34pin"/>
</breadboardView>
<schematicView>
<p layer="schematic" svgId="connector34pin" terminalId="connector34terminal"/>
</schematicView>
<pcbView>
<p layer="copper1" svgId="connector34pad"/>
</pcbView>
</views>
</connector>
<connector id="connector35" name="TPQ" type="male">
<description>TPQ</description>
<views>
<breadboardView>
<p layer="breadboard" svgId="connector35pin"/>
</breadboardView>
<schematicView>
<p layer="schematic" svgId="connector35pin" terminalId="connector35terminal"/>
</schematicView>
<pcbView>
<p layer="copper1" svgId="connector35pad"/>
</pcbView>
</views>
</connector>
<connector id="connector7" name="TX0" type="male">
<description>TX0</description>
<views>
<breadboardView>
<p layer="breadboard" svgId="connector7pin"/>
</breadboardView>
<schematicView>
<p layer="schematic" svgId="connector7pin" terminalId="connector7terminal"/>
</schematicView>
<pcbView>
<p layer="copper1" svgId="connector7pad"/>
</pcbView>
</views>
</connector>
<connector id="connector5" name="TX1" type="male">
<description>TX1</description>
<views>
<breadboardView>
<p layer="breadboard" svgId="connector5pin"/>
</breadboardView>
<schematicView>
<p layer="schematic" svgId="connector5pin" terminalId="connector5terminal"/>
</schematicView>
<pcbView>
<p layer="copper1" svgId="connector5pad"/>
</pcbView>
</views>
</connector>
<connector id="connector19" name="VALID_FIX" type="male">
<description>VALID_FIX</description>
<views>
<breadboardView>
<p layer="breadboard" svgId="connector19pin"/>
</breadboardView>
<schematicView>
<p layer="schematic" svgId="connector19pin" terminalId="connector19terminal"/>
</schematicView>
<pcbView>
<p layer="copper1" svgId="connector19pad"/>
</pcbView>
</views>
</connector>
</connectors>
<buses>
<bus id="1.8V">
<nodeMember connectorId="connector2"/>
<nodeMember connectorId="connector20"/>
<nodeMember connectorId="connector9"/>
</bus>
<bus id="GND">
<nodeMember connectorId="connector30"/>
<nodeMember connectorId="connector28"/>
<nodeMember connectorId="connector26"/>
<nodeMember connectorId="connector23"/>
<nodeMember connectorId="connector1"/>
<nodeMember connectorId="connector10"/>
</bus>
</buses>
</module>