<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><module fritzingVersion="0.7.2b" moduleId="SparkFun-RF-RF-LINK_RX-">
<!-- generated from Sparkfun Eagle Library 'SparkFun-RF' RF-LINK_RX  -->
<version>4</version>
<date>2013-02-13</date>
<label>U</label>
<author>www.fritzing.org</author>
<description>RF Link receivers- WRL-8947, 8948, 8949, 8950</description>
<title>RF-LINK_RX</title>
<tags>
<tag>RF-LINK_RX</tag>
</tags>
<properties>
<property name="package">rf-link_rx</property>
<property name="family">sparkfun RF Link Receiver</property>
</properties>
<views>
<breadboardView>
<layers image="breadboard/sparkfun-rf_rf-link_rx_breadboard.svg">
<layer layerId="breadboard"/>
</layers>
</breadboardView>
<schematicView>
<layers image="schematic/sparkfun-rf_rf-link_rx_schematic.svg">
<layer layerId="schematic"/>
</layers>
</schematicView>
<pcbView>
<layers image="pcb/sparkfun-rf_rf-link_rx_pcb.svg">
<layer layerId="copper1"/>
<layer layerId="silkscreen"/>
<layer layerId="copper0"/>
</layers>
</pcbView>
<iconView>
<layers image="breadboard/sparkfun-rf_rf-link_rx_breadboard.svg">
<layer layerId="icon"/>
</layers>
</iconView>
</views>
<connectors>
<connector id="connector6" name="+5V" type="male">
<description>+5V</description>
<views>
<breadboardView>
<p layer="breadboard" svgId="connector6pin"/>
</breadboardView>
<schematicView>
<p layer="schematic" svgId="connector6pin" terminalId="connector6terminal"/>
</schematicView>
<pcbView>
<p layer="copper0" svgId="connector6pad"/>
<p layer="copper1" svgId="connector6pad"/>
</pcbView>
</views>
</connector>
<connector id="connector7" name="ANT" type="male">
<description>ANT</description>
<views>
<breadboardView>
<p layer="breadboard" svgId="connector7pin"/>
</breadboardView>
<schematicView>
<p layer="schematic" svgId="connector7pin" terminalId="connector7terminal"/>
</schematicView>
<pcbView>
<p layer="copper0" svgId="connector7pad"/>
<p layer="copper1" svgId="connector7pad"/>
</pcbView>
</views>
</connector>
<connector id="connector1" name="DATA" type="male">
<description>DATA</description>
<views>
<breadboardView>
<p layer="breadboard" svgId="connector1pin"/>
</breadboardView>
<schematicView>
<p layer="schematic" svgId="connector1pin" terminalId="connector1terminal"/>
</schematicView>
<pcbView>
<p layer="copper0" svgId="connector1pad"/>
<p layer="copper1" svgId="connector1pad"/>
</pcbView>
</views>
</connector>
<connector id="connector0" name="GND" type="male">
<description>GND</description>
<views>
<breadboardView>
<p layer="breadboard" svgId="connector0pin"/>
</breadboardView>
<schematicView>
<p layer="schematic" svgId="connector0pin" terminalId="connector0terminal"/>
</schematicView>
<pcbView>
<p layer="copper0" svgId="connector0pad"/>
<p layer="copper1" svgId="connector0pad"/>
</pcbView>
</views>
</connector>
</connectors>
<buses>
</buses>
</module>