<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?><module fritzingVersion='0.4.2b.08.04.4392' moduleId='7658504bdcb62998a7281b0d1baaac37'>
    <version replacedby='Shield_Eth06-PoE'>4</version>
    <author>Nils and Torsten (based on the Arduino part)</author>
    <title>Arduino Ethernet Shield</title>
    <label>Arduino Ethernet Shield</label>
    <date>2010-08-07</date>
    <tags>
        <tag>Arduino</tag>
        <tag>Ethernet</tag>
        <tag>Shield</tag>
    </tags>
    <properties>
        <property name='family'>/obsolete/Arduino Shield</property>        
	<property name='type'>Ethernet</property>
    </properties>
    <description>Ethernet shield for the awesome Arduino microcontroller.</description>
    <views>
        <iconView>
            <layers image='icon/Arduino_Ethernet_Shield__1f9aa78a3d98991.svg'>
                <layer layerId='icon'/>
            </layers>
        </iconView>
        <breadboardView>
            <layers image='breadboard/Arduino_Ethernet_Shield__1f9aa78a3d98991.svg'>
                <layer layerId='breadboardbreadboard'/>
            </layers>
        </breadboardView>
        <schematicView>
            <layers image='schematic/Arduino_Ethernet_Shield__1f9aa78a3d98991.svg'>
                <layer layerId='schematic'/>
            </layers>
        </schematicView>
        <pcbView>
            <layers image='pcb/pcb-arduino-diecimila-fp.svg'>
                <layer layerId='copper0'/>
                <layer layerId='copper1'/>
            </layers>
        </pcbView>
    </views>
    <connectors>
        <connector id='connector15' name='D0RX' type='female' replacedby='RX/D0'>
            <description>Digital I/O 0 / Serial Recieve</description>
            <views>
                <breadboardView>
                    <p layer='breadboardbreadboard' svgId='connector15pin'/>
                </breadboardView>
                <schematicView>
                    <p layer='schematic' svgId='connector15pin' terminalId='connector15terminal'/>
                </schematicView>
                <pcbView>
                    <p layer='copper0' svgId='connector15pin'/>
                    <p layer='copper1' svgId='connector15pin'/>
                </pcbView>
				</views>
       <erc ignore='ifUnconnected'/></connector>
	   
	    <connector id='connector7' name='D8' type='female' replacedby='D8'>
            <description>Digital I/O 8</description>
            <views>
                <breadboardView>
                    <p layer='breadboardbreadboard' svgId='connector7pin'/>
                </breadboardView>
                <schematicView>
                    <p layer='schematic' svgId='connector7pin' terminalId='connector7terminal'/>
                </schematicView>
                <pcbView>
                    <p layer='copper0' svgId='connector7pin'/>
                    <p layer='copper1' svgId='connector7pin'/>
                </pcbView>
            </views>
        <erc ignore='ifUnconnected'/> </connector>
        <connector id='connector16' name='RST' type='female' replacedby='connector204'>
            <description>Reset</description>
            <views>
                <breadboardView>
                    <p layer='breadboardbreadboard' svgId='connector16pin'/>
                </breadboardView>
                <schematicView>
                    <p layer='schematic' svgId='connector16pin' terminalId='connector16terminal'/>
                </schematicView>
                <pcbView>
                    <p layer='copper0' svgId='connector16pin'/>
                    <p layer='copper1' svgId='connector16pin'/>
                </pcbView>
            </views>
       <erc ignore='ifUnconnected'/>  </connector>
        <connector id='connector8' name='D7' type='female' replacedby='D7'>
            <description>Digital I/O 7</description>
            <views>
                <breadboardView>
                    <p layer='breadboardbreadboard' svgId='connector8pin'/>
                </breadboardView>
                <schematicView>
                    <p layer='schematic' svgId='connector8pin' terminalId='connector8terminal'/>
                </schematicView>
                <pcbView>
                    <p layer='copper0' svgId='connector8pin'/>
                    <p layer='copper1' svgId='connector8pin'/>
                </pcbView>
            </views>
       <erc ignore='ifUnconnected'/>  </connector>
        <connector id='connector17' name='3V3' type='female' replacedby='3V3'>
            <description>+3.3V DC</description>
            <views>
                <breadboardView>
                    <p layer='breadboardbreadboard' svgId='connector17pin'/>
                </breadboardView>
                <schematicView>
                    <p layer='schematic' svgId='connector17pin' terminalId='connector17terminal'/>
                </schematicView>
                <pcbView>
                    <p layer='copper0' svgId='connector17pin'/>
                    <p layer='copper1' svgId='connector17pin'/>
                </pcbView>
            </views>
       <erc ignore='ifUnconnected'/>  </connector>
        <connector id='connector9' name='D6' type='female' replacedby='PWM D6'>
            <description>Digital I/O 6</description>
            <views>
                <breadboardView>
                    <p layer='breadboardbreadboard' svgId='connector9pin'/>
                </breadboardView>
                <schematicView>
                    <p layer='schematic' svgId='connector9pin' terminalId='connector9terminal'/>
                </schematicView>
                <pcbView>
                    <p layer='copper0' svgId='connector9pin'/>
                    <p layer='copper1' svgId='connector9pin'/>
                </pcbView>
            </views>
       <erc ignore='ifUnconnected'/>  </connector>
        <connector id='connector18' name='+5V' type='female' replacedby='connector206'>
            <description>+5 V Regulated DC</description>
            <views>
                <breadboardView>
                    <p layer='breadboardbreadboard' svgId='connector18pin'/>
                </breadboardView>
                <schematicView>
                    <p layer='schematic' svgId='connector18pin' terminalId='connector18terminal'/>
                </schematicView>
                <pcbView>
                    <p layer='copper0' svgId='connector18pin'/>
                    <p layer='copper1' svgId='connector18pin'/>
                </pcbView>
            </views>
        <erc ignore='ifUnconnected'/> </connector>
        <connector id='connector19' name='GND' type='female' replacedby='connector207'>
            <description>Ground</description>
            <views>
                <breadboardView>
                    <p layer='breadboardbreadboard' svgId='connector19pin'/>
                </breadboardView>
                <schematicView>
                    <p layer='schematic' svgId='connector19pin' terminalId='connector19terminal'/>
                </schematicView>
                <pcbView>
                    <p layer='copper0' svgId='connector19pin'/>
                    <p layer='copper1' svgId='connector19pin'/>
                </pcbView>
            </views>
       <erc ignore='ifUnconnected'/>  </connector>
        <connector id='connector20' name='GND' type='female' replacedby='connector208'>
            <description>Ground</description>
            <views>
                <breadboardView>
                    <p layer='breadboardbreadboard' svgId='connector20pin'/>
                </breadboardView>
                <schematicView>
                    <p layer='schematic' svgId='connector20pin' terminalId='connector20terminal'/>
                </schematicView>
                <pcbView>
                    <p layer='copper0' svgId='connector20pin'/>
                    <p layer='copper1' svgId='connector20pin'/>
                </pcbView>
            </views>
       <erc ignore='ifUnconnected'/>  </connector>
        <connector id='connector21' name='VIN' type='female' replacedby='VIN'>
            <description>DC Supply Voltage Input</description>
            <views>
                <breadboardView>
                    <p layer='breadboardbreadboard' svgId='connector21pin'/>
                </breadboardView>
                <schematicView>
                    <p layer='schematic' svgId='connector21pin' terminalId='connector21terminal'/>
                </schematicView>
                <pcbView>
                    <p layer='copper0' svgId='connector21pin'/>
                    <p layer='copper1' svgId='connector21pin'/>
                </pcbView>
            </views>
        <erc ignore='ifUnconnected'/> </connector>
        <connector id='connector22' name='A0' type='female' replacedby='A0'>
            <description>Analog Input 0</description>
            <views>
                <breadboardView>
                    <p layer='breadboardbreadboard' svgId='connector22pin'/>
                </breadboardView>
                <schematicView>
                    <p layer='schematic' svgId='connector22pin' terminalId='connector22terminal'/>
                </schematicView>
                <pcbView>
                    <p layer='copper0' svgId='connector22pin'/>
                    <p layer='copper1' svgId='connector22pin'/>
                </pcbView>
            </views>
       <erc ignore='ifUnconnected'/>  </connector>
        <connector id='connector23' name='A1' type='female' replacedby='A1'>
            <description>Analog Input 1</description>
            <views>
                <breadboardView>
                    <p layer='breadboardbreadboard' svgId='connector23pin'/>
                </breadboardView>
                <schematicView>
                    <p layer='schematic' svgId='connector23pin' terminalId='connector23terminal'/>
                </schematicView>
                <pcbView>
                    <p layer='copper0' svgId='connector23pin'/>
                    <p layer='copper1' svgId='connector23pin'/>
                </pcbView>
            </views>
        <erc ignore='ifUnconnected'/> </connector>
        <connector id='connector24' name='A2' type='female' replacedby='A2'>
            <description>Analog Input 2</description>
            <views>
                <breadboardView>
                    <p layer='breadboardbreadboard' svgId='connector24pin'/>
                </breadboardView>
                <schematicView>
                    <p layer='schematic' svgId='connector24pin' terminalId='connector24terminal'/>
                </schematicView>
                <pcbView>
                    <p layer='copper0' svgId='connector24pin'/>
                    <p layer='copper1' svgId='connector24pin'/>
                </pcbView>
            </views>
        <erc ignore='ifUnconnected'/> </connector>
        <connector id='connector25' name='A3' type='female' replacedby='A3'>
            <description>Analog Input 3</description>
            <views>
                <breadboardView>
                    <p layer='breadboardbreadboard' svgId='connector25pin'/>
                </breadboardView>
                <schematicView>
                    <p layer='schematic' svgId='connector25pin' terminalId='connector25terminal'/>
                </schematicView>
                <pcbView>
                    <p layer='copper0' svgId='connector25pin'/>
                    <p layer='copper1' svgId='connector25pin'/>
                </pcbView>
            </views>
        <erc ignore='ifUnconnected'/> </connector>
        <connector id='connector26' name='A4' type='female'  replacedby='connector182'>
            <description>Analog Input 4</description>
            <views>
                <breadboardView>
                    <p layer='breadboardbreadboard' svgId='connector26pin'/>
                </breadboardView>
                <schematicView>
                    <p layer='schematic' svgId='connector26pin' terminalId='connector26terminal'/>
                </schematicView>
                <pcbView>
                    <p layer='copper0' svgId='connector26pin'/>
                    <p layer='copper1' svgId='connector26pin'/>
                </pcbView>
            </views>
         <erc ignore='ifUnconnected'/></connector>
        <connector id='connector27' name='A5' type='female'  replacedby='A5/SCL'>
            <description>Analog Input 5</description>
            <views>
                <breadboardView>
                    <p layer='breadboardbreadboard' svgId='connector27pin'/>
                </breadboardView>
                <schematicView>
                    <p layer='schematic' svgId='connector27pin' terminalId='connector27terminal'/>
                </schematicView>
                <pcbView>
                    <p layer='copper0' svgId='connector27pin'/>
                    <p layer='copper1' svgId='connector27pin'/>
                </pcbView>
            </views>
        <erc ignore='ifUnconnected'/> </connector>
        <connector id='connector0' name='aref' type='female'  replacedby='AREF'>
            <description>aref</description>
            <views>
                <breadboardView>
                    <p layer='breadboardbreadboard' svgId='connector0pin'/>
                </breadboardView>
                <schematicView>
                    <p layer='schematic' svgId='connector0pin' terminalId='connector0terminal'/>
                </schematicView>
                <pcbView>
                    <p layer='copper0' svgId='connector0pin'/>
                    <p layer='copper1' svgId='connector0pin'/>
                </pcbView>
            </views>
         <erc ignore='ifUnconnected'/></connector>
        <connector id='connector1' name='GND' type='female' replacedby='connector176'>
            <description>Ground</description>
            <views>
                <breadboardView>
                    <p layer='breadboardbreadboard' svgId='connector1pin'/>
                </breadboardView>
                <schematicView>
                    <p layer='schematic' svgId='connector1pin' terminalId='connector1terminal'/>
                </schematicView>
                <pcbView>
                    <p layer='copper0' svgId='connector1pin'/>
                    <p layer='copper1' svgId='connector1pin'/>
                </pcbView>
            </views>
        <erc ignore='ifUnconnected'/> </connector>
        <connector id='connector10' name='D5' type='female'  replacedby='PWM D5'>
            <description>Digital I/O 5</description>
            <views>
                <breadboardView>
                    <p layer='breadboardbreadboard' svgId='connector10pin'/>
                </breadboardView>
                <schematicView>
                    <p layer='schematic' svgId='connector10pin' terminalId='connector10terminal'/>
                </schematicView>
                <pcbView>
                    <p layer='copper0' svgId='connector10pin'/>
                    <p layer='copper1' svgId='connector10pin'/>
                </pcbView>
            </views>
        <erc ignore='ifUnconnected'/> </connector>
        <connector id='connector2' name='SCK' type='female'  replacedby='connector175'>
            <description>SPI clock</description>
            <views>
                <breadboardView>
                    <p layer='breadboardbreadboard' svgId='connector2pin'/>
                </breadboardView>
                <schematicView>
                    <p layer='schematic' svgId='connector2pin'/>
                </schematicView>
                <pcbView>
                    <p layer='copper0' svgId='connector2pin'/>
                    <p layer='copper1' svgId='connector2pin'/>
                </pcbView>
            </views>
        <erc ignore='ifUnconnected'/> </connector>
        <connector id='connector11' name='SS' type='female'  replacedby='SDCS'>
            <description>SPI slave select</description>
            <views>
                <breadboardView>
                    <p layer='breadboardbreadboard' svgId='connector11pin'/>
                </breadboardView>
                <schematicView>
                    <p layer='schematic' svgId='connector11pin' terminalId='connector11terminal'/>
                </schematicView>
                <pcbView>
                    <p layer='copper0' svgId='connector11pin'/>
                    <p layer='copper1' svgId='connector11pin'/>
                </pcbView>
            </views>
        <erc ignore='ifUnconnected'/> </connector>
        <connector id='connector3' name='MISO' type='female'  replacedby='connector174'>
            <description>SPI master in, slave out</description>
            <views>
                <breadboardView>
                    <p layer='breadboardbreadboard' svgId='connector3pin'/>
                </breadboardView>
                <schematicView>
                    <p layer='schematic' svgId='connector3pin'/>
                </schematicView>
                <pcbView>
                    <p layer='copper0' svgId='connector3pin'/>
                    <p layer='copper1' svgId='connector3pin'/>
                </pcbView>
            </views>
        <erc ignore='ifUnconnected'/> </connector>
        <connector id='connector12' name='D3' type='female' replacedby='PWM D3'>
            <description>Digital I/O 3</description>
            <views>
                <breadboardView>
                    <p layer='breadboardbreadboard' svgId='connector12pin'/>
                </breadboardView>
                <schematicView>
                    <p layer='schematic' svgId='connector12pin' terminalId='connector12terminal'/>
                </schematicView>
                <pcbView>
                    <p layer='copper0' svgId='connector12pin'/>
                    <p layer='copper1' svgId='connector12pin'/>
                </pcbView>
            </views>
        <erc ignore='ifUnconnected'/> </connector>
        <connector id='connector4' name='MOSI' type='female' replacedby='connector173'>
            <description>SPI master out, slave in</description>
            <views>
                <breadboardView>
                    <p layer='breadboardbreadboard' svgId='connector4pin'/>
                </breadboardView>
                <schematicView>
                    <p layer='schematic' svgId='connector4pin'/>
                </schematicView>
                <pcbView>
                    <p layer='copper0' svgId='connector4pin'/>
                    <p layer='copper1' svgId='connector4pin'/>
                </pcbView>
            </views>
        <erc ignore='ifUnconnected'/> </connector>
        <connector id='connector13' name='D2' type='female' replacedby='D2'>
            <description>Digital I/O 2</description>
            <views>
                <breadboardView>
                    <p layer='breadboardbreadboard' svgId='connector13pin'/>
                </breadboardView>
                <schematicView>
                    <p layer='schematic' svgId='connector13pin' terminalId='connector13terminal'/>
                </schematicView>
                <pcbView>
                    <p layer='copper0' svgId='connector13pin'/>
                    <p layer='copper1' svgId='connector13pin'/>
                </pcbView>
            </views>
       <erc ignore='ifUnconnected'/>  </connector>
        <connector id='connector5' name='SS' type='female'  replacedby='ETH CS'>
            <description>SPI slave select</description>
            <views>
                <breadboardView>
                    <p layer='breadboardbreadboard' svgId='connector5pin'/>
                </breadboardView>
                <schematicView>
                    <p layer='schematic' svgId='connector5pin'/>
                </schematicView>
                <pcbView>
                    <p layer='copper0' svgId='connector5pin'/>
                    <p layer='copper1' svgId='connector5pin'/>
                </pcbView>
            </views>
        <erc ignore='ifUnconnected'/> </connector>
        <connector id='connector6' name='D9' type='female'  replacedby='PWM D9'>
            <description>Digital I/O 9</description>
            <views>
                <breadboardView>
                    <p layer='breadboardbreadboard' svgId='connector6pin'/>
                </breadboardView>
                <schematicView>
                    <p layer='schematic' svgId='connector6pin' terminalId='connector6terminal'/>
                </schematicView>
                <pcbView>
                    <p layer='copper0' svgId='connector6pin'/>
                    <p layer='copper1' svgId='connector6pin'/>
                </pcbView>
            </views>
        <erc ignore='ifUnconnected'/> </connector>
        <connector id='connector14' name='D1TX' type='female'  replacedby='TX/D1'>
            <description>Digital I/O 1 / Serial Transmit</description>
            <views>
                <breadboardView>
                    <p layer='breadboardbreadboard' svgId='connector14pin'/>
                </breadboardView>
                <schematicView>
                    <p layer='schematic' svgId='connector14pin' terminalId='connector14terminal'/>
                </schematicView>
                <pcbView>
                    <p layer='copper0' svgId='connector14pin'/>
                    <p layer='copper1' svgId='connector14pin'/>
                </pcbView>
            </views>
        <erc ignore='ifUnconnected'/> </connector>
    </connectors>
</module>