<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<module fritzingVersion='0.7.2b' moduleId='SparkFun-Connectors-AVR_MINI_PROG-SMD'>
<!-- generated from Sparkfun Eagle Library 'SparkFun-Connectors' AVR_MINI_PROG SMD -->
<version>4</version>
<date>2013-07-18</date>
<label>U</label>
<author>www.fritzing.org</author>
<description>AVR ISP 6-pin inline header</description>
<title>AVR_MINI_PROG</title>
<tags>
<tag>SMD</tag>
<tag>AVR_MINI_PROG</tag>
</tags>
<properties>
<property name='package'>avr_mini_prog</property>
<property name='family'>ISP Header</property>
<property name='variant'>smd</property>
</properties>
<views>
<breadboardView>
<layers image='breadboard/sparkfun-connectors_avr_mini_prog_breadboard.svg'>
<layer layerId='breadboard'/>
</layers>
</breadboardView>
<schematicView>
<layers image='schematic/sparkfun-connectors_avr_mini_programmer_schematic.svg'>
<layer layerId='schematic'/>
</layers>
</schematicView>
<pcbView>
<layers image='pcb/sparkfun-connectors_avr_mini_prog_pcb.svg'>
<layer layerId='copper1'/>
<layer layerId='silkscreen'/>
<layer layerId='copper0'/>
</layers>
</pcbView>
<iconView>
<layers image='icon/avr_mini_prog.svg'>
<layer layerId='icon'/>
</layers>
</iconView>
</views>
<connectors>
<connector id='connector1' type='male' name='GND'>
<description>GND</description>
<views>
<breadboardView>
<p layer='breadboard' svgId='connector1pin'/>
</breadboardView>
<schematicView>
<p layer='schematic' svgId='connector1pin' terminalId='connector1terminal'/>
</schematicView>
<pcbView>
<p layer='copper0' svgId='connector1pad'/>
<p layer='copper1' svgId='connector1pad'/>
</pcbView>
</views>
</connector>
<connector id='connector5' type='male' name='MISO'>
<description>MISO</description>
<views>
<breadboardView>
<p layer='breadboard' svgId='connector5pin'/>
</breadboardView>
<schematicView>
<p layer='schematic' svgId='connector5pin' terminalId='connector5terminal'/>
</schematicView>
<pcbView>
<p layer='copper0' svgId='connector5pad'/>
<p layer='copper1' svgId='connector5pad'/>
</pcbView>
</views>
</connector>
<connector id='connector3' type='male' name='MOSI'>
<description>MOSI</description>
<views>
<breadboardView>
<p layer='breadboard' svgId='connector3pin'/>
</breadboardView>
<schematicView>
<p layer='schematic' svgId='connector3pin' terminalId='connector3terminal'/>
</schematicView>
<pcbView>
<p layer='copper0' svgId='connector3pad'/>
<p layer='copper1' svgId='connector3pad'/>
</pcbView>
</views>
</connector>
<connector id='connector2' type='male' name='RST'>
<description>RST</description>
<views>
<breadboardView>
<p layer='breadboard' svgId='connector2pin'/>
</breadboardView>
<schematicView>
<p layer='schematic' svgId='connector2pin' terminalId='connector2terminal'/>
</schematicView>
<pcbView>
<p layer='copper0' svgId='connector2pad'/>
<p layer='copper1' svgId='connector2pad'/>
</pcbView>
</views>
</connector>
<connector id='connector4' type='male' name='SCK'>
<description>SCK</description>
<views>
<breadboardView>
<p layer='breadboard' svgId='connector4pin'/>
</breadboardView>
<schematicView>
<p layer='schematic' svgId='connector4pin' terminalId='connector4terminal'/>
</schematicView>
<pcbView>
<p layer='copper0' svgId='connector4pad'/>
<p layer='copper1' svgId='connector4pad'/>
</pcbView>
</views>
</connector>
<connector id='connector0' type='male' name='VCC'>
<description>VCC</description>
<views>
<breadboardView>
<p layer='breadboard' svgId='connector0pin'/>
</breadboardView>
<schematicView>
<p layer='schematic' svgId='connector0pin' terminalId='connector0terminal'/>
</schematicView>
<pcbView>
<p layer='copper0' svgId='connector0pad'/>
<p layer='copper1' svgId='connector0pad'/>
</pcbView>
</views>
</connector>
</connectors>
<buses>
</buses>
</module>
