<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><module fritzingVersion="0.7.2b" moduleId="SparkFun-DigitalIC-ATMEGA128--SMD">
<!-- generated from Sparkfun Eagle Library 'SparkFun-DigitalIC' ATMEGA128 -SMD -->
<version>4</version>
<date>2013-02-13</date>
<label>U</label>
<author>www.fritzing.org</author>
<description>ATmega128/128L/1281/2561. Note: The ATmega128 pin 1 is PEN and the ATmega256/1281 pin 1 is PG5.</description>
<title>ATMEGA128</title>
<tags>
<tag>ATMEGA128</tag>
<tag>TQFP64_14X14MM</tag>
<tag>SMD</tag>
</tags>
<properties>
<property name="package">tqfp</property>
<property name="family">Microcontroller</property>
<property name="editable pin labels">false</property>
<property name="chip label">atmega128</property>
<property name="variant">tqfp64 14mm</property>
</properties>
<views>
<breadboardView>
<layers image="breadboard/sparkfun-digitalic_tqfp64_14x14mm_breadboard.svg">
<layer layerId="breadboard"/>
</layers>
</breadboardView>
<schematicView>
<layers image="schematic/sparkfun-digitalic_atmega128_schematic.svg">
<layer layerId="schematic"/>
</layers>
</schematicView>
<pcbView>
<layers image="pcb/sparkfun-digitalic_tqfp64_14x14mm_pcb.svg">
<layer layerId="copper1"/>
<layer layerId="silkscreen"/>
</layers>
</pcbView>
<iconView>
<layers image="breadboard/sparkfun-digitalic_tqfp64_14x14mm_breadboard.svg">
<layer layerId="icon"/>
</layers>
</iconView>
</views>
<connectors>
<connector id="connector62" name="AGND" type="male">
<description>AGND</description>
<views>
<breadboardView>
<p layer="breadboard" svgId="connector62pin"/>
</breadboardView>
<schematicView>
<p layer="schematic" svgId="connector62pin" terminalId="connector62terminal"/>
</schematicView>
<pcbView>
<p layer="copper1" svgId="connector62pad"/>
</pcbView>
</views>
</connector>
<connector id="connector61" name="AREF" type="male">
<description>AREF</description>
<views>
<breadboardView>
<p layer="breadboard" svgId="connector61pin"/>
</breadboardView>
<schematicView>
<p layer="schematic" svgId="connector61pin" terminalId="connector61terminal"/>
</schematicView>
<pcbView>
<p layer="copper1" svgId="connector61pad"/>
</pcbView>
</views>
</connector>
<connector id="connector63" name="AVCC" type="male">
<description>AVCC</description>
<views>
<breadboardView>
<p layer="breadboard" svgId="connector63pin"/>
</breadboardView>
<schematicView>
<p layer="schematic" svgId="connector63pin" terminalId="connector63terminal"/>
</schematicView>
<pcbView>
<p layer="copper1" svgId="connector63pad"/>
</pcbView>
</views>
</connector>
<connector id="connector21" name="GND" type="male">
<description>GND</description>
<views>
<breadboardView>
<p layer="breadboard" svgId="connector21pin"/>
</breadboardView>
<schematicView>
<p layer="schematic" svgId="connector21pin" terminalId="connector21terminal"/>
</schematicView>
<pcbView>
<p layer="copper1" svgId="connector21pad"/>
</pcbView>
</views>
</connector>
<connector id="connector52" name="GND" type="male">
<description>GND</description>
<views>
<breadboardView>
<p layer="breadboard" svgId="connector52pin"/>
</breadboardView>
<schematicView>
<p layer="schematic" svgId="connector52pin" terminalId="connector52terminal"/>
</schematicView>
<pcbView>
<p layer="copper1" svgId="connector52pad"/>
</pcbView>
</views>
</connector>
<connector id="connector50" name="PA0" type="male">
<description>PA0</description>
<views>
<breadboardView>
<p layer="breadboard" svgId="connector50pin"/>
</breadboardView>
<schematicView>
<p layer="schematic" svgId="connector50pin" terminalId="connector50terminal"/>
</schematicView>
<pcbView>
<p layer="copper1" svgId="connector50pad"/>
</pcbView>
</views>
</connector>
<connector id="connector49" name="PA1" type="male">
<description>PA1</description>
<views>
<breadboardView>
<p layer="breadboard" svgId="connector49pin"/>
</breadboardView>
<schematicView>
<p layer="schematic" svgId="connector49pin" terminalId="connector49terminal"/>
</schematicView>
<pcbView>
<p layer="copper1" svgId="connector49pad"/>
</pcbView>
</views>
</connector>
<connector id="connector48" name="PA2" type="male">
<description>PA2</description>
<views>
<breadboardView>
<p layer="breadboard" svgId="connector48pin"/>
</breadboardView>
<schematicView>
<p layer="schematic" svgId="connector48pin" terminalId="connector48terminal"/>
</schematicView>
<pcbView>
<p layer="copper1" svgId="connector48pad"/>
</pcbView>
</views>
</connector>
<connector id="connector47" name="PA3" type="male">
<description>PA3</description>
<views>
<breadboardView>
<p layer="breadboard" svgId="connector47pin"/>
</breadboardView>
<schematicView>
<p layer="schematic" svgId="connector47pin" terminalId="connector47terminal"/>
</schematicView>
<pcbView>
<p layer="copper1" svgId="connector47pad"/>
</pcbView>
</views>
</connector>
<connector id="connector46" name="PA4" type="male">
<description>PA4</description>
<views>
<breadboardView>
<p layer="breadboard" svgId="connector46pin"/>
</breadboardView>
<schematicView>
<p layer="schematic" svgId="connector46pin" terminalId="connector46terminal"/>
</schematicView>
<pcbView>
<p layer="copper1" svgId="connector46pad"/>
</pcbView>
</views>
</connector>
<connector id="connector45" name="PA5" type="male">
<description>PA5</description>
<views>
<breadboardView>
<p layer="breadboard" svgId="connector45pin"/>
</breadboardView>
<schematicView>
<p layer="schematic" svgId="connector45pin" terminalId="connector45terminal"/>
</schematicView>
<pcbView>
<p layer="copper1" svgId="connector45pad"/>
</pcbView>
</views>
</connector>
<connector id="connector44" name="PA6" type="male">
<description>PA6</description>
<views>
<breadboardView>
<p layer="breadboard" svgId="connector44pin"/>
</breadboardView>
<schematicView>
<p layer="schematic" svgId="connector44pin" terminalId="connector44terminal"/>
</schematicView>
<pcbView>
<p layer="copper1" svgId="connector44pad"/>
</pcbView>
</views>
</connector>
<connector id="connector43" name="PA7" type="male">
<description>PA7</description>
<views>
<breadboardView>
<p layer="breadboard" svgId="connector43pin"/>
</breadboardView>
<schematicView>
<p layer="schematic" svgId="connector43pin" terminalId="connector43terminal"/>
</schematicView>
<pcbView>
<p layer="copper1" svgId="connector43pad"/>
</pcbView>
</views>
</connector>
<connector id="connector9" name="PB0(SS)" type="male">
<description>PB0(SS)</description>
<views>
<breadboardView>
<p layer="breadboard" svgId="connector9pin"/>
</breadboardView>
<schematicView>
<p layer="schematic" svgId="connector9pin" terminalId="connector9terminal"/>
</schematicView>
<pcbView>
<p layer="copper1" svgId="connector9pad"/>
</pcbView>
</views>
</connector>
<connector id="connector10" name="PB1(SCK)" type="male">
<description>PB1(SCK)</description>
<views>
<breadboardView>
<p layer="breadboard" svgId="connector10pin"/>
</breadboardView>
<schematicView>
<p layer="schematic" svgId="connector10pin" terminalId="connector10terminal"/>
</schematicView>
<pcbView>
<p layer="copper1" svgId="connector10pad"/>
</pcbView>
</views>
</connector>
<connector id="connector11" name="PB2(MOSI)" type="male">
<description>PB2(MOSI)</description>
<views>
<breadboardView>
<p layer="breadboard" svgId="connector11pin"/>
</breadboardView>
<schematicView>
<p layer="schematic" svgId="connector11pin" terminalId="connector11terminal"/>
</schematicView>
<pcbView>
<p layer="copper1" svgId="connector11pad"/>
</pcbView>
</views>
</connector>
<connector id="connector12" name="PB3(MISO)" type="male">
<description>PB3(MISO)</description>
<views>
<breadboardView>
<p layer="breadboard" svgId="connector12pin"/>
</breadboardView>
<schematicView>
<p layer="schematic" svgId="connector12pin" terminalId="connector12terminal"/>
</schematicView>
<pcbView>
<p layer="copper1" svgId="connector12pad"/>
</pcbView>
</views>
</connector>
<connector id="connector13" name="PB4" type="male">
<description>PB4</description>
<views>
<breadboardView>
<p layer="breadboard" svgId="connector13pin"/>
</breadboardView>
<schematicView>
<p layer="schematic" svgId="connector13pin" terminalId="connector13terminal"/>
</schematicView>
<pcbView>
<p layer="copper1" svgId="connector13pad"/>
</pcbView>
</views>
</connector>
<connector id="connector14" name="PB5" type="male">
<description>PB5</description>
<views>
<breadboardView>
<p layer="breadboard" svgId="connector14pin"/>
</breadboardView>
<schematicView>
<p layer="schematic" svgId="connector14pin" terminalId="connector14terminal"/>
</schematicView>
<pcbView>
<p layer="copper1" svgId="connector14pad"/>
</pcbView>
</views>
</connector>
<connector id="connector15" name="PB6" type="male">
<description>PB6</description>
<views>
<breadboardView>
<p layer="breadboard" svgId="connector15pin"/>
</breadboardView>
<schematicView>
<p layer="schematic" svgId="connector15pin" terminalId="connector15terminal"/>
</schematicView>
<pcbView>
<p layer="copper1" svgId="connector15pad"/>
</pcbView>
</views>
</connector>
<connector id="connector16" name="PB7" type="male">
<description>PB7</description>
<views>
<breadboardView>
<p layer="breadboard" svgId="connector16pin"/>
</breadboardView>
<schematicView>
<p layer="schematic" svgId="connector16pin" terminalId="connector16terminal"/>
</schematicView>
<pcbView>
<p layer="copper1" svgId="connector16pad"/>
</pcbView>
</views>
</connector>
<connector id="connector34" name="PC0" type="male">
<description>PC0</description>
<views>
<breadboardView>
<p layer="breadboard" svgId="connector34pin"/>
</breadboardView>
<schematicView>
<p layer="schematic" svgId="connector34pin" terminalId="connector34terminal"/>
</schematicView>
<pcbView>
<p layer="copper1" svgId="connector34pad"/>
</pcbView>
</views>
</connector>
<connector id="connector35" name="PC1" type="male">
<description>PC1</description>
<views>
<breadboardView>
<p layer="breadboard" svgId="connector35pin"/>
</breadboardView>
<schematicView>
<p layer="schematic" svgId="connector35pin" terminalId="connector35terminal"/>
</schematicView>
<pcbView>
<p layer="copper1" svgId="connector35pad"/>
</pcbView>
</views>
</connector>
<connector id="connector36" name="PC2" type="male">
<description>PC2</description>
<views>
<breadboardView>
<p layer="breadboard" svgId="connector36pin"/>
</breadboardView>
<schematicView>
<p layer="schematic" svgId="connector36pin" terminalId="connector36terminal"/>
</schematicView>
<pcbView>
<p layer="copper1" svgId="connector36pad"/>
</pcbView>
</views>
</connector>
<connector id="connector37" name="PC3" type="male">
<description>PC3</description>
<views>
<breadboardView>
<p layer="breadboard" svgId="connector37pin"/>
</breadboardView>
<schematicView>
<p layer="schematic" svgId="connector37pin" terminalId="connector37terminal"/>
</schematicView>
<pcbView>
<p layer="copper1" svgId="connector37pad"/>
</pcbView>
</views>
</connector>
<connector id="connector38" name="PC4" type="male">
<description>PC4</description>
<views>
<breadboardView>
<p layer="breadboard" svgId="connector38pin"/>
</breadboardView>
<schematicView>
<p layer="schematic" svgId="connector38pin" terminalId="connector38terminal"/>
</schematicView>
<pcbView>
<p layer="copper1" svgId="connector38pad"/>
</pcbView>
</views>
</connector>
<connector id="connector39" name="PC5" type="male">
<description>PC5</description>
<views>
<breadboardView>
<p layer="breadboard" svgId="connector39pin"/>
</breadboardView>
<schematicView>
<p layer="schematic" svgId="connector39pin" terminalId="connector39terminal"/>
</schematicView>
<pcbView>
<p layer="copper1" svgId="connector39pad"/>
</pcbView>
</views>
</connector>
<connector id="connector40" name="PC6" type="male">
<description>PC6</description>
<views>
<breadboardView>
<p layer="breadboard" svgId="connector40pin"/>
</breadboardView>
<schematicView>
<p layer="schematic" svgId="connector40pin" terminalId="connector40terminal"/>
</schematicView>
<pcbView>
<p layer="copper1" svgId="connector40pad"/>
</pcbView>
</views>
</connector>
<connector id="connector41" name="PC7" type="male">
<description>PC7</description>
<views>
<breadboardView>
<p layer="breadboard" svgId="connector41pin"/>
</breadboardView>
<schematicView>
<p layer="schematic" svgId="connector41pin" terminalId="connector41terminal"/>
</schematicView>
<pcbView>
<p layer="copper1" svgId="connector41pad"/>
</pcbView>
</views>
</connector>
<connector id="connector24" name="PD0(SCL)" type="male">
<description>PD0(SCL)</description>
<views>
<breadboardView>
<p layer="breadboard" svgId="connector24pin"/>
</breadboardView>
<schematicView>
<p layer="schematic" svgId="connector24pin" terminalId="connector24terminal"/>
</schematicView>
<pcbView>
<p layer="copper1" svgId="connector24pad"/>
</pcbView>
</views>
</connector>
<connector id="connector25" name="PD1(SDA)" type="male">
<description>PD1(SDA)</description>
<views>
<breadboardView>
<p layer="breadboard" svgId="connector25pin"/>
</breadboardView>
<schematicView>
<p layer="schematic" svgId="connector25pin" terminalId="connector25terminal"/>
</schematicView>
<pcbView>
<p layer="copper1" svgId="connector25pad"/>
</pcbView>
</views>
</connector>
<connector id="connector26" name="PD2" type="male">
<description>PD2</description>
<views>
<breadboardView>
<p layer="breadboard" svgId="connector26pin"/>
</breadboardView>
<schematicView>
<p layer="schematic" svgId="connector26pin" terminalId="connector26terminal"/>
</schematicView>
<pcbView>
<p layer="copper1" svgId="connector26pad"/>
</pcbView>
</views>
</connector>
<connector id="connector27" name="PD3" type="male">
<description>PD3</description>
<views>
<breadboardView>
<p layer="breadboard" svgId="connector27pin"/>
</breadboardView>
<schematicView>
<p layer="schematic" svgId="connector27pin" terminalId="connector27terminal"/>
</schematicView>
<pcbView>
<p layer="copper1" svgId="connector27pad"/>
</pcbView>
</views>
</connector>
<connector id="connector28" name="PD4" type="male">
<description>PD4</description>
<views>
<breadboardView>
<p layer="breadboard" svgId="connector28pin"/>
</breadboardView>
<schematicView>
<p layer="schematic" svgId="connector28pin" terminalId="connector28terminal"/>
</schematicView>
<pcbView>
<p layer="copper1" svgId="connector28pad"/>
</pcbView>
</views>
</connector>
<connector id="connector29" name="PD5" type="male">
<description>PD5</description>
<views>
<breadboardView>
<p layer="breadboard" svgId="connector29pin"/>
</breadboardView>
<schematicView>
<p layer="schematic" svgId="connector29pin" terminalId="connector29terminal"/>
</schematicView>
<pcbView>
<p layer="copper1" svgId="connector29pad"/>
</pcbView>
</views>
</connector>
<connector id="connector30" name="PD6" type="male">
<description>PD6</description>
<views>
<breadboardView>
<p layer="breadboard" svgId="connector30pin"/>
</breadboardView>
<schematicView>
<p layer="schematic" svgId="connector30pin" terminalId="connector30terminal"/>
</schematicView>
<pcbView>
<p layer="copper1" svgId="connector30pad"/>
</pcbView>
</views>
</connector>
<connector id="connector31" name="PD7" type="male">
<description>PD7</description>
<views>
<breadboardView>
<p layer="breadboard" svgId="connector31pin"/>
</breadboardView>
<schematicView>
<p layer="schematic" svgId="connector31pin" terminalId="connector31terminal"/>
</schematicView>
<pcbView>
<p layer="copper1" svgId="connector31pad"/>
</pcbView>
</views>
</connector>
<connector id="connector1" name="PE0(RXD)" type="male">
<description>PE0(RXD)</description>
<views>
<breadboardView>
<p layer="breadboard" svgId="connector1pin"/>
</breadboardView>
<schematicView>
<p layer="schematic" svgId="connector1pin" terminalId="connector1terminal"/>
</schematicView>
<pcbView>
<p layer="copper1" svgId="connector1pad"/>
</pcbView>
</views>
</connector>
<connector id="connector2" name="PE1(TXD)" type="male">
<description>PE1(TXD)</description>
<views>
<breadboardView>
<p layer="breadboard" svgId="connector2pin"/>
</breadboardView>
<schematicView>
<p layer="schematic" svgId="connector2pin" terminalId="connector2terminal"/>
</schematicView>
<pcbView>
<p layer="copper1" svgId="connector2pad"/>
</pcbView>
</views>
</connector>
<connector id="connector3" name="PE2" type="male">
<description>PE2</description>
<views>
<breadboardView>
<p layer="breadboard" svgId="connector3pin"/>
</breadboardView>
<schematicView>
<p layer="schematic" svgId="connector3pin" terminalId="connector3terminal"/>
</schematicView>
<pcbView>
<p layer="copper1" svgId="connector3pad"/>
</pcbView>
</views>
</connector>
<connector id="connector4" name="PE3" type="male">
<description>PE3</description>
<views>
<breadboardView>
<p layer="breadboard" svgId="connector4pin"/>
</breadboardView>
<schematicView>
<p layer="schematic" svgId="connector4pin" terminalId="connector4terminal"/>
</schematicView>
<pcbView>
<p layer="copper1" svgId="connector4pad"/>
</pcbView>
</views>
</connector>
<connector id="connector5" name="PE4" type="male">
<description>PE4</description>
<views>
<breadboardView>
<p layer="breadboard" svgId="connector5pin"/>
</breadboardView>
<schematicView>
<p layer="schematic" svgId="connector5pin" terminalId="connector5terminal"/>
</schematicView>
<pcbView>
<p layer="copper1" svgId="connector5pad"/>
</pcbView>
</views>
</connector>
<connector id="connector6" name="PE5" type="male">
<description>PE5</description>
<views>
<breadboardView>
<p layer="breadboard" svgId="connector6pin"/>
</breadboardView>
<schematicView>
<p layer="schematic" svgId="connector6pin" terminalId="connector6terminal"/>
</schematicView>
<pcbView>
<p layer="copper1" svgId="connector6pad"/>
</pcbView>
</views>
</connector>
<connector id="connector7" name="PE6" type="male">
<description>PE6</description>
<views>
<breadboardView>
<p layer="breadboard" svgId="connector7pin"/>
</breadboardView>
<schematicView>
<p layer="schematic" svgId="connector7pin" terminalId="connector7terminal"/>
</schematicView>
<pcbView>
<p layer="copper1" svgId="connector7pad"/>
</pcbView>
</views>
</connector>
<connector id="connector8" name="PE7" type="male">
<description>PE7</description>
<views>
<breadboardView>
<p layer="breadboard" svgId="connector8pin"/>
</breadboardView>
<schematicView>
<p layer="schematic" svgId="connector8pin" terminalId="connector8terminal"/>
</schematicView>
<pcbView>
<p layer="copper1" svgId="connector8pad"/>
</pcbView>
</views>
</connector>
<connector id="connector60" name="PF0" type="male">
<description>PF0</description>
<views>
<breadboardView>
<p layer="breadboard" svgId="connector60pin"/>
</breadboardView>
<schematicView>
<p layer="schematic" svgId="connector60pin" terminalId="connector60terminal"/>
</schematicView>
<pcbView>
<p layer="copper1" svgId="connector60pad"/>
</pcbView>
</views>
</connector>
<connector id="connector59" name="PF1" type="male">
<description>PF1</description>
<views>
<breadboardView>
<p layer="breadboard" svgId="connector59pin"/>
</breadboardView>
<schematicView>
<p layer="schematic" svgId="connector59pin" terminalId="connector59terminal"/>
</schematicView>
<pcbView>
<p layer="copper1" svgId="connector59pad"/>
</pcbView>
</views>
</connector>
<connector id="connector58" name="PF2" type="male">
<description>PF2</description>
<views>
<breadboardView>
<p layer="breadboard" svgId="connector58pin"/>
</breadboardView>
<schematicView>
<p layer="schematic" svgId="connector58pin" terminalId="connector58terminal"/>
</schematicView>
<pcbView>
<p layer="copper1" svgId="connector58pad"/>
</pcbView>
</views>
</connector>
<connector id="connector57" name="PF3" type="male">
<description>PF3</description>
<views>
<breadboardView>
<p layer="breadboard" svgId="connector57pin"/>
</breadboardView>
<schematicView>
<p layer="schematic" svgId="connector57pin" terminalId="connector57terminal"/>
</schematicView>
<pcbView>
<p layer="copper1" svgId="connector57pad"/>
</pcbView>
</views>
</connector>
<connector id="connector56" name="PF4" type="male">
<description>PF4</description>
<views>
<breadboardView>
<p layer="breadboard" svgId="connector56pin"/>
</breadboardView>
<schematicView>
<p layer="schematic" svgId="connector56pin" terminalId="connector56terminal"/>
</schematicView>
<pcbView>
<p layer="copper1" svgId="connector56pad"/>
</pcbView>
</views>
</connector>
<connector id="connector55" name="PF5" type="male">
<description>PF5</description>
<views>
<breadboardView>
<p layer="breadboard" svgId="connector55pin"/>
</breadboardView>
<schematicView>
<p layer="schematic" svgId="connector55pin" terminalId="connector55terminal"/>
</schematicView>
<pcbView>
<p layer="copper1" svgId="connector55pad"/>
</pcbView>
</views>
</connector>
<connector id="connector54" name="PF6" type="male">
<description>PF6</description>
<views>
<breadboardView>
<p layer="breadboard" svgId="connector54pin"/>
</breadboardView>
<schematicView>
<p layer="schematic" svgId="connector54pin" terminalId="connector54terminal"/>
</schematicView>
<pcbView>
<p layer="copper1" svgId="connector54pad"/>
</pcbView>
</views>
</connector>
<connector id="connector53" name="PF7" type="male">
<description>PF7</description>
<views>
<breadboardView>
<p layer="breadboard" svgId="connector53pin"/>
</breadboardView>
<schematicView>
<p layer="schematic" svgId="connector53pin" terminalId="connector53terminal"/>
</schematicView>
<pcbView>
<p layer="copper1" svgId="connector53pad"/>
</pcbView>
</views>
</connector>
<connector id="connector32" name="PG0" type="male">
<description>PG0</description>
<views>
<breadboardView>
<p layer="breadboard" svgId="connector32pin"/>
</breadboardView>
<schematicView>
<p layer="schematic" svgId="connector32pin" terminalId="connector32terminal"/>
</schematicView>
<pcbView>
<p layer="copper1" svgId="connector32pad"/>
</pcbView>
</views>
</connector>
<connector id="connector33" name="PG1" type="male">
<description>PG1</description>
<views>
<breadboardView>
<p layer="breadboard" svgId="connector33pin"/>
</breadboardView>
<schematicView>
<p layer="schematic" svgId="connector33pin" terminalId="connector33terminal"/>
</schematicView>
<pcbView>
<p layer="copper1" svgId="connector33pad"/>
</pcbView>
</views>
</connector>
<connector id="connector42" name="PG2" type="male">
<description>PG2</description>
<views>
<breadboardView>
<p layer="breadboard" svgId="connector42pin"/>
</breadboardView>
<schematicView>
<p layer="schematic" svgId="connector42pin" terminalId="connector42terminal"/>
</schematicView>
<pcbView>
<p layer="copper1" svgId="connector42pad"/>
</pcbView>
</views>
</connector>
<connector id="connector17" name="PG3" type="male">
<description>PG3</description>
<views>
<breadboardView>
<p layer="breadboard" svgId="connector17pin"/>
</breadboardView>
<schematicView>
<p layer="schematic" svgId="connector17pin" terminalId="connector17terminal"/>
</schematicView>
<pcbView>
<p layer="copper1" svgId="connector17pad"/>
</pcbView>
</views>
</connector>
<connector id="connector18" name="PG4" type="male">
<description>PG4</description>
<views>
<breadboardView>
<p layer="breadboard" svgId="connector18pin"/>
</breadboardView>
<schematicView>
<p layer="schematic" svgId="connector18pin" terminalId="connector18terminal"/>
</schematicView>
<pcbView>
<p layer="copper1" svgId="connector18pad"/>
</pcbView>
</views>
</connector>
<connector id="connector0" name="PG5" type="male">
<description>PG5</description>
<views>
<breadboardView>
<p layer="breadboard" svgId="connector0pin"/>
</breadboardView>
<schematicView>
<p layer="schematic" svgId="connector0pin" terminalId="connector0terminal"/>
</schematicView>
<pcbView>
<p layer="copper1" svgId="connector0pad"/>
</pcbView>
</views>
</connector>
<connector id="connector19" name="RESET" type="male">
<description>RESET</description>
<views>
<breadboardView>
<p layer="breadboard" svgId="connector19pin"/>
</breadboardView>
<schematicView>
<p layer="schematic" svgId="connector19pin" terminalId="connector19terminal"/>
</schematicView>
<pcbView>
<p layer="copper1" svgId="connector19pad"/>
</pcbView>
</views>
</connector>
<connector id="connector20" name="VCC" type="male">
<description>VCC</description>
<views>
<breadboardView>
<p layer="breadboard" svgId="connector20pin"/>
</breadboardView>
<schematicView>
<p layer="schematic" svgId="connector20pin" terminalId="connector20terminal"/>
</schematicView>
<pcbView>
<p layer="copper1" svgId="connector20pad"/>
</pcbView>
</views>
</connector>
<connector id="connector51" name="VCC" type="male">
<description>VCC</description>
<views>
<breadboardView>
<p layer="breadboard" svgId="connector51pin"/>
</breadboardView>
<schematicView>
<p layer="schematic" svgId="connector51pin" terminalId="connector51terminal"/>
</schematicView>
<pcbView>
<p layer="copper1" svgId="connector51pad"/>
</pcbView>
</views>
</connector>
<connector id="connector23" name="XTAL1" type="male">
<description>XTAL1</description>
<views>
<breadboardView>
<p layer="breadboard" svgId="connector23pin"/>
</breadboardView>
<schematicView>
<p layer="schematic" svgId="connector23pin" terminalId="connector23terminal"/>
</schematicView>
<pcbView>
<p layer="copper1" svgId="connector23pad"/>
</pcbView>
</views>
</connector>
<connector id="connector22" name="XTAL2" type="male">
<description>XTAL2</description>
<views>
<breadboardView>
<p layer="breadboard" svgId="connector22pin"/>
</breadboardView>
<schematicView>
<p layer="schematic" svgId="connector22pin" terminalId="connector22terminal"/>
</schematicView>
<pcbView>
<p layer="copper1" svgId="connector22pad"/>
</pcbView>
</views>
</connector>
</connectors>
<buses>
<bus id="VCC">
<nodeMember connectorId="connector51"/>
<nodeMember connectorId="connector20"/>
</bus>
<bus id="GND">
<nodeMember connectorId="connector52"/>
<nodeMember connectorId="connector21"/>
</bus>
</buses>
</module>