<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<module fritzingVersion='0.7.2b' moduleId='SparkFun-Connectors-M12-MACHINE-PIN_LOCK'>
<!-- generated from Sparkfun Eagle Library 'SparkFun-Connectors' M12 MACHINE-PIN_LOCK -->
<version>4</version>
<date>2013-02-13</date>
<label>JP</label>
<author>www.fritzing.org</author>
<description>&lt;b&gt;Header 12&lt;/b&gt;
Standard 12-pin 0.1 header. Use with straight break away headers (SKU : PRT-00116), right angle break away headers (PRT-00553), swiss pins (PRT-00743), machine pins (PRT-00117), and female headers (PRT-00115).</description>
<title>Header 12</title>
<tags>
<tag>1X12_MACHINE-PIN-HEADER_LOCK.004</tag>
<tag>M12</tag>
<tag>MACHINE-PIN_LOCK</tag>
</tags>
<properties>
<property name='package'>1x12_machine-pin-header_lock.004</property>
<property name='family'>sparkfun Pin Header</property>
<property name='variant'>machine-pin_lock</property>
</properties>
<views>
<breadboardView>
<layers image='breadboard/generic_female_pin_header_12_100mil_bread.svg'>
<layer layerId='breadboard'/>
</layers>
</breadboardView>
<schematicView>
<layers image='schematic/generic_female_pin_header_12_100mil_10thin_schematic.svg'>
<layer layerId='schematic'/>
</layers>
</schematicView>
<pcbView>
<layers image='pcb/sparkfun-connectors_1x12_machine-pin-header_lock.004_pcb.svg'>
<layer layerId='copper1'/>
<layer layerId='silkscreen'/>
<layer layerId='copper0'/>
</layers>
</pcbView>
<iconView>
<layers image='breadboard/sparkfun-connectors_1x12_machine-pin-header_lock.004_breadboard.svg'>
<layer layerId='icon'/>
</layers>
</iconView>
</views>
<connectors>
<connector id='connector0' type='male' name='1'>
<description>1</description>
<views>
<breadboardView>
<p layer='breadboard' svgId='connector0pin'/>
</breadboardView>
<schematicView>
<p layer='schematic' svgId='connector0pin' terminalId='connector0terminal'/>
</schematicView>
<pcbView>
<p layer='copper0' svgId='connector0pad'/>
<p layer='copper1' svgId='connector0pad'/>
</pcbView>
</views>
</connector>
<connector id='connector9' type='male' name='10'>
<description>10</description>
<views>
<breadboardView>
<p layer='breadboard' svgId='connector9pin'/>
</breadboardView>
<schematicView>
<p layer='schematic' svgId='connector9pin' terminalId='connector9terminal'/>
</schematicView>
<pcbView>
<p layer='copper0' svgId='connector9pad'/>
<p layer='copper1' svgId='connector9pad'/>
</pcbView>
</views>
</connector>
<connector id='connector10' type='male' name='11'>
<description>11</description>
<views>
<breadboardView>
<p layer='breadboard' svgId='connector10pin'/>
</breadboardView>
<schematicView>
<p layer='schematic' svgId='connector10pin' terminalId='connector10terminal'/>
</schematicView>
<pcbView>
<p layer='copper0' svgId='connector10pad'/>
<p layer='copper1' svgId='connector10pad'/>
</pcbView>
</views>
</connector>
<connector id='connector11' type='male' name='12'>
<description>12</description>
<views>
<breadboardView>
<p layer='breadboard' svgId='connector11pin'/>
</breadboardView>
<schematicView>
<p layer='schematic' svgId='connector11pin' terminalId='connector11terminal'/>
</schematicView>
<pcbView>
<p layer='copper0' svgId='connector11pad'/>
<p layer='copper1' svgId='connector11pad'/>
</pcbView>
</views>
</connector>
<connector id='connector1' type='male' name='2'>
<description>2</description>
<views>
<breadboardView>
<p layer='breadboard' svgId='connector1pin'/>
</breadboardView>
<schematicView>
<p layer='schematic' svgId='connector1pin' terminalId='connector1terminal'/>
</schematicView>
<pcbView>
<p layer='copper0' svgId='connector1pad'/>
<p layer='copper1' svgId='connector1pad'/>
</pcbView>
</views>
</connector>
<connector id='connector2' type='male' name='3'>
<description>3</description>
<views>
<breadboardView>
<p layer='breadboard' svgId='connector2pin'/>
</breadboardView>
<schematicView>
<p layer='schematic' svgId='connector2pin' terminalId='connector2terminal'/>
</schematicView>
<pcbView>
<p layer='copper0' svgId='connector2pad'/>
<p layer='copper1' svgId='connector2pad'/>
</pcbView>
</views>
</connector>
<connector id='connector3' type='male' name='4'>
<description>4</description>
<views>
<breadboardView>
<p layer='breadboard' svgId='connector3pin'/>
</breadboardView>
<schematicView>
<p layer='schematic' svgId='connector3pin' terminalId='connector3terminal'/>
</schematicView>
<pcbView>
<p layer='copper0' svgId='connector3pad'/>
<p layer='copper1' svgId='connector3pad'/>
</pcbView>
</views>
</connector>
<connector id='connector4' type='male' name='5'>
<description>5</description>
<views>
<breadboardView>
<p layer='breadboard' svgId='connector4pin'/>
</breadboardView>
<schematicView>
<p layer='schematic' svgId='connector4pin' terminalId='connector4terminal'/>
</schematicView>
<pcbView>
<p layer='copper0' svgId='connector4pad'/>
<p layer='copper1' svgId='connector4pad'/>
</pcbView>
</views>
</connector>
<connector id='connector5' type='male' name='6'>
<description>6</description>
<views>
<breadboardView>
<p layer='breadboard' svgId='connector5pin'/>
</breadboardView>
<schematicView>
<p layer='schematic' svgId='connector5pin' terminalId='connector5terminal'/>
</schematicView>
<pcbView>
<p layer='copper0' svgId='connector5pad'/>
<p layer='copper1' svgId='connector5pad'/>
</pcbView>
</views>
</connector>
<connector id='connector6' type='male' name='7'>
<description>7</description>
<views>
<breadboardView>
<p layer='breadboard' svgId='connector6pin'/>
</breadboardView>
<schematicView>
<p layer='schematic' svgId='connector6pin' terminalId='connector6terminal'/>
</schematicView>
<pcbView>
<p layer='copper0' svgId='connector6pad'/>
<p layer='copper1' svgId='connector6pad'/>
</pcbView>
</views>
</connector>
<connector id='connector7' type='male' name='8'>
<description>8</description>
<views>
<breadboardView>
<p layer='breadboard' svgId='connector7pin'/>
</breadboardView>
<schematicView>
<p layer='schematic' svgId='connector7pin' terminalId='connector7terminal'/>
</schematicView>
<pcbView>
<p layer='copper0' svgId='connector7pad'/>
<p layer='copper1' svgId='connector7pad'/>
</pcbView>
</views>
</connector>
<connector id='connector8' type='male' name='9'>
<description>9</description>
<views>
<breadboardView>
<p layer='breadboard' svgId='connector8pin'/>
</breadboardView>
<schematicView>
<p layer='schematic' svgId='connector8pin' terminalId='connector8terminal'/>
</schematicView>
<pcbView>
<p layer='copper0' svgId='connector8pad'/>
<p layer='copper1' svgId='connector8pad'/>
</pcbView>
</views>
</connector>
</connectors>
<buses>
</buses>
</module>
