<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<module referenceFile="grove_generic.fzp" moduleId="grove_infrared_receiver">
 <version>4</version>
 <author>Yihui Xiong</author>
 <title>Grove Infrared Receiver</title>
 <label>Grove</label>
 <date>Fri Aug 1 2014</date>
 <tags>
  <tag>Button</tag>
  <tag>Grove</tag>
 </tags>
 <properties>
  <property name="family">Grove</property>
  <property name="variant">variant 9</property>
  <property name="layer"></property>
  <property name="interface">digital</property>
  <property name="part number"></property>
  <property name="size">1x1</property>
 </properties>
 <taxonomy>part.dip.8.pins</taxonomy>
 <description>&lt;!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0//EN" "http://www.w3.org/TR/REC-html40/strict.dtd">
&lt;html>&lt;head>&lt;meta name="qrichtext" content="1" />&lt;style type="text/css">
p, li { white-space: pre-wrap; }
&lt;/style>&lt;/head>&lt;body style=" font-family:'Sans Serif'; font-size:9pt; font-weight:400; font-style:normal;">
&lt;p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;">&lt;span style=" font-family:'SimSun';">An infrared receiver&lt;/span>&lt;/p>&lt;/body>&lt;/html></description>
 <views>
  <iconView>
   <layers image="icon/seeed_grove_infrared_receiver_icon.svg">
    <layer layerId="icon"/>
   </layers>
  </iconView>
  <breadboardView>
   <layers image="breadboard/seeed_grove_infrared_receiver_breadboard.svg">
    <layer layerId="breadboard"/>
   </layers>
  </breadboardView>
  <schematicView>
   <layers image="schematic/seeed_grove_generic_schematic.svg">
    <layer layerId="schematic"/>
   </layers>
  </schematicView>
  <pcbView>
   <layers image="pcb/seeed_grove_generic_pcb.svg">
    <layer layerId="silkscreen"/>
    <layer layerId="copper0"/>
    <layer layerId="copper1"/>
   </layers>
  </pcbView>
 </views>
 <connectors>
  <connector type="female" name="GND" id="connector0">
   <description>GND</description>
   <views>
    <breadboardView>
     <p layer="breadboard" svgId="connector0pin" terminalId="connector0terminal"/>
    </breadboardView>
    <schematicView>
     <p layer="schematic" svgId="connector0pin" terminalId="connector0terminal"/>
    </schematicView>
    <pcbView>
     <p layer="copper0" svgId="connector0pin"/>
     <p layer="copper1" svgId="connector0pin"/>
    </pcbView>
   </views>
  </connector>
  <connector type="female" name="VCC" id="connector1">
   <description>VCC</description>
   <views>
    <breadboardView>
     <p layer="breadboard" svgId="connector1pin" terminalId="connector1terminal"/>
    </breadboardView>
    <schematicView>
     <p layer="schematic" svgId="connector1pin" terminalId="connector1terminal"/>
    </schematicView>
    <pcbView>
     <p layer="copper0" svgId="connector1pin"/>
     <p layer="copper1" svgId="connector1pin"/>
    </pcbView>
   </views>
  </connector>
  <connector type="female" name="RX" id="connector3">
   <description>data receive pin</description>
   <views>
    <breadboardView>
     <p layer="breadboard" svgId="connector3pin" terminalId="connector3terminal"/>
    </breadboardView>
    <schematicView>
     <p layer="schematic" svgId="connector3pin" terminalId="connector3terminal"/>
    </schematicView>
    <pcbView>
     <p layer="copper0" svgId="connector3pin"/>
     <p layer="copper1" svgId="connector3pin"/>
    </pcbView>
   </views>
  </connector>
 </connectors>
</module>
