<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><module fritzingVersion="0.7.2b" moduleId="SparkFun-DigitalIC-ATMEGA2560-AU">
<!-- generated from Sparkfun Eagle Library 'SparkFun-DigitalIC' ATMEGA2560 AU -->
<version>4</version>
<date>2013-02-13</date>
<label>U</label>
<author>www.fritzing.org</author>
<description>Atmel 100-pin 8-bit uC&lt;BR&gt;
64/128/256 Kbytes FLASH&lt;BR&gt;
4 Kbytes EEPROM&lt;BR&gt;
8 Kbytes SRAM&lt;BR&gt;
86 General Purpose I/O pins&lt;BR&gt;
12-channels16-bit PWM&lt;BR&gt;
4 x Serial USARTs&lt;BR&gt;
16-channels 10-bit A/D&lt;BR&gt;</description>
<title>ATMEGA2560</title>
<tags>
<tag>ATMEGA2560</tag>
<tag>AU</tag>
<tag>TQFP100</tag>
</tags>
<properties>
<property name="package">tqfp</property>
<property name="family">Microcontroller</property>
<property name="chip label">atmega2560</property>
<property name="editable pin labels">false</property>
<property name="variant">tqfp100-au 14mm</property>
</properties>
<views>
<breadboardView>
<layers image="breadboard/mega2560_breadboard.svg">
<layer layerId="breadboard"/>
</layers>
</breadboardView>
<schematicView>
<layers image="schematic/mega2560_schematic.svg">
<layer layerId="schematic"/>
</layers>
</schematicView>
<pcbView>
<layers image="pcb/sparkfun-digitalic_tqfp100_pcb.svg">
<layer layerId="copper1"/>
<layer layerId="silkscreen"/>
</layers>
</pcbView>
<iconView>
<layers image="breadboard/sparkfun-digitalic_tqfp100_breadboard.svg">
<layer layerId="icon"/>
</layers>
</iconView>
</views>
<connectors>
<connector id="connector54" name="(A10)PC2" type="male">
<description>(A10)PC2</description>
<views>
<breadboardView>
<p layer="breadboard" svgId="connector54pin"/>
</breadboardView>
<schematicView>
<p layer="schematic" svgId="connector54pin" terminalId="connector54terminal"/>
</schematicView>
<pcbView>
<p layer="copper1" svgId="connector54pad"/>
</pcbView>
</views>
</connector>
<connector id="connector55" name="(A11)PC3" type="male">
<description>(A11)PC3</description>
<views>
<breadboardView>
<p layer="breadboard" svgId="connector55pin"/>
</breadboardView>
<schematicView>
<p layer="schematic" svgId="connector55pin" terminalId="connector55terminal"/>
</schematicView>
<pcbView>
<p layer="copper1" svgId="connector55pad"/>
</pcbView>
</views>
</connector>
<connector id="connector56" name="(A12)PC4" type="male">
<description>(A12)PC4</description>
<views>
<breadboardView>
<p layer="breadboard" svgId="connector56pin"/>
</breadboardView>
<schematicView>
<p layer="schematic" svgId="connector56pin" terminalId="connector56terminal"/>
</schematicView>
<pcbView>
<p layer="copper1" svgId="connector56pad"/>
</pcbView>
</views>
</connector>
<connector id="connector57" name="(A13)PC5" type="male">
<description>(A13)PC5</description>
<views>
<breadboardView>
<p layer="breadboard" svgId="connector57pin"/>
</breadboardView>
<schematicView>
<p layer="schematic" svgId="connector57pin" terminalId="connector57terminal"/>
</schematicView>
<pcbView>
<p layer="copper1" svgId="connector57pad"/>
</pcbView>
</views>
</connector>
<connector id="connector58" name="(A14)PC6" type="male">
<description>(A14)PC6</description>
<views>
<breadboardView>
<p layer="breadboard" svgId="connector58pin"/>
</breadboardView>
<schematicView>
<p layer="schematic" svgId="connector58pin" terminalId="connector58terminal"/>
</schematicView>
<pcbView>
<p layer="copper1" svgId="connector58pad"/>
</pcbView>
</views>
</connector>
<connector id="connector59" name="(A15)PC7" type="male">
<description>(A15)PC7</description>
<views>
<breadboardView>
<p layer="breadboard" svgId="connector59pin"/>
</breadboardView>
<schematicView>
<p layer="schematic" svgId="connector59pin" terminalId="connector59terminal"/>
</schematicView>
<pcbView>
<p layer="copper1" svgId="connector59pad"/>
</pcbView>
</views>
</connector>
<connector id="connector52" name="(A8)PC0" type="male">
<description>(A8)PC0</description>
<views>
<breadboardView>
<p layer="breadboard" svgId="connector52pin"/>
</breadboardView>
<schematicView>
<p layer="schematic" svgId="connector52pin" terminalId="connector52terminal"/>
</schematicView>
<pcbView>
<p layer="copper1" svgId="connector52pad"/>
</pcbView>
</views>
</connector>
<connector id="connector53" name="(A9)PC1" type="male">
<description>(A9)PC1</description>
<views>
<breadboardView>
<p layer="breadboard" svgId="connector53pin"/>
</breadboardView>
<schematicView>
<p layer="schematic" svgId="connector53pin" terminalId="connector53terminal"/>
</schematicView>
<pcbView>
<p layer="copper1" svgId="connector53pad"/>
</pcbView>
</views>
</connector>
<connector id="connector77" name="(AD0)PA0" type="male">
<description>(AD0)PA0</description>
<views>
<breadboardView>
<p layer="breadboard" svgId="connector77pin"/>
</breadboardView>
<schematicView>
<p layer="schematic" svgId="connector77pin" terminalId="connector77terminal"/>
</schematicView>
<pcbView>
<p layer="copper1" svgId="connector77pad"/>
</pcbView>
</views>
</connector>
<connector id="connector76" name="(AD1)PA1" type="male">
<description>(AD1)PA1</description>
<views>
<breadboardView>
<p layer="breadboard" svgId="connector76pin"/>
</breadboardView>
<schematicView>
<p layer="schematic" svgId="connector76pin" terminalId="connector76terminal"/>
</schematicView>
<pcbView>
<p layer="copper1" svgId="connector76pad"/>
</pcbView>
</views>
</connector>
<connector id="connector75" name="(AD2)PA2" type="male">
<description>(AD2)PA2</description>
<views>
<breadboardView>
<p layer="breadboard" svgId="connector75pin"/>
</breadboardView>
<schematicView>
<p layer="schematic" svgId="connector75pin" terminalId="connector75terminal"/>
</schematicView>
<pcbView>
<p layer="copper1" svgId="connector75pad"/>
</pcbView>
</views>
</connector>
<connector id="connector74" name="(AD3)PA3" type="male">
<description>(AD3)PA3</description>
<views>
<breadboardView>
<p layer="breadboard" svgId="connector74pin"/>
</breadboardView>
<schematicView>
<p layer="schematic" svgId="connector74pin" terminalId="connector74terminal"/>
</schematicView>
<pcbView>
<p layer="copper1" svgId="connector74pad"/>
</pcbView>
</views>
</connector>
<connector id="connector73" name="(AD4)PA4" type="male">
<description>(AD4)PA4</description>
<views>
<breadboardView>
<p layer="breadboard" svgId="connector73pin"/>
</breadboardView>
<schematicView>
<p layer="schematic" svgId="connector73pin" terminalId="connector73terminal"/>
</schematicView>
<pcbView>
<p layer="copper1" svgId="connector73pad"/>
</pcbView>
</views>
</connector>
<connector id="connector72" name="(AD5)PA5" type="male">
<description>(AD5)PA5</description>
<views>
<breadboardView>
<p layer="breadboard" svgId="connector72pin"/>
</breadboardView>
<schematicView>
<p layer="schematic" svgId="connector72pin" terminalId="connector72terminal"/>
</schematicView>
<pcbView>
<p layer="copper1" svgId="connector72pad"/>
</pcbView>
</views>
</connector>
<connector id="connector71" name="(AD6)PA6" type="male">
<description>(AD6)PA6</description>
<views>
<breadboardView>
<p layer="breadboard" svgId="connector71pin"/>
</breadboardView>
<schematicView>
<p layer="schematic" svgId="connector71pin" terminalId="connector71terminal"/>
</schematicView>
<pcbView>
<p layer="copper1" svgId="connector71pad"/>
</pcbView>
</views>
</connector>
<connector id="connector70" name="(AD7)PA7" type="male">
<description>(AD7)PA7</description>
<views>
<breadboardView>
<p layer="breadboard" svgId="connector70pin"/>
</breadboardView>
<schematicView>
<p layer="schematic" svgId="connector70pin" terminalId="connector70terminal"/>
</schematicView>
<pcbView>
<p layer="copper1" svgId="connector70pad"/>
</pcbView>
</views>
</connector>
<connector id="connector96" name="(ADC0)PF0" type="male">
<description>(ADC0)PF0</description>
<views>
<breadboardView>
<p layer="breadboard" svgId="connector96pin"/>
</breadboardView>
<schematicView>
<p layer="schematic" svgId="connector96pin" terminalId="connector96terminal"/>
</schematicView>
<pcbView>
<p layer="copper1" svgId="connector96pad"/>
</pcbView>
</views>
</connector>
<connector id="connector95" name="(ADC1)PF1" type="male">
<description>(ADC1)PF1</description>
<views>
<breadboardView>
<p layer="breadboard" svgId="connector95pin"/>
</breadboardView>
<schematicView>
<p layer="schematic" svgId="connector95pin" terminalId="connector95terminal"/>
</schematicView>
<pcbView>
<p layer="copper1" svgId="connector95pad"/>
</pcbView>
</views>
</connector>
<connector id="connector94" name="(ADC2)PF2" type="male">
<description>(ADC2)PF2</description>
<views>
<breadboardView>
<p layer="breadboard" svgId="connector94pin"/>
</breadboardView>
<schematicView>
<p layer="schematic" svgId="connector94pin" terminalId="connector94terminal"/>
</schematicView>
<pcbView>
<p layer="copper1" svgId="connector94pad"/>
</pcbView>
</views>
</connector>
<connector id="connector93" name="(ADC3)PF3" type="male">
<description>(ADC3)PF3</description>
<views>
<breadboardView>
<p layer="breadboard" svgId="connector93pin"/>
</breadboardView>
<schematicView>
<p layer="schematic" svgId="connector93pin" terminalId="connector93terminal"/>
</schematicView>
<pcbView>
<p layer="copper1" svgId="connector93pad"/>
</pcbView>
</views>
</connector>
<connector id="connector92" name="(ADC4_TCK)PF4" type="male">
<description>(ADC4_TCK)PF4</description>
<views>
<breadboardView>
<p layer="breadboard" svgId="connector92pin"/>
</breadboardView>
<schematicView>
<p layer="schematic" svgId="connector92pin" terminalId="connector92terminal"/>
</schematicView>
<pcbView>
<p layer="copper1" svgId="connector92pad"/>
</pcbView>
</views>
</connector>
<connector id="connector91" name="(ADC5_TMS)PF5" type="male">
<description>(ADC5_TMS)PF5</description>
<views>
<breadboardView>
<p layer="breadboard" svgId="connector91pin"/>
</breadboardView>
<schematicView>
<p layer="schematic" svgId="connector91pin" terminalId="connector91terminal"/>
</schematicView>
<pcbView>
<p layer="copper1" svgId="connector91pad"/>
</pcbView>
</views>
</connector>
<connector id="connector90" name="(ADC6_TDO)PF6" type="male">
<description>(ADC6_TDO)PF6</description>
<views>
<breadboardView>
<p layer="breadboard" svgId="connector90pin"/>
</breadboardView>
<schematicView>
<p layer="schematic" svgId="connector90pin" terminalId="connector90terminal"/>
</schematicView>
<pcbView>
<p layer="copper1" svgId="connector90pad"/>
</pcbView>
</views>
</connector>
<connector id="connector89" name="(ADC7_TDI)PF7" type="male">
<description>(ADC7_TDI)PF7</description>
<views>
<breadboardView>
<p layer="breadboard" svgId="connector89pin"/>
</breadboardView>
<schematicView>
<p layer="schematic" svgId="connector89pin" terminalId="connector89terminal"/>
</schematicView>
<pcbView>
<p layer="copper1" svgId="connector89pad"/>
</pcbView>
</views>
</connector>
<connector id="connector69" name="(ALE)PG2" type="male">
<description>(ALE)PG2</description>
<views>
<breadboardView>
<p layer="breadboard" svgId="connector69pin"/>
</breadboardView>
<schematicView>
<p layer="schematic" svgId="connector69pin" terminalId="connector69terminal"/>
</schematicView>
<pcbView>
<p layer="copper1" svgId="connector69pad"/>
</pcbView>
</views>
</connector>
<connector id="connector8" name="(CLKO_ICP3_INT7)PE7" type="male">
<description>(CLKO_ICP3_INT7)PE7</description>
<views>
<breadboardView>
<p layer="breadboard" svgId="connector8pin"/>
</breadboardView>
<schematicView>
<p layer="schematic" svgId="connector8pin" terminalId="connector8terminal"/>
</schematicView>
<pcbView>
<p layer="copper1" svgId="connector8pad"/>
</pcbView>
</views>
</connector>
<connector id="connector46" name="(ICP1)PD4" type="male">
<description>(ICP1)PD4</description>
<views>
<breadboardView>
<p layer="breadboard" svgId="connector46pin"/>
</breadboardView>
<schematicView>
<p layer="schematic" svgId="connector46pin" terminalId="connector46terminal"/>
</schematicView>
<pcbView>
<p layer="copper1" svgId="connector46pad"/>
</pcbView>
</views>
</connector>
<connector id="connector21" name="(MISO_PCINT3)PB3" type="male">
<description>(MISO_PCINT3)PB3</description>
<views>
<breadboardView>
<p layer="breadboard" svgId="connector21pin"/>
</breadboardView>
<schematicView>
<p layer="schematic" svgId="connector21pin" terminalId="connector21terminal"/>
</schematicView>
<pcbView>
<p layer="copper1" svgId="connector21pad"/>
</pcbView>
</views>
</connector>
<connector id="connector20" name="(MOSI_PCINT2)PB2" type="male">
<description>(MOSI_PCINT2)PB2</description>
<views>
<breadboardView>
<p layer="breadboard" svgId="connector20pin"/>
</breadboardView>
<schematicView>
<p layer="schematic" svgId="connector20pin" terminalId="connector20terminal"/>
</schematicView>
<pcbView>
<p layer="copper1" svgId="connector20pad"/>
</pcbView>
</views>
</connector>
<connector id="connector25" name="(OC0A_OC1C_PCINT7)PB7" type="male">
<description>(OC0A_OC1C_PCINT7)PB7</description>
<views>
<breadboardView>
<p layer="breadboard" svgId="connector25pin"/>
</breadboardView>
<schematicView>
<p layer="schematic" svgId="connector25pin" terminalId="connector25terminal"/>
</schematicView>
<pcbView>
<p layer="copper1" svgId="connector25pad"/>
</pcbView>
</views>
</connector>
<connector id="connector0" name="(OC0B)PG5" type="male">
<description>(OC0B)PG5</description>
<views>
<breadboardView>
<p layer="breadboard" svgId="connector0pin"/>
</breadboardView>
<schematicView>
<p layer="schematic" svgId="connector0pin" terminalId="connector0terminal"/>
</schematicView>
<pcbView>
<p layer="copper1" svgId="connector0pad"/>
</pcbView>
</views>
</connector>
<connector id="connector23" name="(OC1A_PCINT5)PB5" type="male">
<description>(OC1A_PCINT5)PB5</description>
<views>
<breadboardView>
<p layer="breadboard" svgId="connector23pin"/>
</breadboardView>
<schematicView>
<p layer="schematic" svgId="connector23pin" terminalId="connector23terminal"/>
</schematicView>
<pcbView>
<p layer="copper1" svgId="connector23pad"/>
</pcbView>
</views>
</connector>
<connector id="connector24" name="(OC1B_PCINT6)PB6" type="male">
<description>(OC1B_PCINT6)PB6</description>
<views>
<breadboardView>
<p layer="breadboard" svgId="connector24pin"/>
</breadboardView>
<schematicView>
<p layer="schematic" svgId="connector24pin" terminalId="connector24terminal"/>
</schematicView>
<pcbView>
<p layer="copper1" svgId="connector24pad"/>
</pcbView>
</views>
</connector>
<connector id="connector22" name="(OC2A_PCINT4)PB4" type="male">
<description>(OC2A_PCINT4)PB4</description>
<views>
<breadboardView>
<p layer="breadboard" svgId="connector22pin"/>
</breadboardView>
<schematicView>
<p layer="schematic" svgId="connector22pin" terminalId="connector22terminal"/>
</schematicView>
<pcbView>
<p layer="copper1" svgId="connector22pad"/>
</pcbView>
</views>
</connector>
<connector id="connector4" name="(OC3A_AIN1)PE3" type="male">
<description>(OC3A_AIN1)PE3</description>
<views>
<breadboardView>
<p layer="breadboard" svgId="connector4pin"/>
</breadboardView>
<schematicView>
<p layer="schematic" svgId="connector4pin" terminalId="connector4terminal"/>
</schematicView>
<pcbView>
<p layer="copper1" svgId="connector4pad"/>
</pcbView>
</views>
</connector>
<connector id="connector5" name="(OC3B_INT4)PE4" type="male">
<description>(OC3B_INT4)PE4</description>
<views>
<breadboardView>
<p layer="breadboard" svgId="connector5pin"/>
</breadboardView>
<schematicView>
<p layer="schematic" svgId="connector5pin" terminalId="connector5terminal"/>
</schematicView>
<pcbView>
<p layer="copper1" svgId="connector5pad"/>
</pcbView>
</views>
</connector>
<connector id="connector6" name="(OC3C_INT5)PE5" type="male">
<description>(OC3C_INT5)PE5</description>
<views>
<breadboardView>
<p layer="breadboard" svgId="connector6pin"/>
</breadboardView>
<schematicView>
<p layer="schematic" svgId="connector6pin" terminalId="connector6terminal"/>
</schematicView>
<pcbView>
<p layer="copper1" svgId="connector6pad"/>
</pcbView>
</views>
</connector>
<connector id="connector51" name="(RD)PG1" type="male">
<description>(RD)PG1</description>
<views>
<breadboardView>
<p layer="breadboard" svgId="connector51pin"/>
</breadboardView>
<schematicView>
<p layer="schematic" svgId="connector51pin" terminalId="connector51terminal"/>
</schematicView>
<pcbView>
<p layer="copper1" svgId="connector51pad"/>
</pcbView>
</views>
</connector>
<connector id="connector1" name="(RXD0_PCIN8)PE0" type="male">
<description>(RXD0_PCIN8)PE0</description>
<views>
<breadboardView>
<p layer="breadboard" svgId="connector1pin"/>
</breadboardView>
<schematicView>
<p layer="schematic" svgId="connector1pin" terminalId="connector1terminal"/>
</schematicView>
<pcbView>
<p layer="copper1" svgId="connector1pad"/>
</pcbView>
</views>
</connector>
<connector id="connector44" name="(RXD1_INT2)PD2" type="male">
<description>(RXD1_INT2)PD2</description>
<views>
<breadboardView>
<p layer="breadboard" svgId="connector44pin"/>
</breadboardView>
<schematicView>
<p layer="schematic" svgId="connector44pin" terminalId="connector44terminal"/>
</schematicView>
<pcbView>
<p layer="copper1" svgId="connector44pad"/>
</pcbView>
</views>
</connector>
<connector id="connector19" name="(SCK_PCINT1)PB1" type="male">
<description>(SCK_PCINT1)PB1</description>
<views>
<breadboardView>
<p layer="breadboard" svgId="connector19pin"/>
</breadboardView>
<schematicView>
<p layer="schematic" svgId="connector19pin" terminalId="connector19terminal"/>
</schematicView>
<pcbView>
<p layer="copper1" svgId="connector19pad"/>
</pcbView>
</views>
</connector>
<connector id="connector42" name="(SCL_INT0)PD0" type="male">
<description>(SCL_INT0)PD0</description>
<views>
<breadboardView>
<p layer="breadboard" svgId="connector42pin"/>
</breadboardView>
<schematicView>
<p layer="schematic" svgId="connector42pin" terminalId="connector42terminal"/>
</schematicView>
<pcbView>
<p layer="copper1" svgId="connector42pad"/>
</pcbView>
</views>
</connector>
<connector id="connector43" name="(SDA_INT1)PD1" type="male">
<description>(SDA_INT1)PD1</description>
<views>
<breadboardView>
<p layer="breadboard" svgId="connector43pin"/>
</breadboardView>
<schematicView>
<p layer="schematic" svgId="connector43pin" terminalId="connector43terminal"/>
</schematicView>
<pcbView>
<p layer="copper1" svgId="connector43pad"/>
</pcbView>
</views>
</connector>
<connector id="connector18" name="(SS_PCINT0)PB0" type="male">
<description>(SS_PCINT0)PB0</description>
<views>
<breadboardView>
<p layer="breadboard" svgId="connector18pin"/>
</breadboardView>
<schematicView>
<p layer="schematic" svgId="connector18pin" terminalId="connector18terminal"/>
</schematicView>
<pcbView>
<p layer="copper1" svgId="connector18pad"/>
</pcbView>
</views>
</connector>
<connector id="connector49" name="(T0)PD7" type="male">
<description>(T0)PD7</description>
<views>
<breadboardView>
<p layer="breadboard" svgId="connector49pin"/>
</breadboardView>
<schematicView>
<p layer="schematic" svgId="connector49pin" terminalId="connector49terminal"/>
</schematicView>
<pcbView>
<p layer="copper1" svgId="connector49pad"/>
</pcbView>
</views>
</connector>
<connector id="connector48" name="(T1)PD6" type="male">
<description>(T1)PD6</description>
<views>
<breadboardView>
<p layer="breadboard" svgId="connector48pin"/>
</breadboardView>
<schematicView>
<p layer="schematic" svgId="connector48pin" terminalId="connector48terminal"/>
</schematicView>
<pcbView>
<p layer="copper1" svgId="connector48pad"/>
</pcbView>
</views>
</connector>
<connector id="connector7" name="(T3_INT6)PE6" type="male">
<description>(T3_INT6)PE6</description>
<views>
<breadboardView>
<p layer="breadboard" svgId="connector7pin"/>
</breadboardView>
<schematicView>
<p layer="schematic" svgId="connector7pin" terminalId="connector7terminal"/>
</schematicView>
<pcbView>
<p layer="copper1" svgId="connector7pad"/>
</pcbView>
</views>
</connector>
<connector id="connector28" name="(TOSC1)PG4" type="male">
<description>(TOSC1)PG4</description>
<views>
<breadboardView>
<p layer="breadboard" svgId="connector28pin"/>
</breadboardView>
<schematicView>
<p layer="schematic" svgId="connector28pin" terminalId="connector28terminal"/>
</schematicView>
<pcbView>
<p layer="copper1" svgId="connector28pad"/>
</pcbView>
</views>
</connector>
<connector id="connector27" name="(TOSC2)PG3" type="male">
<description>(TOSC2)PG3</description>
<views>
<breadboardView>
<p layer="breadboard" svgId="connector27pin"/>
</breadboardView>
<schematicView>
<p layer="schematic" svgId="connector27pin" terminalId="connector27terminal"/>
</schematicView>
<pcbView>
<p layer="copper1" svgId="connector27pad"/>
</pcbView>
</views>
</connector>
<connector id="connector2" name="(TXD0)PE1" type="male">
<description>(TXD0)PE1</description>
<views>
<breadboardView>
<p layer="breadboard" svgId="connector2pin"/>
</breadboardView>
<schematicView>
<p layer="schematic" svgId="connector2pin" terminalId="connector2terminal"/>
</schematicView>
<pcbView>
<p layer="copper1" svgId="connector2pad"/>
</pcbView>
</views>
</connector>
<connector id="connector45" name="(TXD1_INT3)PD3" type="male">
<description>(TXD1_INT3)PD3</description>
<views>
<breadboardView>
<p layer="breadboard" svgId="connector45pin"/>
</breadboardView>
<schematicView>
<p layer="schematic" svgId="connector45pin" terminalId="connector45terminal"/>
</schematicView>
<pcbView>
<p layer="copper1" svgId="connector45pad"/>
</pcbView>
</views>
</connector>
<connector id="connector50" name="(WR)PG0" type="male">
<description>(WR)PG0</description>
<views>
<breadboardView>
<p layer="breadboard" svgId="connector50pin"/>
</breadboardView>
<schematicView>
<p layer="schematic" svgId="connector50pin" terminalId="connector50terminal"/>
</schematicView>
<pcbView>
<p layer="copper1" svgId="connector50pad"/>
</pcbView>
</views>
</connector>
<connector id="connector3" name="(XCK0_AIN0)PE2" type="male">
<description>(XCK0_AIN0)PE2</description>
<views>
<breadboardView>
<p layer="breadboard" svgId="connector3pin"/>
</breadboardView>
<schematicView>
<p layer="schematic" svgId="connector3pin" terminalId="connector3terminal"/>
</schematicView>
<pcbView>
<p layer="copper1" svgId="connector3pad"/>
</pcbView>
</views>
</connector>
<connector id="connector47" name="(XCK1)PD5" type="male">
<description>(XCK1)PD5</description>
<views>
<breadboardView>
<p layer="breadboard" svgId="connector47pin"/>
</breadboardView>
<schematicView>
<p layer="schematic" svgId="connector47pin" terminalId="connector47terminal"/>
</schematicView>
<pcbView>
<p layer="copper1" svgId="connector47pad"/>
</pcbView>
</views>
</connector>
<connector id="connector98" name="AGND" type="male">
<description>AGND</description>
<views>
<breadboardView>
<p layer="breadboard" svgId="connector98pin"/>
</breadboardView>
<schematicView>
<p layer="schematic" svgId="connector98pin" terminalId="connector98terminal"/>
</schematicView>
<pcbView>
<p layer="copper1" svgId="connector98pad"/>
</pcbView>
</views>
</connector>
<connector id="connector97" name="AREF" type="male">
<description>AREF</description>
<views>
<breadboardView>
<p layer="breadboard" svgId="connector97pin"/>
</breadboardView>
<schematicView>
<p layer="schematic" svgId="connector97pin" terminalId="connector97terminal"/>
</schematicView>
<pcbView>
<p layer="copper1" svgId="connector97pad"/>
</pcbView>
</views>
</connector>
<connector id="connector99" name="AVCC" type="male">
<description>AVCC</description>
<views>
<breadboardView>
<p layer="breadboard" svgId="connector99pin"/>
</breadboardView>
<schematicView>
<p layer="schematic" svgId="connector99pin" terminalId="connector99terminal"/>
</schematicView>
<pcbView>
<p layer="copper1" svgId="connector99pad"/>
</pcbView>
</views>
</connector>
<connector id="connector10" name="GND" type="male">
<description>GND</description>
<views>
<breadboardView>
<p layer="breadboard" svgId="connector10pin"/>
</breadboardView>
<schematicView>
<p layer="schematic" svgId="connector10pin" terminalId="connector10terminal"/>
</schematicView>
<pcbView>
<p layer="copper1" svgId="connector10pad"/>
</pcbView>
</views>
</connector>
<connector id="connector31" name="GND1" type="male">
<description>GND1</description>
<views>
<breadboardView>
<p layer="breadboard" svgId="connector31pin"/>
</breadboardView>
<schematicView>
<p layer="schematic" svgId="connector31pin" terminalId="connector31terminal"/>
</schematicView>
<pcbView>
<p layer="copper1" svgId="connector31pad"/>
</pcbView>
</views>
</connector>
<connector id="connector61" name="GND2" type="male">
<description>GND2</description>
<views>
<breadboardView>
<p layer="breadboard" svgId="connector61pin"/>
</breadboardView>
<schematicView>
<p layer="schematic" svgId="connector61pin" terminalId="connector61terminal"/>
</schematicView>
<pcbView>
<p layer="copper1" svgId="connector61pad"/>
</pcbView>
</views>
</connector>
<connector id="connector80" name="GND3" type="male">
<description>GND3</description>
<views>
<breadboardView>
<p layer="breadboard" svgId="connector80pin"/>
</breadboardView>
<schematicView>
<p layer="schematic" svgId="connector80pin" terminalId="connector80terminal"/>
</schematicView>
<pcbView>
<p layer="copper1" svgId="connector80pad"/>
</pcbView>
</views>
</connector>
<connector id="connector11" name="PH0(RXD2)" type="male">
<description>PH0(RXD2)</description>
<views>
<breadboardView>
<p layer="breadboard" svgId="connector11pin"/>
</breadboardView>
<schematicView>
<p layer="schematic" svgId="connector11pin" terminalId="connector11terminal"/>
</schematicView>
<pcbView>
<p layer="copper1" svgId="connector11pad"/>
</pcbView>
</views>
</connector>
<connector id="connector12" name="PH1(TXD2)" type="male">
<description>PH1(TXD2)</description>
<views>
<breadboardView>
<p layer="breadboard" svgId="connector12pin"/>
</breadboardView>
<schematicView>
<p layer="schematic" svgId="connector12pin" terminalId="connector12terminal"/>
</schematicView>
<pcbView>
<p layer="copper1" svgId="connector12pad"/>
</pcbView>
</views>
</connector>
<connector id="connector13" name="PH2(XCK2)" type="male">
<description>PH2(XCK2)</description>
<views>
<breadboardView>
<p layer="breadboard" svgId="connector13pin"/>
</breadboardView>
<schematicView>
<p layer="schematic" svgId="connector13pin" terminalId="connector13terminal"/>
</schematicView>
<pcbView>
<p layer="copper1" svgId="connector13pad"/>
</pcbView>
</views>
</connector>
<connector id="connector14" name="PH3(OC4A)" type="male">
<description>PH3(OC4A)</description>
<views>
<breadboardView>
<p layer="breadboard" svgId="connector14pin"/>
</breadboardView>
<schematicView>
<p layer="schematic" svgId="connector14pin" terminalId="connector14terminal"/>
</schematicView>
<pcbView>
<p layer="copper1" svgId="connector14pad"/>
</pcbView>
</views>
</connector>
<connector id="connector15" name="PH4(OC4B)" type="male">
<description>PH4(OC4B)</description>
<views>
<breadboardView>
<p layer="breadboard" svgId="connector15pin"/>
</breadboardView>
<schematicView>
<p layer="schematic" svgId="connector15pin" terminalId="connector15terminal"/>
</schematicView>
<pcbView>
<p layer="copper1" svgId="connector15pad"/>
</pcbView>
</views>
</connector>
<connector id="connector16" name="PH5(OC4C)" type="male">
<description>PH5(OC4C)</description>
<views>
<breadboardView>
<p layer="breadboard" svgId="connector16pin"/>
</breadboardView>
<schematicView>
<p layer="schematic" svgId="connector16pin" terminalId="connector16terminal"/>
</schematicView>
<pcbView>
<p layer="copper1" svgId="connector16pad"/>
</pcbView>
</views>
</connector>
<connector id="connector17" name="PH6(OC2B)" type="male">
<description>PH6(OC2B)</description>
<views>
<breadboardView>
<p layer="breadboard" svgId="connector17pin"/>
</breadboardView>
<schematicView>
<p layer="schematic" svgId="connector17pin" terminalId="connector17terminal"/>
</schematicView>
<pcbView>
<p layer="copper1" svgId="connector17pad"/>
</pcbView>
</views>
</connector>
<connector id="connector26" name="PH7(T4)" type="male">
<description>PH7(T4)</description>
<views>
<breadboardView>
<p layer="breadboard" svgId="connector26pin"/>
</breadboardView>
<schematicView>
<p layer="schematic" svgId="connector26pin" terminalId="connector26terminal"/>
</schematicView>
<pcbView>
<p layer="copper1" svgId="connector26pad"/>
</pcbView>
</views>
</connector>
<connector id="connector62" name="PJ0(RXD3_PCINT9)" type="male">
<description>PJ0(RXD3_PCINT9)</description>
<views>
<breadboardView>
<p layer="breadboard" svgId="connector62pin"/>
</breadboardView>
<schematicView>
<p layer="schematic" svgId="connector62pin" terminalId="connector62terminal"/>
</schematicView>
<pcbView>
<p layer="copper1" svgId="connector62pad"/>
</pcbView>
</views>
</connector>
<connector id="connector63" name="PJ1(TXD3_PCINT10)" type="male">
<description>PJ1(TXD3_PCINT10)</description>
<views>
<breadboardView>
<p layer="breadboard" svgId="connector63pin"/>
</breadboardView>
<schematicView>
<p layer="schematic" svgId="connector63pin" terminalId="connector63terminal"/>
</schematicView>
<pcbView>
<p layer="copper1" svgId="connector63pad"/>
</pcbView>
</views>
</connector>
<connector id="connector64" name="PJ2(XCK3_PCINT11)" type="male">
<description>PJ2(XCK3_PCINT11)</description>
<views>
<breadboardView>
<p layer="breadboard" svgId="connector64pin"/>
</breadboardView>
<schematicView>
<p layer="schematic" svgId="connector64pin" terminalId="connector64terminal"/>
</schematicView>
<pcbView>
<p layer="copper1" svgId="connector64pad"/>
</pcbView>
</views>
</connector>
<connector id="connector65" name="PJ3(PCINT12)" type="male">
<description>PJ3(PCINT12)</description>
<views>
<breadboardView>
<p layer="breadboard" svgId="connector65pin"/>
</breadboardView>
<schematicView>
<p layer="schematic" svgId="connector65pin" terminalId="connector65terminal"/>
</schematicView>
<pcbView>
<p layer="copper1" svgId="connector65pad"/>
</pcbView>
</views>
</connector>
<connector id="connector66" name="PJ4(PCINT13)" type="male">
<description>PJ4(PCINT13)</description>
<views>
<breadboardView>
<p layer="breadboard" svgId="connector66pin"/>
</breadboardView>
<schematicView>
<p layer="schematic" svgId="connector66pin" terminalId="connector66terminal"/>
</schematicView>
<pcbView>
<p layer="copper1" svgId="connector66pad"/>
</pcbView>
</views>
</connector>
<connector id="connector67" name="PJ5(PCINT14)" type="male">
<description>PJ5(PCINT14)</description>
<views>
<breadboardView>
<p layer="breadboard" svgId="connector67pin"/>
</breadboardView>
<schematicView>
<p layer="schematic" svgId="connector67pin" terminalId="connector67terminal"/>
</schematicView>
<pcbView>
<p layer="copper1" svgId="connector67pad"/>
</pcbView>
</views>
</connector>
<connector id="connector68" name="PJ6(PCINT15)" type="male">
<description>PJ6(PCINT15)</description>
<views>
<breadboardView>
<p layer="breadboard" svgId="connector68pin"/>
</breadboardView>
<schematicView>
<p layer="schematic" svgId="connector68pin" terminalId="connector68terminal"/>
</schematicView>
<pcbView>
<p layer="copper1" svgId="connector68pad"/>
</pcbView>
</views>
</connector>
<connector id="connector78" name="PJ7" type="male">
<description>PJ7</description>
<views>
<breadboardView>
<p layer="breadboard" svgId="connector78pin"/>
</breadboardView>
<schematicView>
<p layer="schematic" svgId="connector78pin" terminalId="connector78terminal"/>
</schematicView>
<pcbView>
<p layer="copper1" svgId="connector78pad"/>
</pcbView>
</views>
</connector>
<connector id="connector88" name="PK0(ADC8_PCINT16)" type="male">
<description>PK0(ADC8_PCINT16)</description>
<views>
<breadboardView>
<p layer="breadboard" svgId="connector88pin"/>
</breadboardView>
<schematicView>
<p layer="schematic" svgId="connector88pin" terminalId="connector88terminal"/>
</schematicView>
<pcbView>
<p layer="copper1" svgId="connector88pad"/>
</pcbView>
</views>
</connector>
<connector id="connector87" name="PK1(ADC9_PCINT17)" type="male">
<description>PK1(ADC9_PCINT17)</description>
<views>
<breadboardView>
<p layer="breadboard" svgId="connector87pin"/>
</breadboardView>
<schematicView>
<p layer="schematic" svgId="connector87pin" terminalId="connector87terminal"/>
</schematicView>
<pcbView>
<p layer="copper1" svgId="connector87pad"/>
</pcbView>
</views>
</connector>
<connector id="connector86" name="PK2(ADC10_PCINT18)" type="male">
<description>PK2(ADC10_PCINT18)</description>
<views>
<breadboardView>
<p layer="breadboard" svgId="connector86pin"/>
</breadboardView>
<schematicView>
<p layer="schematic" svgId="connector86pin" terminalId="connector86terminal"/>
</schematicView>
<pcbView>
<p layer="copper1" svgId="connector86pad"/>
</pcbView>
</views>
</connector>
<connector id="connector85" name="PK3(ADC11_PCINT19)" type="male">
<description>PK3(ADC11_PCINT19)</description>
<views>
<breadboardView>
<p layer="breadboard" svgId="connector85pin"/>
</breadboardView>
<schematicView>
<p layer="schematic" svgId="connector85pin" terminalId="connector85terminal"/>
</schematicView>
<pcbView>
<p layer="copper1" svgId="connector85pad"/>
</pcbView>
</views>
</connector>
<connector id="connector84" name="PK4(ADC12_PCINT20)" type="male">
<description>PK4(ADC12_PCINT20)</description>
<views>
<breadboardView>
<p layer="breadboard" svgId="connector84pin"/>
</breadboardView>
<schematicView>
<p layer="schematic" svgId="connector84pin" terminalId="connector84terminal"/>
</schematicView>
<pcbView>
<p layer="copper1" svgId="connector84pad"/>
</pcbView>
</views>
</connector>
<connector id="connector83" name="PK5(ADC13_PCINT21)" type="male">
<description>PK5(ADC13_PCINT21)</description>
<views>
<breadboardView>
<p layer="breadboard" svgId="connector83pin"/>
</breadboardView>
<schematicView>
<p layer="schematic" svgId="connector83pin" terminalId="connector83terminal"/>
</schematicView>
<pcbView>
<p layer="copper1" svgId="connector83pad"/>
</pcbView>
</views>
</connector>
<connector id="connector82" name="PK6(ADC14_PCINT22)" type="male">
<description>PK6(ADC14_PCINT22)</description>
<views>
<breadboardView>
<p layer="breadboard" svgId="connector82pin"/>
</breadboardView>
<schematicView>
<p layer="schematic" svgId="connector82pin" terminalId="connector82terminal"/>
</schematicView>
<pcbView>
<p layer="copper1" svgId="connector82pad"/>
</pcbView>
</views>
</connector>
<connector id="connector81" name="PK7(ADC15_PCINT23)" type="male">
<description>PK7(ADC15_PCINT23)</description>
<views>
<breadboardView>
<p layer="breadboard" svgId="connector81pin"/>
</breadboardView>
<schematicView>
<p layer="schematic" svgId="connector81pin" terminalId="connector81terminal"/>
</schematicView>
<pcbView>
<p layer="copper1" svgId="connector81pad"/>
</pcbView>
</views>
</connector>
<connector id="connector34" name="PL0(ICP4)" type="male">
<description>PL0(ICP4)</description>
<views>
<breadboardView>
<p layer="breadboard" svgId="connector34pin"/>
</breadboardView>
<schematicView>
<p layer="schematic" svgId="connector34pin" terminalId="connector34terminal"/>
</schematicView>
<pcbView>
<p layer="copper1" svgId="connector34pad"/>
</pcbView>
</views>
</connector>
<connector id="connector35" name="PL1(ICP5)" type="male">
<description>PL1(ICP5)</description>
<views>
<breadboardView>
<p layer="breadboard" svgId="connector35pin"/>
</breadboardView>
<schematicView>
<p layer="schematic" svgId="connector35pin" terminalId="connector35terminal"/>
</schematicView>
<pcbView>
<p layer="copper1" svgId="connector35pad"/>
</pcbView>
</views>
</connector>
<connector id="connector36" name="PL2(T5)" type="male">
<description>PL2(T5)</description>
<views>
<breadboardView>
<p layer="breadboard" svgId="connector36pin"/>
</breadboardView>
<schematicView>
<p layer="schematic" svgId="connector36pin" terminalId="connector36terminal"/>
</schematicView>
<pcbView>
<p layer="copper1" svgId="connector36pad"/>
</pcbView>
</views>
</connector>
<connector id="connector37" name="PL3(OC5A)" type="male">
<description>PL3(OC5A)</description>
<views>
<breadboardView>
<p layer="breadboard" svgId="connector37pin"/>
</breadboardView>
<schematicView>
<p layer="schematic" svgId="connector37pin" terminalId="connector37terminal"/>
</schematicView>
<pcbView>
<p layer="copper1" svgId="connector37pad"/>
</pcbView>
</views>
</connector>
<connector id="connector38" name="PL4(OC5B)" type="male">
<description>PL4(OC5B)</description>
<views>
<breadboardView>
<p layer="breadboard" svgId="connector38pin"/>
</breadboardView>
<schematicView>
<p layer="schematic" svgId="connector38pin" terminalId="connector38terminal"/>
</schematicView>
<pcbView>
<p layer="copper1" svgId="connector38pad"/>
</pcbView>
</views>
</connector>
<connector id="connector39" name="PL5(OC5C)" type="male">
<description>PL5(OC5C)</description>
<views>
<breadboardView>
<p layer="breadboard" svgId="connector39pin"/>
</breadboardView>
<schematicView>
<p layer="schematic" svgId="connector39pin" terminalId="connector39terminal"/>
</schematicView>
<pcbView>
<p layer="copper1" svgId="connector39pad"/>
</pcbView>
</views>
</connector>
<connector id="connector40" name="PL6" type="male">
<description>PL6</description>
<views>
<breadboardView>
<p layer="breadboard" svgId="connector40pin"/>
</breadboardView>
<schematicView>
<p layer="schematic" svgId="connector40pin" terminalId="connector40terminal"/>
</schematicView>
<pcbView>
<p layer="copper1" svgId="connector40pad"/>
</pcbView>
</views>
</connector>
<connector id="connector41" name="PL7" type="male">
<description>PL7</description>
<views>
<breadboardView>
<p layer="breadboard" svgId="connector41pin"/>
</breadboardView>
<schematicView>
<p layer="schematic" svgId="connector41pin" terminalId="connector41terminal"/>
</schematicView>
<pcbView>
<p layer="copper1" svgId="connector41pad"/>
</pcbView>
</views>
</connector>
<connector id="connector29" name="RESET" type="male">
<description>RESET</description>
<views>
<breadboardView>
<p layer="breadboard" svgId="connector29pin"/>
</breadboardView>
<schematicView>
<p layer="schematic" svgId="connector29pin" terminalId="connector29terminal"/>
</schematicView>
<pcbView>
<p layer="copper1" svgId="connector29pad"/>
</pcbView>
</views>
</connector>
<connector id="connector9" name="VCC" type="male">
<description>VCC</description>
<views>
<breadboardView>
<p layer="breadboard" svgId="connector9pin"/>
</breadboardView>
<schematicView>
<p layer="schematic" svgId="connector9pin" terminalId="connector9terminal"/>
</schematicView>
<pcbView>
<p layer="copper1" svgId="connector9pad"/>
</pcbView>
</views>
</connector>
<connector id="connector30" name="VCC1" type="male">
<description>VCC1</description>
<views>
<breadboardView>
<p layer="breadboard" svgId="connector30pin"/>
</breadboardView>
<schematicView>
<p layer="schematic" svgId="connector30pin" terminalId="connector30terminal"/>
</schematicView>
<pcbView>
<p layer="copper1" svgId="connector30pad"/>
</pcbView>
</views>
</connector>
<connector id="connector60" name="VCC2" type="male">
<description>VCC2</description>
<views>
<breadboardView>
<p layer="breadboard" svgId="connector60pin"/>
</breadboardView>
<schematicView>
<p layer="schematic" svgId="connector60pin" terminalId="connector60terminal"/>
</schematicView>
<pcbView>
<p layer="copper1" svgId="connector60pad"/>
</pcbView>
</views>
</connector>
<connector id="connector79" name="VCC3" type="male">
<description>VCC3</description>
<views>
<breadboardView>
<p layer="breadboard" svgId="connector79pin"/>
</breadboardView>
<schematicView>
<p layer="schematic" svgId="connector79pin" terminalId="connector79terminal"/>
</schematicView>
<pcbView>
<p layer="copper1" svgId="connector79pad"/>
</pcbView>
</views>
</connector>
<connector id="connector33" name="XTAL1" type="male">
<description>XTAL1</description>
<views>
<breadboardView>
<p layer="breadboard" svgId="connector33pin"/>
</breadboardView>
<schematicView>
<p layer="schematic" svgId="connector33pin" terminalId="connector33terminal"/>
</schematicView>
<pcbView>
<p layer="copper1" svgId="connector33pad"/>
</pcbView>
</views>
</connector>
<connector id="connector32" name="XTAL2" type="male">
<description>XTAL2</description>
<views>
<breadboardView>
<p layer="breadboard" svgId="connector32pin"/>
</breadboardView>
<schematicView>
<p layer="schematic" svgId="connector32pin" terminalId="connector32terminal"/>
</schematicView>
<pcbView>
<p layer="copper1" svgId="connector32pad"/>
</pcbView>
</views>
</connector>
</connectors>
<buses>
</buses>
</module>