<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><module fritzingVersion="0.3.18" moduleId="6c575724-27cc-446c-a1f0-febb6321a5c9CapacitorModuleID">
 <version>4</version>
 <author>Fritzing Team</author>
 <title>Tantalum Capacitor</title>
 <label>C</label>
 <date>2010-10-20</date>
 <tags>
  <tag>Capacitor</tag>
  <tag>Ceramic Capacitor</tag>
  <tag>fritzing core</tag>
 <tag>SMD</tag></tags>
 <properties>
  <property name="family">Capacitor [unidirectional]</property>
  <property name="capacitance" showInLabel="yes">1 μF</property>
  <property name="package">B 3528 [SMD, tantalum]</property>
   <property name="voltage" showInLabel="yes"/>
</properties>
 <taxonomy>discreteParts.capacitor.ceramic</taxonomy>
 <description>1 uF multilayered Ceramic Capacitor</description>
 <spice><line>C{instanceTitle} {net connector0} {net connector1} {capacitance} IC=0</line></spice>
 <views>
  <iconView>
   <layers image="icon/capacitor_tantalum.svg">
    <layer layerId="icon"/>
   </layers>
  </iconView>
  <breadboardView fliphorizontal="true" flipvertical="true">
   <layers image="breadboard/capacitor_tantalum_leg.svg">
    <layer layerId="breadboard"/>
   </layers>
  </breadboardView>
  <schematicView>
   <layers image="schematic/capacitor_polar.svg">
    <layer layerId="schematic"/>
   </layers>
  </schematicView>
  <pcbView>
   <layers image="pcb/SMD_cap_tantal_B_3528.svg">
    <layer layerId="copper1"/>
    <layer layerId="silkscreen"/>
</layers>
  </pcbView>
 </views>
 <connectors>
  <connector id="connector0" name="-" type="male">
   <description>pin0</description>
   <views>
    <breadboardView>
     <p layer="breadboard" svgId="connector0pin" legId="connector0leg"/>
    </breadboardView>
    <schematicView>
     <p layer="schematic" svgId="connector0pin" terminalId="connector0terminal"/>
    </schematicView>
    <pcbView>
    <p layer="copper1" svgId="connector0pad"/>
    </pcbView>
   </views>
  </connector>
  <connector id="connector1" name="+" type="male">
   <description>pin1</description>
   <views>
    <breadboardView>
     <p layer="breadboard" svgId="connector1pin" legId="connector1leg"/>
    </breadboardView>
    <schematicView>
     <p layer="schematic" svgId="connector1pin" terminalId="connector1terminal"/>
    </schematicView>
    <pcbView>
    <p layer="copper1" svgId="connector1pad"/>
    </pcbView>
   </views>
  </connector>
 </connectors>
</module>