<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<module fritzingVersion="0.7.4b.04.10.5970" moduleId="Raspberry Pi B(rev2)" referenceFile="Raspberry_Pi_B(rev2).fzp">
 <version>5</version>
 <author>Fabian Althaus</author>
 <title>Raspberry Pi B rev2</title>
 <label>Raspberry Pi</label>
 <date>July 17 2013</date>
 <tags>
  <tag>Raspberry</tag>
  <tag>Raspberry Pi</tag>
  <tag>RPi</tag>
  <tag>B Rev 2</tag>
 </tags>
 <properties>
  <property name="family">CPU Board (Raspberry Pi)</property>
  <property name="processor">Broadcom SoC BCM2835 ARMv6</property>
  <property name="variant">Raspberry Pi B(Rev 02)</property>
 </properties>
 <description>The awesome Raspberry Pi ARM Board</description>
 <views>
  <iconView>
   <layers image="icon/Raspberry_Pi_icon.svg">
    <layer layerId="icon"/>
   </layers>
  </iconView>
  <breadboardView>
   <layers image="breadboard/raspberry_pi_rev2_breadboard.svg">
    <layer layerId="breadboardbreadboard"/>
   </layers>
  </breadboardView>
  <schematicView>
   <layers image="schematic/raspberry_pi_rev2_schematic.svg">
    <layer layerId="schematic"/>
   </layers>
  </schematicView>
  <pcbView>
   <layers image="pcb/Raspberry_Pi_rev2_pcb.svg">
    <layer layerId="copper0"/>
	
    <layer layerId="copper1"/>
	  <layer layerId="silkscreen"/>
   </layers>
  </pcbView>
 </views>
 <connectors>
  <connector type="male" id="connector15" name="GPIO 4">
   <description>GPIO 4</description>
   <views>
    <breadboardView>
     <p svgId="connector6pin" layer="breadboardbreadboard"/>
    </breadboardView>
    <schematicView>
     <p svgId="connector6pin" layer="schematic" terminalId="connector6terminal"/>
    </schematicView>
    <pcbView>
     <p svgId="connector6pin" layer="copper1"/>
     <p svgId="connector6pin" layer="copper0"/>
    </pcbView>
   </views>
  </connector>
  <connector type="male" id="connector7" name="GPIO 14">
   <description>GPIO 14/Serial TXD</description>
   <views>
    <breadboardView>
     <p svgId="connector7pin" layer="breadboardbreadboard"/>
    </breadboardView>
    <schematicView>
     <p svgId="connector7pin" layer="schematic" terminalId="connector7terminal"/>
    </schematicView>
    <pcbView>
     <p svgId="connector7pin" layer="copper1"/>
     <p svgId="connector7pin" layer="copper0"/>
    </pcbView>
   </views>
  </connector>
  <connector type="male" id="connector17" name="GPIO 24">
   <description>GPIO 24</description>
   <views>
    <breadboardView>
     <p svgId="connector17pin" layer="breadboardbreadboard"/>
    </breadboardView>
    <schematicView>
     <p svgId="connector17pin" layer="schematic" terminalId="connector17terminal"/>
    </schematicView>
    <pcbView>
     <p svgId="connector17pin" layer="copper1"/>
     <p svgId="connector17pin" layer="copper0"/>
    </pcbView>
   </views>
  </connector>
  <connector type="male" id="connector9" name="GPIO 15">
   <description>GPIO 15/Serial RXD</description>
   <views>
    <breadboardView>
     <p svgId="connector9pin" layer="breadboardbreadboard"/>
    </breadboardView>
    <schematicView>
     <p svgId="connector9pin" layer="schematic" terminalId="connector9terminal"/>
    </schematicView>
    <pcbView>
     <p svgId="connector9pin" layer="copper1"/>
     <p svgId="connector9pin" layer="copper0"/>
    </pcbView>
   </views>
  </connector>
  <connector type="male" id="connector18" name="GPIO 10">
   <description>GPIO 10/MOSI</description>
   <views>
    <breadboardView>
     <p svgId="connector18pin" layer="breadboardbreadboard"/>
    </breadboardView>
    <schematicView>
     <p svgId="connector18pin" layer="schematic" terminalId="connector18terminal"/>
    </schematicView>
    <pcbView>
     <p svgId="connector18pin" layer="copper1"/>
     <p svgId="connector18pin" layer="copper0"/>
    </pcbView>
   </views>
  </connector>
  <connector type="male" id="connector20" name="GPIO 9">
   <description>GPIO 9/MISO</description>
   <views>
    <breadboardView>
     <p svgId="connector20pin" layer="breadboardbreadboard"/>
    </breadboardView>
    <schematicView>
     <p svgId="connector20pin" layer="schematic" terminalId="connector20terminal"/>
    </schematicView>
    <pcbView>
     <p svgId="connector20pin" layer="copper1"/>
     <p svgId="connector20pin" layer="copper0"/>
    </pcbView>
   </views>
  </connector>
  <connector type="male" id="connector21" name="GPIO 25">
   <description>GPIO 25</description>
   <views>
    <breadboardView>
     <p svgId="connector21pin" layer="breadboardbreadboard"/>
    </breadboardView>
    <schematicView>
     <p svgId="connector21pin" layer="schematic" terminalId="connector21terminal"/>
    </schematicView>
    <pcbView>
     <p svgId="connector21pin" layer="copper1"/>
     <p svgId="connector21pin" layer="copper0"/>
    </pcbView>
   </views>
  </connector>
  <connector type="male" id="connector22" name="GPIO 11">
   <description>GPIO 11/SCLK (Serial Clock)</description>
   <views>
    <breadboardView>
     <p svgId="connector22pin" layer="breadboardbreadboard"/>
    </breadboardView>
    <schematicView>
     <p svgId="connector22pin" layer="schematic" terminalId="connector22terminal"/>
    </schematicView>
    <pcbView>
     <p svgId="connector22pin" layer="copper1"/>
     <p svgId="connector22pin" layer="copper0"/>
    </pcbView>
   </views>
  </connector>
  <connector type="male" id="connector23" name="GPIO 8">
   <description>GPIO 8/CE0 (Cable Select Line 0)</description>
   <views>
    <breadboardView>
     <p svgId="connector23pin" layer="breadboardbreadboard"/>
    </breadboardView>
    <schematicView>
     <p svgId="connector23pin" layer="schematic" terminalId="connector23terminal"/>
    </schematicView>
    <pcbView>
     <p svgId="connector23pin" layer="copper1"/>
     <p svgId="connector23pin" layer="copper0"/>
    </pcbView>
   </views>
  </connector>
  <connector type="male" id="connector25" name="GPIO 7">
   <description>GPIO 7/CE1 (Cable Select Line 1)</description>
   <views>
    <breadboardView>
     <p svgId="connector25pin" layer="breadboardbreadboard"/>
    </breadboardView>
    <schematicView>
     <p svgId="connector25pin" layer="schematic" terminalId="connector25terminal"/>
    </schematicView>
    <pcbView>
     <p svgId="connector25pin" layer="copper1"/>
     <p svgId="connector25pin" layer="copper0"/>
    </pcbView>
   </views>
  </connector>
  <connector type="male" id="connector0" name="3V3">
   <description>Output Voltage 3V3</description>
   <views>
    <breadboardView>
     <p svgId="connector0pin" layer="breadboardbreadboard"/>
    </breadboardView>
    <schematicView>
     <p svgId="connector0pin" layer="schematic" terminalId="connector0terminal"/>
    </schematicView>
    <pcbView>
     <p svgId="connector0pin" layer="copper1"/>
     <p svgId="connector0pin" layer="copper0"/>
    </pcbView>
   </views>
  </connector>
  <connector type="male" id="connector1" name="5V">
   <description>Output Voltage 5V</description>
   <views>
    <breadboardView>
     <p svgId="connector1pin" layer="breadboardbreadboard"/>
    </breadboardView>
    <schematicView>
     <p svgId="connector1pin" layer="schematic" terminalId="connector1terminal"/>
    </schematicView>
    <pcbView>
     <p svgId="connector1pin" layer="copper1"/>
     <p svgId="connector1pin" layer="copper0"/>
    </pcbView>
   </views>
  </connector>
  <connector type="male" id="connector10" name="GPIO 17">
   <description>GPIO 17</description>
   <views>
    <breadboardView>
     <p svgId="connector10pin" layer="breadboardbreadboard"/>
    </breadboardView>
    <schematicView>
     <p svgId="connector10pin" layer="schematic" terminalId="connector10terminal"/>
    </schematicView>
    <pcbView>
     <p svgId="connector10pin" layer="copper1"/>
     <p svgId="connector10pin" layer="copper0"/>
    </pcbView>
   </views>
  </connector>
  <connector type="male" id="connector2" name="GIPO 2">
   <description>GIPO 2/SDA (Serial Data)</description>
   <views>
    <breadboardView>
     <p svgId="connector2pin" layer="breadboardbreadboard"/>
    </breadboardView>
    <schematicView>
     <p svgId="connector2pin" layer="schematic" terminalId="connector2terminal"/>
    </schematicView>
    <pcbView>
     <p svgId="connector2pin" layer="copper1"/>
     <p svgId="connector2pin" layer="copper0"/>
    </pcbView>
   </views>
  </connector>
  <connector type="male" id="connector11" name="GPIO 18">
   <description>GPIO 18/PCM_CLK</description>
   <views>
    <breadboardView>
     <p svgId="connector11pin" layer="breadboardbreadboard"/>
    </breadboardView>
    <schematicView>
     <p svgId="connector11pin" layer="schematic" terminalId="connector11terminal"/>
    </schematicView>
    <pcbView>
     <p svgId="connector11pin" layer="copper1"/>
     <p svgId="connector11pin" layer="copper0"/>
    </pcbView>
   </views>
  </connector>
  <connector type="male" id="connector4" name="GIPO 3">
   <description>GIPO 3/SCL (Serial Clock)</description>
   <views>
    <breadboardView>
     <p svgId="connector4pin" layer="breadboardbreadboard"/>
    </breadboardView>
    <schematicView>
     <p svgId="connector4pin" layer="schematic" terminalId="connector4terminal"/>
    </schematicView>
    <pcbView>
     <p svgId="connector4pin" layer="copper1"/>
     <p svgId="connector4pin" layer="copper0"/>
    </pcbView>
   </views>
  </connector>
  <connector type="male" id="connector12" name="GPIO 27">
   <description>GPIO 27</description>
   <views>
    <breadboardView>
     <p svgId="connector12pin" layer="breadboardbreadboard"/>
    </breadboardView>
    <schematicView>
     <p svgId="connector12pin" layer="schematic" terminalId="connector12terminal"/>
    </schematicView>
    <pcbView>
     <p svgId="connector12pin" layer="copper1"/>
     <p svgId="connector12pin" layer="copper0"/>
    </pcbView>
   </views>
  </connector>
  <connector type="male" id="connector5" name="GND">
   <description>Ground</description>
   <views>
    <breadboardView>
     <p svgId="connector5pin" layer="breadboardbreadboard"/>
    </breadboardView>
    <schematicView>
     <p svgId="connector5pin" layer="schematic" terminalId="connector5terminal"/>
    </schematicView>
    <pcbView>
     <p svgId="connector5pin" layer="copper1"/>
     <p svgId="connector5pin" layer="copper0"/>
    </pcbView>
   </views>
  </connector>
  <connector type="male" id="connector6" name="GPIO 23">
   <description>GPIO 23</description>
   <views>
    <breadboardView>
     <p svgId="connector15pin" layer="breadboardbreadboard"/>
    </breadboardView>
    <schematicView>
     <p svgId="connector15pin" layer="schematic" terminalId="connector15terminal"/>
    </schematicView>
    <pcbView>
     <p svgId="connector15pin" layer="copper1"/>
     <p svgId="connector15pin" layer="copper0"/>
    </pcbView>
   </views>
  </connector>
  <connector type="male" id="connector14" name="GPIO 22">
   <description>GPIO 22</description>
   <views>
    <breadboardView>
     <p svgId="connector14pin" layer="breadboardbreadboard"/>
    </breadboardView>
    <schematicView>
     <p svgId="connector14pin" layer="schematic" terminalId="connector14terminal"/>
    </schematicView>
    <pcbView>
     <p svgId="connector14pin" layer="copper1"/>
     <p svgId="connector14pin" layer="copper0"/>
    </pcbView>
   </views>
  </connector>
  <connector type="male" id="connector26" name="GND">
   <description>Ground</description>
   <views>
    <breadboardView>
     <p svgId="connector26pin" layer="breadboardbreadboard"/>
    </breadboardView>
    <schematicView>
     <p svgId="connector26pin" layer="schematic" terminalId="connector26terminal"/>
    </schematicView>
    <pcbView>
     <p svgId="connector26pin" layer="copper1"/>
     <p svgId="connector26pin" layer="copper0"/>
    </pcbView>
   </views>
  </connector>
  <connector type="male" id="connector27" name="5V">
   <description>Output Voltage 5V</description>
   <views>
    <breadboardView>
     <p svgId="connector27pin" layer="breadboardbreadboard"/>
    </breadboardView>
    <schematicView>
     <p svgId="connector27pin" layer="schematic" terminalId="connector27terminal"/>
    </schematicView>
    <pcbView>
     <p svgId="connector27pin" layer="copper1"/>
     <p svgId="connector27pin" layer="copper0"/>
    </pcbView>
   </views>
  </connector>
  <connector type="male" id="connector28" name="GND">
   <description>Ground</description>
   <views>
    <breadboardView>
     <p svgId="connector28pin" layer="breadboardbreadboard"/>
    </breadboardView>
    <schematicView>
     <p svgId="connector28pin" layer="schematic" terminalId="connector28terminal"/>
    </schematicView>
    <pcbView>
     <p svgId="connector28pin" layer="copper1"/>
     <p svgId="connector28pin" layer="copper0"/>
    </pcbView>
   </views>
  </connector>
  <connector type="male" id="connector29" name="GND">
   <description>Ground</description>
   <views>
    <breadboardView>
     <p svgId="connector29pin" layer="breadboardbreadboard"/>
    </breadboardView>
    <schematicView>
     <p svgId="connector29pin" layer="schematic" terminalId="connector29terminal"/>
    </schematicView>
    <pcbView>
     <p svgId="connector29pin" layer="copper1"/>
     <p svgId="connector29pin" layer="copper0"/>
    </pcbView>
   </views>
  </connector>
  <connector type="male" id="connector30" name="3V3">
   <description>Output Voltage 3V3</description>
   <views>
    <breadboardView>
     <p svgId="connector30pin" layer="breadboardbreadboard"/>
    </breadboardView>
    <schematicView>
     <p svgId="connector30pin" layer="schematic" terminalId="connector30terminal"/>
    </schematicView>
    <pcbView>
     <p svgId="connector30pin" layer="copper1"/>
     <p svgId="connector30pin" layer="copper0"/>
    </pcbView>
   </views>
  </connector>
  <connector type="male" id="connector31" name="GND">
   <description>Ground</description>
   <views>
    <breadboardView>
     <p svgId="connector31pin" layer="breadboardbreadboard"/>
    </breadboardView>
    <schematicView>
     <p svgId="connector31pin" layer="schematic" terminalId="connector31terminal"/>
    </schematicView>
    <pcbView>
     <p svgId="connector31pin" layer="copper1"/>
     <p svgId="connector31pin" layer="copper0"/>
    </pcbView>
   </views>
  </connector>
 </connectors>
  <buses>
  <bus id="5V">
   <nodeMember connectorId="connector1"/>
   <nodeMember connectorId="connector27"/>
  </bus>
  <bus id="3V3">
   <nodeMember connectorId="connector0"/>
   <nodeMember connectorId="connector30"/>
  </bus>
    <bus id="GND">
   <nodeMember connectorId="connector5"/>
   <nodeMember connectorId="connector26"/>
   <nodeMember connectorId="connector28"/>
   <nodeMember connectorId="connector29"/>
   <nodeMember connectorId="connector31"/>
  </bus>
 </buses>
</module>
