<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><module fritzingVersion="0.7.2b" moduleId="SparkFun-DigitalIC-PCF8575C-">
<!-- generated from Sparkfun Eagle Library 'SparkFun-DigitalIC' PCF8575C  -->
<version>4</version>
<date>2013-02-13</date>
<label>U</label>
<author>www.fritzing.org</author>
<description>PCF8575C I/O Expander.</description>
<title>PCF8575C</title>
<tags>
<tag>PCF8575C</tag>
<tag>SO-24DW</tag>
</tags>
<properties>
<property name="package">so-24dw</property>
<property name="family">sparkfun pcf8575c</property>
</properties>
<views>
<breadboardView>
<layers image="breadboard/sparkfun-digitalic_so-24dw_breadboard.svg">
<layer layerId="breadboard"/>
</layers>
</breadboardView>
<schematicView>
<layers image="schematic/sparkfun-digitalic_pcf8575c_schematic.svg">
<layer layerId="schematic"/>
</layers>
</schematicView>
<pcbView>
<layers image="pcb/sparkfun-digitalic_so-24dw_pcb.svg">
<layer layerId="copper1"/>
<layer layerId="silkscreen"/>
</layers>
</pcbView>
<iconView>
<layers image="breadboard/sparkfun-digitalic_so-24dw_breadboard.svg">
<layer layerId="icon"/>
</layers>
</iconView>
</views>
<connectors>
<connector id="connector20" name="A0" type="male">
<description>A0</description>
<views>
<breadboardView>
<p layer="breadboard" svgId="connector20pin"/>
</breadboardView>
<schematicView>
<p layer="schematic" svgId="connector20pin" terminalId="connector20terminal"/>
</schematicView>
<pcbView>
<p layer="copper1" svgId="connector20pad"/>
</pcbView>
</views>
</connector>
<connector id="connector1" name="A1" type="male">
<description>A1</description>
<views>
<breadboardView>
<p layer="breadboard" svgId="connector1pin"/>
</breadboardView>
<schematicView>
<p layer="schematic" svgId="connector1pin" terminalId="connector1terminal"/>
</schematicView>
<pcbView>
<p layer="copper1" svgId="connector1pad"/>
</pcbView>
</views>
</connector>
<connector id="connector2" name="A2" type="male">
<description>A2</description>
<views>
<breadboardView>
<p layer="breadboard" svgId="connector2pin"/>
</breadboardView>
<schematicView>
<p layer="schematic" svgId="connector2pin" terminalId="connector2terminal"/>
</schematicView>
<pcbView>
<p layer="copper1" svgId="connector2pad"/>
</pcbView>
</views>
</connector>
<connector id="connector11" name="GND" type="male">
<description>GND</description>
<views>
<breadboardView>
<p layer="breadboard" svgId="connector11pin"/>
</breadboardView>
<schematicView>
<p layer="schematic" svgId="connector11pin" terminalId="connector11terminal"/>
</schematicView>
<pcbView>
<p layer="copper1" svgId="connector11pad"/>
</pcbView>
</views>
</connector>
<connector id="connector0" name="INT" type="male">
<description>INT</description>
<views>
<breadboardView>
<p layer="breadboard" svgId="connector0pin"/>
</breadboardView>
<schematicView>
<p layer="schematic" svgId="connector0pin" terminalId="connector0terminal"/>
</schematicView>
<pcbView>
<p layer="copper1" svgId="connector0pad"/>
</pcbView>
</views>
</connector>
<connector id="connector12" name="P10" type="male">
<description>P10</description>
<views>
<breadboardView>
<p layer="breadboard" svgId="connector12pin"/>
</breadboardView>
<schematicView>
<p layer="schematic" svgId="connector12pin" terminalId="connector12terminal"/>
</schematicView>
<pcbView>
<p layer="copper1" svgId="connector12pad"/>
</pcbView>
</views>
</connector>
<connector id="connector13" name="P11" type="male">
<description>P11</description>
<views>
<breadboardView>
<p layer="breadboard" svgId="connector13pin"/>
</breadboardView>
<schematicView>
<p layer="schematic" svgId="connector13pin" terminalId="connector13terminal"/>
</schematicView>
<pcbView>
<p layer="copper1" svgId="connector13pad"/>
</pcbView>
</views>
</connector>
<connector id="connector14" name="P12" type="male">
<description>P12</description>
<views>
<breadboardView>
<p layer="breadboard" svgId="connector14pin"/>
</breadboardView>
<schematicView>
<p layer="schematic" svgId="connector14pin" terminalId="connector14terminal"/>
</schematicView>
<pcbView>
<p layer="copper1" svgId="connector14pad"/>
</pcbView>
</views>
</connector>
<connector id="connector15" name="P13" type="male">
<description>P13</description>
<views>
<breadboardView>
<p layer="breadboard" svgId="connector15pin"/>
</breadboardView>
<schematicView>
<p layer="schematic" svgId="connector15pin" terminalId="connector15terminal"/>
</schematicView>
<pcbView>
<p layer="copper1" svgId="connector15pad"/>
</pcbView>
</views>
</connector>
<connector id="connector16" name="P14" type="male">
<description>P14</description>
<views>
<breadboardView>
<p layer="breadboard" svgId="connector16pin"/>
</breadboardView>
<schematicView>
<p layer="schematic" svgId="connector16pin" terminalId="connector16terminal"/>
</schematicView>
<pcbView>
<p layer="copper1" svgId="connector16pad"/>
</pcbView>
</views>
</connector>
<connector id="connector17" name="P15" type="male">
<description>P15</description>
<views>
<breadboardView>
<p layer="breadboard" svgId="connector17pin"/>
</breadboardView>
<schematicView>
<p layer="schematic" svgId="connector17pin" terminalId="connector17terminal"/>
</schematicView>
<pcbView>
<p layer="copper1" svgId="connector17pad"/>
</pcbView>
</views>
</connector>
<connector id="connector18" name="P16" type="male">
<description>P16</description>
<views>
<breadboardView>
<p layer="breadboard" svgId="connector18pin"/>
</breadboardView>
<schematicView>
<p layer="schematic" svgId="connector18pin" terminalId="connector18terminal"/>
</schematicView>
<pcbView>
<p layer="copper1" svgId="connector18pad"/>
</pcbView>
</views>
</connector>
<connector id="connector19" name="P17" type="male">
<description>P17</description>
<views>
<breadboardView>
<p layer="breadboard" svgId="connector19pin"/>
</breadboardView>
<schematicView>
<p layer="schematic" svgId="connector19pin" terminalId="connector19terminal"/>
</schematicView>
<pcbView>
<p layer="copper1" svgId="connector19pad"/>
</pcbView>
</views>
</connector>
<connector id="connector3" name="PO0" type="male">
<description>PO0</description>
<views>
<breadboardView>
<p layer="breadboard" svgId="connector3pin"/>
</breadboardView>
<schematicView>
<p layer="schematic" svgId="connector3pin" terminalId="connector3terminal"/>
</schematicView>
<pcbView>
<p layer="copper1" svgId="connector3pad"/>
</pcbView>
</views>
</connector>
<connector id="connector4" name="PO1" type="male">
<description>PO1</description>
<views>
<breadboardView>
<p layer="breadboard" svgId="connector4pin"/>
</breadboardView>
<schematicView>
<p layer="schematic" svgId="connector4pin" terminalId="connector4terminal"/>
</schematicView>
<pcbView>
<p layer="copper1" svgId="connector4pad"/>
</pcbView>
</views>
</connector>
<connector id="connector5" name="PO2" type="male">
<description>PO2</description>
<views>
<breadboardView>
<p layer="breadboard" svgId="connector5pin"/>
</breadboardView>
<schematicView>
<p layer="schematic" svgId="connector5pin" terminalId="connector5terminal"/>
</schematicView>
<pcbView>
<p layer="copper1" svgId="connector5pad"/>
</pcbView>
</views>
</connector>
<connector id="connector6" name="PO3" type="male">
<description>PO3</description>
<views>
<breadboardView>
<p layer="breadboard" svgId="connector6pin"/>
</breadboardView>
<schematicView>
<p layer="schematic" svgId="connector6pin" terminalId="connector6terminal"/>
</schematicView>
<pcbView>
<p layer="copper1" svgId="connector6pad"/>
</pcbView>
</views>
</connector>
<connector id="connector7" name="PO4" type="male">
<description>PO4</description>
<views>
<breadboardView>
<p layer="breadboard" svgId="connector7pin"/>
</breadboardView>
<schematicView>
<p layer="schematic" svgId="connector7pin" terminalId="connector7terminal"/>
</schematicView>
<pcbView>
<p layer="copper1" svgId="connector7pad"/>
</pcbView>
</views>
</connector>
<connector id="connector8" name="PO5" type="male">
<description>PO5</description>
<views>
<breadboardView>
<p layer="breadboard" svgId="connector8pin"/>
</breadboardView>
<schematicView>
<p layer="schematic" svgId="connector8pin" terminalId="connector8terminal"/>
</schematicView>
<pcbView>
<p layer="copper1" svgId="connector8pad"/>
</pcbView>
</views>
</connector>
<connector id="connector9" name="PO6" type="male">
<description>PO6</description>
<views>
<breadboardView>
<p layer="breadboard" svgId="connector9pin"/>
</breadboardView>
<schematicView>
<p layer="schematic" svgId="connector9pin" terminalId="connector9terminal"/>
</schematicView>
<pcbView>
<p layer="copper1" svgId="connector9pad"/>
</pcbView>
</views>
</connector>
<connector id="connector10" name="PO7" type="male">
<description>PO7</description>
<views>
<breadboardView>
<p layer="breadboard" svgId="connector10pin"/>
</breadboardView>
<schematicView>
<p layer="schematic" svgId="connector10pin" terminalId="connector10terminal"/>
</schematicView>
<pcbView>
<p layer="copper1" svgId="connector10pad"/>
</pcbView>
</views>
</connector>
<connector id="connector21" name="SCL" type="male">
<description>SCL</description>
<views>
<breadboardView>
<p layer="breadboard" svgId="connector21pin"/>
</breadboardView>
<schematicView>
<p layer="schematic" svgId="connector21pin" terminalId="connector21terminal"/>
</schematicView>
<pcbView>
<p layer="copper1" svgId="connector21pad"/>
</pcbView>
</views>
</connector>
<connector id="connector22" name="SDA" type="male">
<description>SDA</description>
<views>
<breadboardView>
<p layer="breadboard" svgId="connector22pin"/>
</breadboardView>
<schematicView>
<p layer="schematic" svgId="connector22pin" terminalId="connector22terminal"/>
</schematicView>
<pcbView>
<p layer="copper1" svgId="connector22pad"/>
</pcbView>
</views>
</connector>
<connector id="connector23" name="VCC" type="male">
<description>VCC</description>
<views>
<breadboardView>
<p layer="breadboard" svgId="connector23pin"/>
</breadboardView>
<schematicView>
<p layer="schematic" svgId="connector23pin" terminalId="connector23terminal"/>
</schematicView>
<pcbView>
<p layer="copper1" svgId="connector23pad"/>
</pcbView>
</views>
</connector>
</connectors>
<buses>
</buses>
</module>