<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><module fritzingVersion="0.7.2b" moduleId="SparkFun-DigitalIC-74ACT125D-">
<!-- generated from Sparkfun Eagle Library 'SparkFun-DigitalIC' 74ACT125D  -->
<version>4</version>
<date>2013-02-13</date>
<label>U</label>
<author>www.fritzing.org</author>
<description>Quad Buffer with 3-State Outputs-
ON Semi Conductor:

Digikey P/N MC74ACT125DR2GOSTR-ND</description>
<title>74ACT125D</title>
<tags>
<tag>SO014</tag>
<tag>74ACT125D</tag>
</tags>
<properties>
<property name="package">so014</property>
<property name="family">sparkfun Logic IC</property>
<property name="chip">74ACT125D</property>
</properties>
<views>
<breadboardView>
<layers image="breadboard/SOIC-14_breadboard.svg">
<layer layerId="breadboard"/>
</layers>
</breadboardView>
<schematicView>
<layers image="schematic/sparkfun-digitalic_74act125d_schematic.svg">
<layer layerId="schematic"/>
</layers>
</schematicView>
<pcbView>
<layers image="pcb/sparkfun-digitalic_so014_pcb.svg">
<layer layerId="copper1"/>
<layer layerId="silkscreen"/>
</layers>
</pcbView>
<iconView>
<layers image="breadboard/SOIC-14_breadboard.svg">
<layer layerId="icon"/>
</layers>
</iconView>
</views>
<connectors>
<connector id="connector0" name="A0" type="male">
<description>A0</description>
<views>
<breadboardView>
<p layer="breadboard" svgId="connector0pin"/>
</breadboardView>
<schematicView>
<p layer="schematic" svgId="connector0pin" terminalId="connector0terminal"/>
</schematicView>
<pcbView>
<p layer="copper1" svgId="connector0pad"/>
</pcbView>
</views>
</connector>
<connector id="connector3" name="A1" type="male">
<description>A1</description>
<views>
<breadboardView>
<p layer="breadboard" svgId="connector3pin"/>
</breadboardView>
<schematicView>
<p layer="schematic" svgId="connector3pin" terminalId="connector3terminal"/>
</schematicView>
<pcbView>
<p layer="copper1" svgId="connector3pad"/>
</pcbView>
</views>
</connector>
<connector id="connector12" name="A2" type="male">
<description>A2</description>
<views>
<breadboardView>
<p layer="breadboard" svgId="connector12pin"/>
</breadboardView>
<schematicView>
<p layer="schematic" svgId="connector12pin" terminalId="connector12terminal"/>
</schematicView>
<pcbView>
<p layer="copper1" svgId="connector12pad"/>
</pcbView>
</views>
</connector>
<connector id="connector9" name="A3" type="male">
<description>A3</description>
<views>
<breadboardView>
<p layer="breadboard" svgId="connector9pin"/>
</breadboardView>
<schematicView>
<p layer="schematic" svgId="connector9pin" terminalId="connector9terminal"/>
</schematicView>
<pcbView>
<p layer="copper1" svgId="connector9pad"/>
</pcbView>
</views>
</connector>
<connector id="connector1" name="B0" type="male">
<description>B0</description>
<views>
<breadboardView>
<p layer="breadboard" svgId="connector1pin"/>
</breadboardView>
<schematicView>
<p layer="schematic" svgId="connector1pin" terminalId="connector1terminal"/>
</schematicView>
<pcbView>
<p layer="copper1" svgId="connector1pad"/>
</pcbView>
</views>
</connector>
<connector id="connector4" name="B1" type="male">
<description>B1</description>
<views>
<breadboardView>
<p layer="breadboard" svgId="connector4pin"/>
</breadboardView>
<schematicView>
<p layer="schematic" svgId="connector4pin" terminalId="connector4terminal"/>
</schematicView>
<pcbView>
<p layer="copper1" svgId="connector4pad"/>
</pcbView>
</views>
</connector>
<connector id="connector11" name="B2" type="male">
<description>B2</description>
<views>
<breadboardView>
<p layer="breadboard" svgId="connector11pin"/>
</breadboardView>
<schematicView>
<p layer="schematic" svgId="connector11pin" terminalId="connector11terminal"/>
</schematicView>
<pcbView>
<p layer="copper1" svgId="connector11pad"/>
</pcbView>
</views>
</connector>
<connector id="connector8" name="B3" type="male">
<description>B3</description>
<views>
<breadboardView>
<p layer="breadboard" svgId="connector8pin"/>
</breadboardView>
<schematicView>
<p layer="schematic" svgId="connector8pin" terminalId="connector8terminal"/>
</schematicView>
<pcbView>
<p layer="copper1" svgId="connector8pad"/>
</pcbView>
</views>
</connector>
<connector id="connector6" name="GND" type="male">
<description>GND</description>
<views>
<breadboardView>
<p layer="breadboard" svgId="connector6pin"/>
</breadboardView>
<schematicView>
<p layer="schematic" svgId="connector6pin" terminalId="connector6terminal"/>
</schematicView>
<pcbView>
<p layer="copper1" svgId="connector6pad"/>
</pcbView>
</views>
</connector>
<connector id="connector2" name="O0" type="male">
<description>O0</description>
<views>
<breadboardView>
<p layer="breadboard" svgId="connector2pin"/>
</breadboardView>
<schematicView>
<p layer="schematic" svgId="connector2pin" terminalId="connector2terminal"/>
</schematicView>
<pcbView>
<p layer="copper1" svgId="connector2pad"/>
</pcbView>
</views>
</connector>
<connector id="connector5" name="O1" type="male">
<description>O1</description>
<views>
<breadboardView>
<p layer="breadboard" svgId="connector5pin"/>
</breadboardView>
<schematicView>
<p layer="schematic" svgId="connector5pin" terminalId="connector5terminal"/>
</schematicView>
<pcbView>
<p layer="copper1" svgId="connector5pad"/>
</pcbView>
</views>
</connector>
<connector id="connector10" name="O2" type="male">
<description>O2</description>
<views>
<breadboardView>
<p layer="breadboard" svgId="connector10pin"/>
</breadboardView>
<schematicView>
<p layer="schematic" svgId="connector10pin" terminalId="connector10terminal"/>
</schematicView>
<pcbView>
<p layer="copper1" svgId="connector10pad"/>
</pcbView>
</views>
</connector>
<connector id="connector7" name="O3" type="male">
<description>O3</description>
<views>
<breadboardView>
<p layer="breadboard" svgId="connector7pin"/>
</breadboardView>
<schematicView>
<p layer="schematic" svgId="connector7pin" terminalId="connector7terminal"/>
</schematicView>
<pcbView>
<p layer="copper1" svgId="connector7pad"/>
</pcbView>
</views>
</connector>
<connector id="connector13" name="VCC" type="male">
<description>VCC</description>
<views>
<breadboardView>
<p layer="breadboard" svgId="connector13pin"/>
</breadboardView>
<schematicView>
<p layer="schematic" svgId="connector13pin" terminalId="connector13terminal"/>
</schematicView>
<pcbView>
<p layer="copper1" svgId="connector13pad"/>
</pcbView>
</views>
</connector>
</connectors>
<buses>
</buses>
</module>