故障诊断：

风扇指示灯异常（正常情况下风扇状态指示灯为熄灭状态），风扇状态指示灯亮橘红色。

告警，设备风扇功率加大、风力加大、设备噪声加大。正常状态时风扇故障指示灯不亮，出现异常时为黄色（V1）或红色（V2）。在能登录云主机web界面时，在维护>>日志和诊断（低版本是工具>>数据收集)点击数据收集（内存故障中有详细BMC日志收集方式）。保存文件名为“rcd_info_collect.tar.gz”的压缩包并解压，用写字板打开rcd_info_collect\bmc\bmc.log文件，此文件为系统bmc日志，里面会出现fan error（风扇错误）字样的日志。（内存故障中有详细BMC日志收集方式）

处理步骤：

将主机机箱拆开，检查风扇风叶上面是否有灰尘或杂物堵住。捏住风扇的两端，垂直向上移除单体风扇（如下图所示），清理风扇灰尘，然后装回风扇。重新开机观察风扇是否仍然异常（一般为停转），若仍异常需要收集云主机序列号联系400811100报修或者直接在微信平台进行自助报修更换风扇。

。