步骤1、检查镜像设置

1、检查镜像是否是标准镜像，最好使用标准镜像，如果没有标准镜像也要保证镜像环境是纯净的，确保没有安装特殊的软件如杀毒软件等；

2、检查镜像中guest-tool的版本是否最新，保证guest-tool版本已经是最新，可以上传halo工具到镜像，进行镜像体检

3、如果镜像环境已经合格，那么检查镜像设置情况，带机量大的情况下不要选择高性能或者自定义设置不能太大，否则云主机带不起来。

4、进入虚机 后 打开任务管理器查看是哪个软件占用CPU、内存较高导致卡顿，退出或卸载异常软件测试

5、换其他镜像测试

步骤2、检查终端运行情况

1、如果是个别终端故障，则检查终端的软件版本和云主机的软件版本是否匹配，保证版本匹配一致；

2、给终端重刷底层系统测试

步骤3、检查云主机运行情况

1、确保RCD 的WEB界面可以正常登录，并且运行状况良好

如果服务器运行异常，则点击查看按钮检查服务器的CPU、内存资源占用情况：

同时也查看下磁盘空间分配情况是否正常：

2、确保云主机的带机量满足要求，避免超过云主机本身性能超出过多的带机量

标准配置下：

RCD6000/RCD6000V2---最大是65台

RCD4500---最大是48台 RCD4500V2----最大是50台

RCD3000/3000V2----最大是35台

高性能配置下：

RCD6000/RCD6000V2-----30台

RCD4500/RCD4500V2-----22台

RCD3000/3000V2----15台