说明：

1、云主机内存条一定要按照顺序插，如果没有按照顺序插，有可能导致云主机系统起不来，或者是报内存故障。

2、内存条型号建议购买和云主机原配一致的型号和规格，避免购买其他型号的可能造成新增的内存条识别不到或者是直接导致云主机开机不了。

3、内存条计算方式：云主机总内存=镜像配置的内存*终端数量+系统预留内存15~20g

比如：RCD6000V2 60台终端 云主机原配是96g内存，终端每台配置4g内存的话，需要增加多大的内存呢？

计算：96+x=4*60+15~20得出x=159~164g 也就是要给服务器新增这么大的内存。

内存条的安装方式如下：

步骤 1：打开内存插槽两端的固定扣。

步骤 2：将内存底部缺口对准内存插槽定位点，拇指同时下压内存两端，将内存完全装入插槽，然后将内存插槽两端的固定扣固定牢固。见图 2.10。

步骤3：根据下图，进行对内存条按顺序插。

1）RCD6000 V2/4500 V2/3000 V2 硬件版本是V1.x主机的内存顺序

2）RCD6000V2 RCD4500V2 硬件版本是V2.x，（有12个硬盘插槽的主机）的内存条插入顺序