比效指令 CMP(CoMPare) 

格式: CMP OPRD1,OPRD2

功能: 对两数进行相减,进行比较.@
说明:

1. OPRD1为任意通用寄存器或存储器操作数.

   OPRD2为任意通用寄存器或存储器操作数,立即数也可用作源操作数OPRD2. 

2. 对标志位的影响同SUB指令,完成的操作与SUB指令类似,唯一的区别是不将OPRD1-OPRD2的结果送回OPRD1,而只是比较.

3. 在8088/8086指令系统中,专门提供了一组根据带符号数比较大小后,实现条件转移的指令.