00H —初始化通信口03H —读取通信口状态
01H —向通信口输出字符04H —扩充初始化通信口
02H —从通信口读入字符
(1)、功能00H
功能描述：初始化通信口
入口参数：AH＝00H
DX＝初始化通信口号(0＝COM1，1＝COM2，……)
AL＝初始化参数，参数的说明如下： 波特率奇偶位停止位字的位数
76543210
000 = 110X0 = None0 = 1 bit10 = 7 bits
001 = 15001 = Odd1 = 2 bits11 = 8 bits
010 = 30011 = Even
011 = 600
100 = 1200
101 = 2400
110 = 4800
111 = 9600
对于PS/2，可用INT 14H之功能04H和05H来初始化其通信速率大于9600。
出口参数：AH＝通信口状态，各状态位为1时的含义如下： 位7—超时
位6—传递移位寄存器为空
位5—传递保持寄存器为空
位4—发现终止位3—发现帧错误
位2—发现奇偶错
位1—发现越界错
位0—接受数据准备好
AL＝Modem状态
位7—接受单线信号诊断
位6—环指示器
位5—数据发送准备好
位4—清除数据，再发送位3—改变在接受线上的信号诊断
位2—后边界环指示器
位1—改变“数据准备好”状态
位0—改变“清除—发送”状态
(2)、功能01H 
功能描述：向通信口输出字符
入口参数：AH＝01H
AL＝字符
DX＝初始化通信口号(0＝COM1，1＝COM2，……)
出口参数：AL的值不变
AH的位7＝0——操作成功，通信口状态，AH的位6~0是其状态位
(3)、功能02H 
功能描述：从通信口读入字符
入口参数：AH＝02H
DX＝初始化通信口号(0＝COM1，1＝COM2，……)
出口参数：AL＝接受的字符
AH的位7＝0——操作成功，通信口状态，AH的位6~0是其状态位
(4)、功能03H 
功能描述：读取通信口状态
入口参数：AH＝03H
DX＝初始化通信口号(0＝COM1，1＝COM2，……)
出口参数：AH＝通信口状态，AL＝Modem状态，参见功能号00H中的说明
(5)、功能04H 
功能描述：扩充初始化通信口，仅在PS/2中有效，在此从略