INT 20H —终止程序运行
INT 22H —终止处理程序的地址
INT 23H —Ctrl+C处理程序
INT 24H —致命错误处理程序
INT 25H —读磁盘扇区(忽略逻辑结构)
INT 26H —写磁盘扇区(忽略逻辑结构)
INT 27H —终止，并驻留在内存
INT 28H —DOS空闲
INT 2FH —多重中断服务
(1)、中断INT 20H
功能描述：终止当前正在运行的程序，它是几种终止程序运行方法之一
入口参数：CS＝PSP的段地址
出口参数：无
(2)、中断INT 22H
功能描述：终止处理程序的地址，该地址在程序装入内存运行前被放入PSP的0AH~0DH的单元内。该中断指令从不直接书写在程序之中
(3)、中断INT 23H
功能描述：Ctrl+C处理程序。该中断指令从不直接书写在程序之中
(4)、中断INT 24H
功能描述：致命错误处理程序。该中断指令从不直接书写在程序之中
(5)、中断INT 25H
功能描述：绝对读磁盘，直接从逻辑设备中读出数据到内存单元中
入口参数：AL＝驱动器号(0=A、1=B、……) 分区容量≤32M，有：CX＝读出的扇区数
DX＝起始扇区数
DS:BX＝存放数据缓冲区的地址
否则，有：CX＝-1
DS:BX＝参数块缓冲区的地址，该参数块的结构如下： 字节描述
00~03H32位扇区数
04~05H 将被读出的扇区数
06~07H存放数据的缓冲区的偏移量
08~09H存放数据的缓冲区的段地址
出口参数：CF＝0——操作成功，否则，AX＝错误号，其含义见下错误代码表 错误代码错误含义
80H附件响应失败
40H定位操作失败
20H设备控制器失败
10H数据错(错误的CRC)
08H DMA失败
04H需要的扇区未发现
02H错误的地址标志
01H错误命令
(6)、INT 26H
功能描述：绝对写磁盘，直接把内存单元中的内容写入逻辑设备
入口参数：与前面的INT 25H相一致
出口参数：与前面的INT 25H相一致
(7)、INT 27H
功能描述：终止，并驻留在内存
入口参数：CS＝PSP的段值
DX＝被保护程序最后一个字节的偏移量再加1
出口参数：无
(8)、INT 28H
功能描述：DOS空闲中断
入口参数：无
出口参数：无
(9)、INT 2FH
功能描述：多重中断服务，允许多个驻留程序通过单个中断与其它进程通信。
入口参数：AH＝标识号，AL＝功能号，功能号及其含义如下： 功能号功能描述
01H假脱机打印
06H驻留ASSIGN命令
10H驻留SHARE命令
B7H驻留APPEND命令
出口参数：若入口AL为0，则出口AL＝0FFH，否则，其值取决于处理程序