加法指令 ADD(Addition)
 
格式: ADD OPRD1,OPRD2

功能: 两数相加@
说明:

1. OPRD1为任一通用寄存器或存储器操作数,可以是任意一个通用寄存器,而且还可以是任意一个存储器操作数.

   OPRD2为立即数,也可以是任意一个通用寄存器操作数.立即数只能用于源操作数.

2. OPRD1和OPRD2均为寄存器是允许的,一个为寄存器而另一个为存储器也是允许的, 但不允许两个都是存储器操作数.

3. 加法指令运算的结果对CF、SF、OF、PF、ZF、AF都会有影响.以上标志也称为结果标志.加法指令适用于无符号数或有符号数的加法运算.
