00H —设置显示器模式0CH —写图形象素
01H —设置光标形状0DH —读图形象素
02H —设置光标位置0EH —在Teletype模式下显示字符
03H —读取光标信息0FH —读取显示器模式
04H —读取光笔位置10H —颜色
05H —设置显示页11H —字体
06H、07H —初始化或滚屏12H —显示器的配置
08H —读光标处的字符及其属性13H —在Teletype模式下显示字符串
09H —在光标处按指定属性显示字符1AH —读取/设置显示组合编码
0AH —在当前光标处显示字符1BH —读取功能/状态信息
0BH —设置调色板、背景色或边框1CH —保存/恢复显示器状态
(1)、功能00H
功能描述：设置显示器模式
入口参数：AH＝00H
AL＝显示器模式，见下表所示
出口参数：无
可用的显示模式如下所列： 
显示模式显示模式属性显示模式显示模式属性
00H40×2516色 文本01H40×2516色 文本
02H80×2516色 文本03H80×2516色 文本
04H320×2004色05H320×2004色
06H640×2002色07H80×252色 文本
08H160×20016色09H320×20016色
0AH640×2004色0BH保留　
0CH保留0DH320×20016色
0EH640×20016色0FH640×3502(单色)
10H640×3504色10H640×35016色
11H640×4802色12H640×48016色
13H640×480256色
对于超级VGA显示卡，我们可用AX＝4F02H和下列BX的值来设置其显示模式。 
BX显示模式属性BX显示模式属性
100H640×400256色101H640×480256色
102H800×60016色103H800×600256色
104H1024×76816色105H1024×768256色
106H1280×102416色107H1280×1024256色
108H80×60文本模式109H132×25文本模式
10AH132×43文本模式10BH132×50文本模式
10CH132×60文本模式
(2)、功能01H 
功能描述：设置光标形状
入口参数：AH＝01H
CH低四位＝光标的起始行
CL低四位＝光标的终止行
出口参数：无
(3)、功能02H 
功能描述：用文本坐标下设置光标位置
入口参数：AH＝02H
BH＝显示页码
DH＝行(Y坐标)
DL＝列(X坐标)
出口参数：无
(4)、功能03H 
功能描述：在文本坐标下，读取光标各种信息
入口参数：AH＝03H
BH＝显示页码
出口参数：CH＝光标的起始行
CL＝光标的终止行
DH＝行(Y坐标)
DL＝列(X坐标)
(5)、功能04H 
功能描述：获取当前状态和光笔位置
入口参数：AH＝04H
出口参数：AH＝00h——光笔未按下/未触发，01h——光笔已按下/已触发
BX＝象素列(图形X坐标)
CH＝象素行(图形Y坐标，显示模式：04H~06H)
CX＝象素行(图形Y坐标，显示模式：0DH~10H)
DH＝字符行(文本Y坐标)
DL＝字符列(文本X坐标)
(6)、功能05H 
功能描述：设置显示页，即选择活动的显示页
入口参数：AH＝05H
AL＝显示页
对于CGA、EGA、MCGA和VGA，其显示页如下表所列： 模式页数显示器类型
00H、01H0~7CGA、EGA、MCGA、VGA
02H、03H0~3CGA
02H、03H0~7EGA、MCGA、VGA
07H0~7EGA、VGA
0DH0~7EGA、VGA
0EH0~3EGA、VGA
0FH0~1EGA、VGA
10H0~1EGA、VGA
对于PCjr：
AL＝80H——读取CRT/CPU页寄存器
81H——设置CPU页寄存器
82H——设置CRT页寄存器
83H——设置CRT/CPU页寄存器
BH＝CRT页(子功能号82H和83H)
BL＝CPU页(子功能号81H和83H)
出口参数：对于前者，无出口参数，但对PCjr在子功能80H~83H调用下，有：BH＝CRT页寄存器，BL＝CPU页寄存器
(7)、功能06H和07H 
功能描述：初始化屏幕或滚屏
入口参数：AH＝06H——向上滚屏，07H——向下滚屏
AL＝滚动行数(0——清窗口)
BH＝空白区域的缺省属性
(CH、CL)＝窗口的左上角位置(Y坐标，X坐标)
(DH、DL)＝窗口的右下角位置(Y坐标，X坐标)
出口参数：无
(8)、功能08H 
功能描述：读光标处的字符及其属性
入口参数：AH＝08H
BH＝显示页码
出口参数：AH＝属性
AL＝字符
(9)、功能09H 
功能描述：在当前光标处按指定属性显示字符
入口参数：AH＝09H
AL＝字符
BH＝显示页码
BL＝属性(文本模式)或颜色(图形模式)
CX＝重复输出字符的次数
出口参数：无
(10)、功能0AH 
功能描述：在当前光标处按原有属性显示字符
入口参数：AH＝0AH
AL＝字符
BH＝显示页码
BL＝颜色(图形模式，仅适用于PCjr)
CX＝重复输出字符的次数
出口参数：无
(11)、功能0BH 
功能描述：设置调色板、背景色或边框
入口参数：AH＝0BH
设置颜色：BH＝00H，BL＝颜色
选择调色板：BH＝01H，BL＝调色板(320×200、4种颜色的图形模式)
出口参数：无
(12)、功能0CH 
功能描述：写图形象素
入口参数：AH＝0CH
AL＝象素值
BH＝页码
(CX、DX)＝图形坐标列(X)、行(Y)
出口参数：无
(13)、功能0DH 
功能描述：读图形象素
入口参数：AH＝0DH
BH＝页码
(CX、DX)＝图形坐标列(X)、行(Y)
出口参数：AL＝象素值
(14)、功能0EH 
功能描述：在Teletype模式下显示字符
入口参数：AH＝0EH
AL＝字符
BH＝页码
BL＝前景色(图形模式)
出口参数：无
(15)、功能0FH 
功能描述：读取显示器模式
入口参数：AH＝0FH
出口参数：AH＝屏幕字符的列数
AL＝显示模式(参见功能00H中的说明)
BH＝页码
(16)、功能10H 
功能描述：颜色中断。其子功能说明如下： 功能号　子功能名称功能号　子功能名称
00H — 设置调色板寄存器01H — 设置边框颜色
02H — 设置调色板和边框03H — 触发闪烁/亮显位
07H — 读取调色板寄存器08H — 读取边框颜色
09H — 读取调色板和边框10H — 设置颜色寄存器
12H — 设置颜色寄存器块13H — 设置颜色页状态
15H — 读取颜色寄存器17H — 读取颜色寄存器块
1AH — 读取颜色页状态1BH — 设置灰度值
(17)、功能11H 
功能描述：字体中断。其子功能说明如下： 子功能号子功能名称
00H装入用户字体和可编程控制器
10H装入用户字体和可编程控制器
01H装入8×14 ROM字体和可编程控制器
11H装入8×14 ROM字体和可编程控制器
02H装入8×8 ROM字体和可编程控制器
12H装入8×8 ROM字体和可编程控制器
03H设置块指示器
04H装入8×16 ROM字体和可编程控制器
14H装入8×16 ROM字体和可编程控制器
20H设置INT 1Fh字体指针
21H为用户字体设置INT 43h
22H为8×14 ROM字体设置INT 43H
23H为8×8 ROM字体设置INT 43H
24H为8×16 ROM字体设置INT 43H
30H读取字体信息
(18)、功能12H 
功能描述：显示器的配置中断。其子功能说明如下： 功能号 功能名称 功能号 功能名称
10H — 读取配置信息20H — 选择屏幕打印
30H — 设置扫描行31H — 允许/禁止装入缺省调色板
32H — 允许/禁止显示33H — 允许/禁止灰度求和
34H — 允许/禁止光标模拟35H — 切换活动显示
36H — 允许/禁止屏幕刷新
(19)、功能13H 
功能描述：在Teletype模式下显示字符串
入口参数：AH＝13H
BH＝页码
BL＝属性(若AL=00H或01H)
CX＝显示字符串长度
(DH、DL)＝坐标(行、列)
ES:BP＝显示字符串的地址 AL＝显示输出方式
0——字符串中只含显示字符，其显示属性在BL中。显示后，光标位置不变
1——字符串中只含显示字符，其显示属性在BL中。显示后，光标位置改变
2——字符串中含显示字符和显示属性。显示后，光标位置不变
3——字符串中含显示字符和显示属性。显示后，光标位置改变
出口参数：无
(20)、功能1AH 
功能描述：读取/设置显示组合编码，仅PS/2有效，在此从略
(21)、功能1BH 
功能描述：读取功能/状态信息，仅PS/2有效，在此从略
(22)、功能1CH 
功能描述：保存/恢复显示器状态，仅PS/2有效，在此从略