逻辑与运算指令 AND 

格式: AND OPRD1,OPRD2

功能: 对两个操作数实现按位逻辑与运算,结果送至目的操作数.本指令可以进行字节或字的‘与’运算,@
说明:

1. 目的操作数OPRD1为任一通用寄存器或存储器操作数.源操作数OPRD2为立即数,任一通用寄存器或存储器操作数.

2. 示例: AND AL,0FH       ;(AL)<--(AL) AND 0FH 
         AND AX,BX        ;(AX)<--(AX) AND (BX) 
         AND DX,BUFFER[SI+BX] 
         AND BETA[BX],00FFH 
注意: 两数相与，有一个数假则值为假