39H —创建目录
3AH —删除目录
3BH —设置当前目录
47H —读取当前目录
(1)、功能39H
功能描述：用指定的驱动器和路径创建一个新目录
入口参数：AH＝39H
DS:DX＝指定路径的字符串地址(以0为字符串的结束标志)
出口参数：CF＝0——创建成功，否则，AX＝错误号(03H或05H)，其含义见错误代码表
(2)、功能3AH
功能描述：删除指定的驱动器和路径的目录
入口参数：AH＝3AH
DS:DX＝指定路径的字符串地址(以0为字符串的结束标志)
出口参数：CF＝0——删除成功，否则，AX＝错误号(03H或05H)，其含义见错误代码表
(3)、功能3BH
功能描述：用指定的驱动器和路径设置为当前目录
入口参数：AH＝3BH
DS:DX＝指定路径的字符串地址(以0为字符串的结束标志)
出口参数：CF＝0——设置成功，否则，AX＝错误号(03H)，其含义见错误代码表
(4)、功能47H
功能描述：取当前目录的完全路径字符串
入口参数：AH＝47H
DL＝驱动器号(0=缺省，1＝A，…)
DS:SI＝存放当前目录字符串的地址
出口参数：CF＝0——读取成功，否则，AX＝错误号(0FH)，其含义见错误代码表