2AH —读取日期
2BH —设置日期
2CH —读取时间
2DH —设置时间
(1)、功能2AH
功能描述：取系统日期
入口参数：AH＝2AH
出口参数：CX＝年(1980~2099)，DH＝月(1~12)，DL＝日(1~31)
AL＝星期几(0＝Sunday，1＝Monday，...)
(2)、功能2BH
功能描述：置系统日期
入口参数：AH＝2BH
CX＝年(1980~2099)，DH＝月(1~12)，DL＝日(1~31)
出口参数：AL＝00H——设置成功，0FFH——设置失败
(3)、功能2CH
功能描述：取系统时间
入口参数：AH＝2CH
出口参数：CH＝时(0~23)，CL＝分(0~59)，DL＝秒(0~59)，AL＝百分秒(0~99)
(4)、功能2DH
功能描述：置系统时间
入口参数：AH＝2DH
CH＝时(0~23)，CL＝分(0~59)，DL＝秒(0~59)，AL＝百分秒(0~99)
出口参数：出口参数：AL＝00H——设置成功，0FFH——设置失败