逻辑右移指令 SHR 

格式: SHR OPRD1,COUNT 

功能: 本指令实现由COUNT决定次数的逻辑右移操作,每次移位时,最高位补0,最低位移至标志位CF中.@
说明:

1. 其中OPRD1为目的操作数,可以是通用寄存器或存储器操作数.

2. COUNT代表移位的次数(或位数).移位一次,COUNT=1;移位多于1次时,COUNT=(CL),(CL)中为移位的次数.

3. 影响标志位OF,PF,SF,ZF,CF.
