处理器控制指令－标志位操作指令 
 
格式:
     CLC   ;置CF=0 
     STC   ;置CF=1 
     CMC   ;置CF=(Not CF)进位标志求反 
     CLD   ;置DF=0 
     STD   ;置DF＝1 
     CLI   ;置IF=0，CPU禁止响应外部中断 
     STI   ;置IF=1，使CPU允许向应外部中断 
 
功能: 完成对标志位的置位、复位等操作.@
说明: 例如串操作中的程序,经常用CLD指令清方向标志使DF＝0,在串操作指令执行时,按增量的方式修改吕指针.