00H —开盒式磁带机马达85H —系统请求(SysReq)键
01H —关盒式磁带机马达86H —延迟
02H —读盒式磁带机87H —移动扩展内存块
03H —写盒式磁带机88H —读取扩展内存大小
0FH —格式化ESDI驱动器定期中断89H —进入保护模式
21H —读/写自检(POST)错误记录90H —设备等待
4FH —键盘截听91H —设备加电自检
80H —设备打开C0H —读取系统环境
81H —设备关闭C1H —读取扩展BIOS数据区地址
82H —进程终止C2H —鼠标图形
83H —事件等待C3H —设置WatcHdog超时
84H —读游戏杆C4H —可编程选项选择
(1)、功能00H
功能描述：开盒式磁带机马达
入口参数：AH＝00H
出口参数：CF＝0——操作成功，否则，AH＝状态(86H，若未安装盒式磁带机)
(2)、功能01H
功能描述：关盒式磁带机马达
入口参数：AH＝01H
出口参数：CF＝0——操作成功，否则，AH＝状态(86H，若未安装盒式磁带机)
(3)、功能02H
功能描述：读盒式磁带机
入口参数：AH＝02H
CX＝读入的字节数
ES:BX＝存放数据的缓冲区地址
出口参数：CF＝0——操作成功，DX＝实际读入的字节数，ES:BX指向最后一个字节的后面地址，否则，AH＝状态码，其值含义如下： 01H 
—— CRC校验码错80H —— 非法命令
02H —— 位信号混乱86H —— 未安装盒式磁带机
04H —— 无发现数据
(4)、功能03H
功能描述：写盒式磁带机
入口参数：AH＝03H
CX＝要写入的字节数
ES:BX＝已存数据的缓冲区地址
出口参数：CF＝0——操作成功，CX＝00H，ES:BX指向最后一个字节的后面地址，否则，AH＝状态码，其值含义如下： 80H —— 
非法命令86H —— 未安装盒式磁带机
(5)、功能0FH
功能描述：格式化ESDI驱动器定期中断，仅在PS/2中有效，在此从略
(6)、功能21H
功能描述：读/写自检(POST)错误记录，仅在PS/2中有效，在此从略
(7)、功能4FH
功能描述：键盘截听，仅在PS/2中有效，在此从略
(8)、功能80H
功能描述：打开设备
入口参数：AH＝80H
BX＝设备号
CX＝进程号
出口参数：CF＝0——操作成功，AH＝00H，否则，AH＝状态码
(9)、功能81H
功能描述：关闭设备
入口参数：AH＝81H
BX＝设备号
CX＝进程号
出口参数：CF＝0——操作成功，AH＝00H，否则，AH＝状态码
(10)、功能82H
功能描述：进程终止
入口参数：AH＝81H
BX＝进程号
出口参数：CF＝0——操作成功，AH＝00H，否则，AH＝状态码
(11)、功能83H
功能描述：事件等待
入口参数：AH＝83H 若需要事件等待，则：AL＝00H
CX:DX＝千分秒
ES:BX＝信号量字节的地址
否则，调用参数为AL＝01H
出口参数：若调用时，AL＝00H，操作成功——CF＝0，否则，CF＝1
(12)、功能84H
功能描述：读游戏杆
入口参数：AH＝84H
DX＝00H——读取开关设置
　＝01H——读取阻力输入
出口参数：CF＝1H——操作失败，否则，
　DX＝00H时，AL＝开关设置(位7～4)
　DX＝01H时，AX、BX、CX和DX分别为A(x)、A(y)、B(x)和B(y)的值
(13)、功能85H 
功能描述：系统请求(SysReq)键
入口参数：AH＝85H
AL＝00H——键按下
　＝01H——键放开
出口参数：CF＝0——操作成功，AH＝00H，否则，AH＝状态码
(14)、功能86H 
功能描述：延迟
入口参数：AH＝86H
CX:DX＝千分秒
出口参数：CF＝0——操作成功，AH＝00H
(15)、功能87H 
功能描述：从常规内存和扩展内存之间移动扩展内存块
入口参数：AH＝87H
CX＝移动的字数
ES:SI＝GDT(Global Descriptor Table)的地址，其结构定义如下： 偏移量存储的信息
00h-0Fh保留，但现全为0
10h-11h段的长度(2CX-1或更大)
12h-14h24位源地址
15h访问权限字节(其值为93h)
16h-17h保留，但现全为0
18h-19h段的长度(2CX-1或更大)
1Ah-1Ch 24位目标源地址
1Dh访问权限字节(其值为93h)
1Eh-2Fh保留，但现全为0
出口参数：CF＝0——操作成功，AH＝00H，否则，AH＝状态码，其含义如下：
　　01H —— RAM奇偶错
　　02H —— 异常中断错
　　03H —— 20号线门地址失败
(16)、功能88H 
功能描述：读取扩展内存大小
入口参数：AH＝88H
出口参数：AX＝扩展内存字节数(以K为单位)
(17)、功能89H 
功能描述：进入保护模式，CPU从实模式进入保护模式
入口参数：AH＝89H
BH＝IRQ0的中断号
BL＝IRQ8的中断号
ES:SI＝GDT的地址(参见功能号87H)
出口参数：CF＝1——操作失败，AH＝0FFH，否则，AH＝00H，CS、DS、ES和SS都是用户定义的选择器
(18)、功能90H 
功能描述：设备等待
入口参数：AH＝90H AL＝驱动器类型，具体的驱动器类型定义如下：
＝00H~7FH——串行再重用设备
＝80H~0BFH——可重入式设备
＝0C0H~0FFH——等待访问设备，没有自检功能
00h — 磁盘
02h — 键盘
80h — 网络
FDh — 软盘马达启动01h — 软盘
03h — 点设备(Pointing Device)
FCh — 硬盘复位
FEh — 打印机
ES:BX＝对驱动器类型80H~0FFH的请求块地址
出口参数：CF＝1——操作失败，否则，AH＝00H
(19)、功能91H 
功能描述：设备加电自检
入口参数：AH＝91H
AL＝00H~7FH——串行再重用设备
　＝80H~0BFH——可重入式设备
出口参数：AH＝00H
(20)、功能0C0H 
功能描述：读取系统环境
入口参数：AH＝0C0H
出口参数：ES:BX＝配置表地址，配置表的定义如下： 偏移量含义说明
00h-01h表的大小(字节数)
02h系统模型
03h系统子模型
04hBIOS版本号
05h配置标志，其各位为1时的说明如下：
　　位7—DMA通道3使用
　　位6—存在从属8259
　　位5—实时时钟有效
　　位4—键盘截听有效
　　位3—等待外部事件有效
　　位2—扩展BIOS数据区
　　位1—微通道设施
　　位0—保留
06h-09h保留
(21)、功能C1H 
功能描述：读取扩展BIOS数据区地址，仅在PS/2中有效，在此从略
(22)、功能C2H 
功能描述：鼠标图形，仅在PS/2中有效，在此从略
(23)、功能C3H 
功能描述：设置WatcHdog超时，仅在PS/2中有效，在此从略
(24)、功能C4H
功能描述：可编程选项选择，仅在PS/2中有效，在此从略