字符串比较指令 

格式: CMPS  OPRD1,OPRD2 
      CMPSB 
      CMPSW  

功能: 由SI寻址的源串中数据与由DI寻址的目的串中数据进行比较,比较结果送标志位,而不改变操作数本身.
      同时SI,DI将自动调整.@
说明:

1. 其中OPRD2为源串符号地址,OPRD1为目的串符号地址.

2. 本指令影响标志位AF、CF、OF、SF、PF、ZF.本指令可用来检查二个字符串是否相同,可以使用循环控制方法对整串进行比较.

3. 与MOVS相似,CMPS指令也可以不使用操作数,此时可用指令CMPSB或CMPSW分别表示字节串比较或字串比较.