00H —终止进程
26H —创建新的程序段前缀(PSP)
31H —终止并驻留
4BH —执行程序(EXEC)
4CH —带返回码方式的终止进程
4DH —读取返回代码
62H —读取PSP地址
(1)、功能00H
功能描述：终止进程。这是程序可以使用的终止进程的方法之一
入口参数：AH＝00H
CS＝代码段地址
出口参数：无
(2)、功能26H
功能描述：把当前正在执行程序的程序段前缀(PSP)拷贝到内存中的指定地址中，并可改变其为其它程序所使用
入口参数：AH＝26H
DX＝新程序段前缀的段地址
出口参数：无
(3)、功能31H
功能描述：终止程序的运行，传递一个返回代码给其父进程，但该程序部分或全部驻留在内存中
入口参数：AH＝31H
AL＝返回代码号
DX＝驻留在内存中的字节数
出口参数：无
(4)、功能4BH
功能描述：执行程序(EXEC)
入口参数：AH＝4BH
ES:BX＝参数块的地址
DS:DX＝程序的入口地址
AL＝00H——装入并执行程序，03H——以覆盖的形式装入
出口参数：CF＝0——操作成功，除CS和IP之外，其它寄存器的值都被破坏，否则，AX＝错误号(01H、02H、03H、05H、08H、0AH或0BH)，其含义见错误代码表
(5)、功能4CH
功能描述：终止程序的执行，并可返回一个代码
入口参数：AH＝4CH
AL＝返回的代码
出口参数：无
(6)、功能4DH
功能描述：父进程获取子进程的返回代码
入口参数：AH＝4DH
出口参数：AH＝00H——用中断20H、中断21H的功能0或4C正常终止
　 ＝01H——用户按^C终止
　 ＝02H——因致命错误而终止
　 ＝03H——用中断21H的功能31H，或中断27H终止
AL＝子进程的返回码：00H——子进程由中断20H、中断21H的功能0或4C终止
(7)、功能62H
功能描述：读取PSP地址
入口参数：AH＝62H
出口参数：BX＝PSP的偏移量