00H —磁盘系统复位0EH —读扇区缓冲区
01H —读取磁盘系统状态0FH —写扇区缓冲区
02H —读扇区10H —读取驱动器状态
03H —写扇区11H —校准驱动器
04H —检验扇区12H —控制器RAM诊断
05H —格式化磁道13H —控制器驱动诊断
06H —格式化坏磁道14H —控制器内部诊断
07H —格式化驱动器15H —读取磁盘类型
08H —读取驱动器参数16H —读取磁盘变化状态
09H —初始化硬盘参数17H —设置磁盘类型
0AH —读长扇区18H —设置格式化媒体类型
0BH —写长扇区19H —磁头保护
0CH —查寻1AH —格式化ESDI驱动器
0DH —硬盘系统复位
(1)、功能00H
功能描述：磁盘系统复位
入口参数：AH＝00H
DL＝驱动器，00H~7FH：软盘；80H~0FFH：硬盘
出口参数：CF＝0——操作成功，AH＝00H，否则，AH＝状态代码，参见功能号01H中的说明
(2)、功能01H 
功能描述：读取磁盘系统状态
入口参数：AH＝01H
DL＝驱动器，00H~7FH：软盘；80H~0FFH：硬盘
出口参数：AH＝00H，AL＝状态代码，其定义如下：
00H — 无错 01H — 非法命令
02H — 地址目标未发现03H — 磁盘写保护(软盘)
04H — 扇区未发现05H — 复位失败(硬盘)
06H — 软盘取出(软盘)07H — 错误的参数表(硬盘)
08H — DMA越界(软盘)09H — DMA超过64K界限
0AH — 错误的扇区标志(硬盘)0BH — 错误的磁道标志(硬盘)
0CH — 介质类型未发现(软盘)0DH — 格式化时非法扇区号(硬盘)
0EH — 控制数据地址目标被发现(硬盘)0FH — DMA仲裁越界(硬盘)
10H — 不正确的CRC或ECC编码11H — ECC校正数据错(硬盘)
　CRC:Cyclic Redundancy Check code
　ECC:Error Checking & Correcting code
20H — 控制器失败40H — 查找失败
80H — 磁盘超时(未响应)AAH — 驱动器未准备好(硬盘)
BBH — 未定义的错误(硬盘)CCH — 写错误(硬盘)
E0H — 状态寄存器错(硬盘)FFH — 检测操作失败(硬盘)
(3)、功能02H 
功能描述：读扇区
入口参数：AH＝02H
AL＝扇区数
CH＝柱面
CL＝扇区
DH＝磁头
DL＝驱动器，00H~7FH：软盘；80H~0FFH：硬盘
ES:BX＝缓冲区的地址
出口参数：CF＝0——操作成功，AH＝00H，AL＝传输的扇区数，否则，AH＝状态代码，参见功能号01H中的说明
(4)、功能03H 
功能描述：写扇区
入口参数：AH＝03H
AL＝扇区数
CH＝柱面
CL＝扇区
DH＝磁头
DL＝驱动器，00H~7FH：软盘；80H~0FFH：硬盘
ES:BX＝缓冲区的地址
出口参数：CF＝0——操作成功，AH＝00H，AL＝传输的扇区数，否则，AH＝状态代码，参见功能号01H中的说明
(5)、功能04H 
功能描述：检验扇区
入口参数：AH＝04H
AL＝扇区数
CH＝柱面
CL＝扇区
DH＝磁头
DL＝驱动器，00H~7FH：软盘；80H~0FFH：硬盘
ES:BX＝缓冲区的地址
出口参数：CF＝0——操作成功，AH＝00H，AL＝被检验的扇区数，否则，AH＝状态代码，参见功能号01H中的说明
(6)、功能05H 
功能描述：格式化磁道
入口参数：AH＝05H
AL＝交替(Interleave)
CH＝柱面
DH＝磁头
DL＝驱动器，00H~7FH：软盘；80H~0FFH：硬盘
ES:BX＝地址域列表的地址
出口参数：CF＝0——操作成功，AH＝00H，否则，AH＝状态代码，参见功能号01H中的说明
(7)、功能06H 
功能描述：格式化坏磁道
入口参数：AH＝06H
AL＝交替
CH＝柱面
DH＝磁头
DL＝80H~0FFH：硬盘
ES:BX＝地址域列表的地址
出口参数：CF＝0——操作成功，AH＝00H，否则，AH＝状态代码，参见功能号01H中的说明
(8)、功能07H 
功能描述：格式化驱动器
入口参数：AH＝07H
AL＝交替
CH＝柱面
DL＝80H~0FFH：硬盘
出口参数：CF＝0——操作成功，AH＝00H，否则，AH＝状态代码，参见功能号01H中的说明
(9)、功能08H 
功能描述：读取驱动器参数
入口参数：AH＝08H
DL＝驱动器，00H~7FH：软盘；80H~0FFH：硬盘
出口参数：CF＝1——操作失败，AH＝状态代码，参见功能号01H中的说明，否则， BL＝01H — 360K
＝02H — 1.2M
＝03H — 720K
＝04H — 1.44M
CH＝柱面数的低8位
CL的位7-6＝柱面数的该2位
CL的位5-0＝扇区数
DH＝磁头数
DL＝驱动器数
ES:DI＝磁盘驱动器参数表地址
(10)、功能09H 
功能描述：初始化硬盘参数
入口参数：AH＝09H
DL＝80H~0FFH：硬盘(还有有关参数表问题，在此从略)
出口参数：CF＝0——操作成功，AH＝00H，否则，AH＝状态代码，参见功能号01H中的说明
(11)、功能0AH 
功能描述：读长扇区，每个扇区随带四个字节的ECC编码
入口参数：AH＝0AH
AL＝扇区数
CH＝柱面
CL＝扇区
DH＝磁头
DL＝80H~0FFH：硬盘
ES:BX＝缓冲区的地址
出口参数：CF＝0——操作成功，AH＝00H，AL＝传输的扇区数，否则，AH＝状态代码，参见功能号01H中的说明
(12)、功能0BH 
功能描述：写长扇区，每个扇区随带四个字节的ECC编码
入口参数：AH＝0BH
AL＝扇区数
CH＝柱面
CL＝扇区
DH＝磁头
DL＝80H~0FFH：硬盘
ES:BX＝缓冲区的地址
出口参数：CF＝0——操作成功，AH＝00H，AL＝传输的扇区数，否则，AH＝状态代码，参见功能号01H中的说明
(13)、功能0CH 
功能描述：查寻
入口参数：AH＝0CH
CH＝柱面的低8位
CL(7-6位)＝柱面的高2位
DH＝磁头
DL＝80H~0FFH：硬盘
出口参数：CF＝0——操作成功，AH＝00H，否则，AH＝状态代码，参见功能号01H中的说明
(14)、功能0DH 
功能描述：硬盘系统复位
入口参数：AH＝0DH
DL＝80H~0FFH：硬盘
出口参数：CF＝0——操作成功，AH＝00H，否则，AH＝状态代码，参见功能号01H中的说明
(15)、功能0EH 
功能描述：读扇区缓冲区
入口参数：AH＝0EH
ES:BX＝缓冲区的地址
出口参数：CF＝0——操作成功，否则，AH＝状态代码，参见功能号01H中的说明
(16)、功能0FH 
功能描述：写扇区缓冲区
入口参数：AH＝0FH
ES:BX＝缓冲区的地址
出口参数：CF＝0——操作成功，否则，AH＝状态代码，参见功能号01H中的说明
(17)、功能10H 
功能描述：读取驱动器状态
入口参数：AH＝10H
DL＝80H~0FFH：硬盘
出口参数：CF＝0——操作成功，AH＝00H，否则，AH＝状态代码，参见功能号01H中的说明
(18)、功能11H 
功能描述：校准驱动器
入口参数：AH＝11H
DL＝80H~0FFH：硬盘
出口参数：CF＝0——操作成功，AH＝00H，否则，AH＝状态代码，参见功能号01H中的说明
(19)、功能12H 
功能描述：控制器RAM诊断
入口参数：AH＝12H
出口参数：CF＝0——操作成功，否则，AH＝状态代码，参见功能号01H中的说明
(20)、功能13H 
功能描述：控制器驱动诊断
入口参数：AH＝13H
出口参数：CF＝0——操作成功，否则，AH＝状态代码，参见功能号01H中的说明
(21)、功能14H 
功能描述：控制器内部诊断
入口参数：AH＝14H
出口参数：CF＝0——操作成功，否则，AH＝状态代码，参见功能号01H中的说明
(22)、功能15H 
功能描述：读取磁盘类型
入口参数：AH＝15H
DL＝驱动器，00H~7FH：软盘；80H~0FFH：硬盘
出口参数：CF＝1——操作失败，AH＝状态代码，参见功能号01H中的说明， 否则，AH＝00H — 未安装驱动器
＝01H — 无改变线支持的软盘驱动器
＝02H — 带有改变线支持的软盘驱动器
＝03H — 硬盘，CX:DX＝512字节的扇区数
(23)、功能16H 
功能描述：读取磁盘变化状态
入口参数：AH＝16H
DL＝00H~7FH：软盘
出口参数：CF＝0——磁盘未改变，AH＝00H，否则，AH＝06H，参见功能号01H中的说明
(24)、功能17H 
功能描述：设置磁盘类型
入口参数：AH＝17H
DL＝00H~7FH：软盘 AL＝00H — 未用
＝01H — 360K在360K驱动器中
＝02H — 360K在1.2M驱动器中
＝03H — 1.2M在1.2M驱动器中
＝04H — 720K在720K驱动器中
出口参数：CF＝0——操作成功，AH＝00H，否则，AH＝状态编码，参见功能号01H中的说明
(25)、功能18H 
功能描述：设置格式化媒体类型
入口参数：AH＝18H
CH＝柱面数
CL＝每磁道的扇区数
DL＝00H~7FH：软盘
出口参数：CF＝0——操作成功，AH＝00H，ES:DI＝介质类型参数表地址，否则，AH＝状态编码，参见功能号01H中的说明
(26)、功能19H 
功能描述：磁头保护，仅在PS/2中有效，在此从略
(27)、功能1AH 
功能描述：格式化ESDI驱动器，仅在PS/2中有效，在此从略