有效地址传送指令 LEA 

格式: LEA OPRD1,OPRD2 

功能: 将源操作数给出的有效地址传送到指定的的寄存器中.@
说明: 

1. OPRD1 为目的操作数,可为任意一个16位的通用寄存器.
   
OPRD2 为源操作数,可为变量名、标号或地址表达式.  

      示例: LEA BX,DATA1 
            LEA DX,BETA[BX+SI] 
            LEA BX BX,[BP],[DI]

2. 本指令对标志位无影响。