未组合的十进制加法调整指令 AAA(ASCII Adgust for Addition) 

格式: AAA
 
功能: 对两个组合的十进制数相加运算(存在AL中)的结果进行调整,产生一个未组合的十进制数放在AX中.@
说明:

1. 组合的十进制数和未组合的十进制数:在计算中,十进制数可用四位二进制数编码,称为BCD码.

  当一个节(8位)中存放一位BCD码,且放在字节的低4位, 高4位为时称为未组合的BCD码.

2. AAA的调整操作
   
  若(AL) and 0FH>9 或 AF=1,则调整如下:
   
  (AL)<--(AL)+6,(AH)<--(AH)+1,AF=1,CF<--AF,(AL)<--(AL) and 0FH