25H —设置中断向量
30H —读取MS-DOS版本号
33H —读取/设置Break标志
34H —读取InDOS标志的地址
35H —读取中断向量
38H —读取/设置国家信息
44H —IOCTL(I/O控制)
50H —设置程序段前缀(PSP)地址
51H —读取程序段前缀(PSP)地址
59H —读取扩展的错误信息
5EH —读取机器名，读取/设置打印机配置
5FH —设备重定向
63H —读取前导字节表
65H —读取扩展的国家信息
66H —读取/设置代码页
5D0AH —设置扩展的错误信息
(1)、功能25H
功能描述：设置中断向量表
入口参数：AH＝中断号
DS:DX＝中断处理程序的入口地址
出口参数：无
(2)、功能30H
功能描述：取MS-DOS操作系统的版本号
入口参数：AH＝30H
出口参数：AL＝0——V 1.0；对其它高版本有：AL＝主要版本号
AH＝次版本号(MS-DOS 3.1＝0AH，...)
BH＝OEM的序列号(Original Equipment Manufacturer)
BL:CX＝24位用户序列号
(3)、功能33H
功能描述：获得或改变操作系统中断的状态。在功能调用期间，将影响^C的检测
入口参数：AH＝33H
AL＝00H——取状态
　＝01H——设置状态，DL＝00/01表示置该状态OFF/ON
出口参数：取状态时，DL＝00/01——分别表示OFF/ON
说明：
　1、若AL中存入其它的功能号，则返回时，AL的值为0FFH；
　2、若置AL为5，则启动驱动器号返回在DL中(1-A，2-B，…) 
(4)、功能34H
功能描述：获得InDos标志的远地址，它由DOS维护表示DOS时活跃的
入口参数：AH＝34H
出口参数：ES:BX＝InDos标志的远地址
若该单元值为1，表示DOS功能在执行，否则，则不是。
(5)、功能35H
功能描述：取指定中断号的入口地址
入口参数：AH＝35H
AL＝中断号
出口参数：ES:BX＝中断处理程序的入口地址
(6)、功能38H
功能描述：读取或设置国家信息
入口参数：AH＝38H 当读取国家信息时
DS:DX＝存放返回信息的地址
AL＝0——取当前国家信息
AL＝1~0FEH——取国家代码小于255的国家信息
AL＝0FFH——取代码大于等于255的国家信息，BX＝国家代码
设置国家信息时
DX＝0FFFFH
AL＝0~0FEH——设置国家代码小于255的国家信息
AL＝0FFH——置代码大于等于255的国家信息，BX＝国家代码
出口参数：CF＝0——调用成功，BX＝国家代码，否则。AX＝错误代码(02H)，其含义见错误代码表 说明国家信息如下所示：
字节0-1H：日期格式：0—mdy、1—dmy、2—ymd
字节2-6H：货币字符
字节7-8H：数值千位分割符
字节9-0AH：数值精度分割符
字节0B-0CH：日期间隔符
字节0D-0EH：时间间隔符
字节0FH：货币格式
位0=0——货币符号在前，否则，货币符号在后
位1=0——货币符号和数据之间无空格，否则，二者之间有一个空格
位2=0——货币符号和小数点分开，否则，货币符号代替小数点
字节10H：货币的小数位数
字节11H：时间格式。位0=0—12小时制，否则，24小时制
字节12~15H：Case-Map调用地址
字节16~17H：字符串分割符
字节18~21H：保留
(7)、功能44H
功能描述：输入/输出控制，其子功能描述：
　00H—取设备信息01H—取设备信息
　02H—从字符设备驱动器接受控制数据03H—发送控制数据到字符设备驱动器
　04H—从块设备驱动器接受控制数据 05H—发送控制数据到块设备驱动器
　06H—检查输入状态07H—检查输出状态
　08H—检查块设备是否为可拆卸设备09H—检查设备是否为远程设备
　0AH—检查句柄是否为远程对象0BH—改变共享访问入口数
　0CH—字符设备的一般I/O控制信息0DH—块设备的一般I/O控制信息
　0EH—读取逻辑驱动器映射关系0FH—设置逻辑驱动器映射关系
说明：输入/输出子功能中的00H、06H和07H仅针对文件句柄，子功能00H~ 08H不支持网络设备。
(8)、功能50H
功能描述：设置程序段前缀(PSP)地址
入口参数：AH＝50H
BX＝新的PSP地址
出口参数：无
(9)、功能51H
功能描述：读取程序段前缀(PSP)地址
入口参数：AH＝51H
出口参数：BX＝PSP地址
(10)、功能59H
功能描述：读取扩展的错误信息
入口参数：AH＝59H
BX＝00H
出口参数：AX＝扩展的错误代码，其含义见错误代码表
BH＝错误类型，其定义如下： 01h—资源短缺02h—处于临时状态而非错误
03h—权限问题04h—系统软件内部错误
05h—硬件失败06h—系统软件失败，但不是活跃进程失败
07h—应用程序错08h—文件或数据项未发现
09h—文件或数据项类型或格式错0Ah—文件或数据项相互加锁
0Bh—驱动器中坏磁盘，磁盘中坏区域或存储问题
0Ch—其它错误
BL＝建议采用的措施，其定义如下：
　01h — 重试若干次后，再选"终止"或"忽略"
　02h — 重试若干次(二次之间要等待)后，再选"终止"或"忽略"
　03h — 从用户获取正确的信息
　04h — 终止应用程序，并清除其所使用资源
　05h — 立即终止程序，但没有清除其资源
　06h — 忽略错误
　07h — 消除错误原因，再重试
CH＝错误地点，其定义如下：
　01h — 不知道
　02h — 块设备(磁盘或磁盘模拟器)
　03h — 网络
　04h — 串行设备
　05h — 内存
ES:DI＝插入磁盘标签的字符串，若AX＝0022h(非法改变磁盘)
(11)、功能5EH
功能描述：读取机器名，读取/设置打印机配置 子功能号功能描述
00h读取机器名
02h设置打印机安装字符串
03h读取打印机安装字符串
①、子功能1
入口参数：AH＝5EH
AL＝00H
DS:DX＝接受字符串缓冲区的地址
出口参数：CF＝1——操作失败，AX＝错误号(01H)，其含义见错误代码表，否则，
CH＝00H——机器名未定义，否则，机器名已定义
CL＝NetBIOS名称号(当CH≠00H时)
DS:DX＝标识符地址(当CH≠00H时)
②、子功能2
入口参数：AH＝5EH
AL＝02H
BX＝重定向列表索引
CX＝安装字符串的长度
DS:SI＝安装字符串的地址
出口参数：CF＝0——操作成功，否则，AX＝错误号(01H)，其含义见错误代码表
③、子功能3
入口参数：AH＝5EH
AL＝03H
BX＝重定向列表索引
ES:DI＝接受字符串缓冲区的地址
出口参数：CF＝0——操作成功，CX＝接受字符串的长度，否则，AX＝错误号(01H)，其含义见错误代码表
(12)、功能5FH
功能描述：设备重定向 子功能号功能描述
02h读取重定向列表索引
03h重定向设备
①、子功能1
入口参数：AH＝5FH
AL＝02H
BX＝重定向列表索引
DS:SI＝接受本地设备名的16字节存储区地址
ES:DI＝接受网络名的128字节存储区地址
出口参数：CF＝1——操作失败，AX＝错误号(01H或12H)，其含义见错误代码表，否则，BH位0＝0H——设备合法，否则，设备非法
BL＝设备类型——03H：打印机，04H：驱动器
CX＝存储参数值
DX＝被破坏
BP＝被破坏
DS:SI＝存放本地设备名的地址
ES:DI＝存放网络名的地址
②、子功能2
入口参数：AH＝5FH
AL＝03H
BL＝设备类型——03H：打印机，04H：驱动器
CX＝调用者保存的参数
DS:SI＝本地设备名的16字节存储区地址
ES:DI＝网络名的128字节存储区地址，紧跟其后是密码
出口参数：CF＝0——操作成功，否则，AX＝错误号(01H、03H、05H、08H、0FH或12H)，其含义见错误代码表
(13)、功能63H
功能描述：读取前导字节表
入口参数：AH＝63H AL＝子功能
＝00H—读取系统前导字节表地址
＝01H—设置/清除临时控制台标志(DL＝00H/01H—清除/设置标志)
＝02H—读取临时控制台标志值
出口参数：BX＝1——操作失败，AX＝错误号(01H)，其含义见错误代码表，否则，调用时，
　　　若AL＝00H，则，DS:SI＝系统前导字节表地址；
　　　若AL＝02H，则，DL＝临时控制台标志值 
(14)、功能65H
功能描述：读取扩展的国家信息
入口参数：AH＝65H
BX＝代码页(-1＝活跃的CON设备)
CX＝接受信息的缓冲区大小
DX＝国家标识(-1＝缺省)
ES:DI＝接受信息的缓冲区地址 AL＝子功能
＝01H——读取一般的国家信息
＝02H——读取指向大写字母表的指针
＝04H——读取指向文件名大写字母表的指针
＝06H——读取指向校对表的指针
＝07H——读取指向DBCS向量的指针
出口参数：CF＝0——操作成功，需要的数据存入调用的缓冲区，否则，AX＝错误号(02H)，其含义见错误代码表
(15)、功能66H
功能描述：读取/设置代码页
入口参数：AH＝66H
AL＝子功能号：01H——读取代码页，02H——选择代码页
BX＝选择的代码页(当AL＝02H)
出口参数：CF＝0——操作成功，当调用子功能01H时，BX＝活跃的代码页，DX＝缺省的代码页，否则，AX＝错误号(02H或65H)，其含义见错误代码表
(16)、功能5D0AH
功能描述：设置扩展的错误信息
入口参数：AX＝5D0AH
DS:DX＝扩展错误结构的地址，该结构的说明如下： EXTEND_ERR STRUCT
RAx　WORD　?　;AX
RBx　WORD　?　;BX
RCx　WORD　?　; CX
RDx　WORD　?　; DX
RSi　WORD　?　; SI
RDi　WORD　?　; DI
RDs　WORD　?　; DS
REs　WORD　?　; ES
Pad　WORD　3 DUP(0)
EXTEND_ERRENDS
出口参数：无