从存储器取出32位地址的指令 LDS 

格式: LDS OPRD1,OPRD2 

功能: 从存储器取出32位地址的指令.@
说明:

OPRD1 为任意一个16位的寄存器.

OPRD2 为32位的存储器地址.

示例: LDS SI,ABCD 
      LDS BX,FAST[SI] 
      LDS DI,[BX] 

注意: 上面LDS DI,[BX]指令的功能是把BX所指的32位地址指针的段地址送入DS,偏移地址送入DI.