带进位加法指令 ADC(Addition Carry) 

格式: ADC OPRD1,OPRD2 

功能: OPRD1<--OPRD1 + OPRD2 + CF@
说明:

1. OPRD1为任一通用寄存器或存储器操作数,可以是任意一个通用寄存器,而且还可以是任意一个存储器操作数. 
   OPRD2为立即数,也可以是任意一个通用寄存器操作数.立即数只能用于源操作数.

2. OPRD1和OPRD2均为寄存器是允许的,一个为寄存器而另一个为存储器也是允许的,但不允许两个都是存储器操作数.

3. 加法指令运算的结果对CF、SF、OF、PF、ZF、AF都会有影响.以上标志也称为结果标志.

4. 该指令对标志位的影响同ADD指令.