输入指令 IN 
 
格式: IN AL,n    ;(AL)<--(n) 
      IN AX,n    ;(AX)<--(n+1),(n) 
      IN AL,DX   ;(AL)<--[(DX)] 
      IN AX,DX   ;(AX)<--[(DX)+1],[(DX)] 
@
说明:

1. 其中n为8位的端口地址,当字节输入时,将端口地址n+1的内容送至AH中,端口地址n的内容送AL中.

2. 端口地址也可以是16位的,但必须将16位的端口地址送入DX中.当字节寻址时,由DX内容作端口地址的内容送至AL中;

   当输入数据字时,[(DX)+1]送AH,[(DX)]送AL中,用符号:(AX)<--[(DX)+1],[(DX)]表示.