00H —读取时钟“滴答”计数06H —设置闹钟
01H —设置时钟“滴答”计数07H —闹钟复位
02H —读取时间0AH —读取天数计数
03H —设置时间0BH —设置天数计数
04H —读取日期 80H —设置声音源信息 
05H —设置日期
(1)、功能00H
功能描述：读取时钟“滴答”计数
入口参数：AH＝00H
出口参数：AL＝00H——未过午夜，否则，表示已过午夜
CX:DX＝时钟“滴答”计数
(2)、功能01H
功能描述：设置时钟“滴答”计数
入口参数：AH＝01H
CX:DX＝时钟“滴答”计数
出口参数：无
(3)、功能02H
功能描述：读取时间
入口参数：AH＝02H
出口参数：CH＝BCD码格式的小时
CL＝BCD码格式的分钟
DH＝BCD码格式的秒
DL＝00H——标准时间，否则，夏令时
CF＝0——时钟在走，否则，时钟停止
(4)、功能03H
功能描述：设置时间
入口参数：AH＝03H
CH＝BCD码格式的小时
CL＝BCD码格式的分钟
DH＝BCD码格式的秒
DL＝00H——标准时间，否则，夏令时
出口参数：无
(5)、功能04H
功能描述：读取日期
入口参数：AH＝04H
出口参数：CH＝BCD码格式的世纪
CL＝BCD码格式的年
DH＝BCD码格式的月
DL＝BCD码格式的日
CF＝0——时钟在走，否则，时钟停止
(6)、功能05H
功能描述：设置日期
入口参数：AH＝05H
CH＝BCD码格式的世纪
CL＝BCD码格式的年
DH＝BCD码格式的月
DL＝BCD码格式的日
出口参数：无
(7)、功能06H
功能描述：设置闹钟
入口参数：AH＝06H
CH＝BCD码格式的小时
CL＝BCD码格式的分钟
DH＝BCD码格式的秒
出口参数：CF＝０——操作成功，否则，闹钟已设置或时钟已停止
(8)、功能07H
功能描述：闹钟复位
入口参数：AH＝07H
出口参数：无
(9)、功能0AH
功能描述：读取天数计数，仅在PS/2有效，在此从略
(10)、功能0BH
功能描述：设置天数计数，仅在PS/2有效，在此从略
(11)、功能80H
功能描述：设置声音源信息
入口参数：AH＝80H
AL＝声音源
＝00H——8253可编程计时器，通道2
＝01H——盒式磁带输入
＝02H——I/O通道上的"Audio In"
＝03H——声音产生芯片
出口参数：无