48H —分配内存块
49H —释放内存块
4AH —重定义内存块的大小
58H —读取/设置内存分配策略
(1)、功能48H
功能描述：分配一块内存单元，并返回该块内存单元的首地址
入口参数：AH＝48H
BX＝需要申请的内存单元字节数
出口参数：CF＝0——分配成功，AX＝存储单元的首地址，否则，AX＝错误号(07H或08H)，其含义见错误代码表，BX＝还可用的最大块数
(2)、功能49H
功能描述：释放内存单元块以便为其它程序使用
入口参数：AH＝49H
ES＝被申请块的段地址
出口参数：CF＝0——释放成功，否则，AX＝错误号(07H或09H)，其含义见错误代码表
(3)、功能4AH
功能描述：根据程序的需要，动态地改变一个内存块
入口参数：AH＝4AH
BX＝需要一个新存储块的大小
ES＝被修改块的段地址
出口参数：CF＝0——修改成功，否则，AX＝错误号(07H、08H或09H)，其含义见错误代码表，BX＝可用最大块的大小
(4)、功能58H
功能描述：读取/设置内存分配策略
入口参数：AH＝58H 读取内存分配策略AL＝00H
设置内存分配策略AL＝01H
BX＝内存分配策略代码：
　　　00H—第一满足
　　　01H—最好满足
　　　02H—最后满足
出口参数：CF＝0——操作成功，AX＝已选用的内存分配策略代码(含义如上说明)，否则，AX＝错误号(01H)，其含义见错误代码表