字符串传送指令 MOVS 

格式: MOVS OPRD1,OPRD2 
      MOVSB 
      MOVSW 

 功能: OPRD1<--OPRD2.@
说明:

1. 其中OPRD2为源串符号地址,OPRD1为目的串符号地址.

2. 字节串操作: 若DF=0,则作加, 若DF=1,则作减. 

3. 对字串操作时: 若DF=0,则作加,若DF=1,则作减,.

4. 在指令中不出现操作数时,字节串传送格式为MOVSB、字串传送格式为MOVSW.

5. 本指令不影响标志位.