00H、10H —从键盘读入字符03H —设置重复率
01H、11H —读取键盘状态04H —设置键盘点击
02H, 12H —读取键盘标志05H —字符及其扫描码进栈
(1)、功能00H和10H
功能描述：从键盘读入字符
入口参数：AH＝00H——读键盘
＝10H——读扩展键盘，可根据0000:0496H单元的内容判断：扩展键盘是否有效
出口参数：AH＝键盘的扫描码
AL＝字符的ASCII码
(2)、功能01H和11H
功能描述：读取键盘状态
入口参数：AH＝01H——检查普通键盘
＝11H——检查扩展键盘
出口参数：ZF＝1——无字符输入，否则，AH＝键盘的扫描码，AL＝ASCII码。
(3)、功能02H和12H
功能描述：读取键盘标志
入口参数：AH＝02H——普通键盘的移位标志
＝12H——扩展键盘的移位标志
出口参数：AL＝键盘标志(02H和12H都有效)，其各位之值为1时的含义如下： 位7—INS开状态位3—ALT键按下
位6—CAPS LOCK开状态位2—CTRL键按下
位5—NUM LOCK开状态位1—左SHIFT键按下
位4—SCROLL LOCK开状态位0—右SHIFT键按下
AH＝扩展键盘的标志(12H有效)，其各位之值为1时的含义如下：
位7—SysReq键按下位3—右ALT键按下
位6—CAPS LOCK键按下位2—右CTRL键按下
位5—NUM LOCK键按下位1—左ALT键按下
位4—SCROLL键按下位0—左CTRL键按下
(4)、功能03H
功能描述：设置重复率
入口参数：AH＝03H 对于PC/AT和PS/2：AL＝05H
BH＝重复延迟
BL＝重复率
对于PCjr：AL＝00H——装入缺省的速率和延迟
＝01H——增加初始延迟
＝02H——重复频率降低一半
＝03H——增加延迟和降低一半重复频率
＝04H——关闭键盘重复功能
出口参数：无
(5)、功能04H
功能描述：设置键盘点击
入口参数：AH＝04H AL＝00H——关闭键盘点击功能
＝01H——打开键盘点击功能
出口参数：无
(6)、功能05H
功能描述：字符及其扫描码进栈
入口参数：AH＝05H
CH＝字符的描述码
CL＝字符的ASCII码
出口参数：CF＝1——操作成功，AL＝00H，否则，AL＝01H
